| # Taakrelaties (tirou0104m000) Een taak kan worden uitgevoerd op vele afdelingen en op vele machines. Deze sessie kunt u gebruiken om om aan te geven welke taak wordt uitgevoerd op een specifieke afdeling en welke machine wordt gebruikt om die taak uit te voeren. Met deze sessie: Kunt u gegevens opvragen en muteren, die betrekking hebben op nacalculaties, bewerkingstijden en capaciteiten voor specifieke relaties tussen taken, machines en afdelingen. Heeft u beter inzicht in de resources tijdens werkvoorbereidingen. Kunt u default omsteltijden en cyclustijden definiëren, etc. U moet taakrelaties definiëren voor een combinatie van taak, afdeling en/of machine indien het volgende van toepassing is: Het veld Selectiemethode afdelingen of het veld Selectiemethode machines in de detailsessie Taken (tirou0103m000) bevat de waarde Specifieke. Het veld Soort bewerkingstarieven in de sessie Parameters kostprijsbeheer (ticpr0100m000) heeft de waarde Taakrelatietarief. Als het veld Selectiemethode afdelingen in de Taken (tirou0103m000) detailsessie de waarde Alle heeft, hoeft u het veld Afdeling in de sessie Taakrelaties (tirou0104m000) niet in te vullen als u generieke taakrelaties wilt definiëren. Hetzelfde geldt voor machines: Als het veld Selectiemethode machines in de detailsessie Taken (tirou0103m000) de waarde Alle heeft, hoeft u het veld Machine in de sessie Taakrelaties (tirou0104m000) niet in te vullen. Het menu Specifiek In het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u klikken op: Gereedschappen Hiermee start u de sessie Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000). Hierin kunt u de gereedschappen opvragen of muteren die aan de taakrelatie zijn of moeten worden gekoppeld. Als u gereedschappen hebt gekoppeld aan een machine in de sessie Machine - gereedschappen (tirou0110m000) en u in de huidige sessie een taakrelatie hebt gedefinieerd waarin deze machine voorkomt, koppelt ERP LN automatisch de gereedschappen aan de taakrelatie in de sessie Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000). Procesvariabelen Hiermee start u de sessie Taakrelatie - procesvariabelen (tirou0116m000). Hierin kunt u procesvariabelen aan een taakrelatie koppelen. Omstelklassen/statussen Hiermee start u de sessie Omstelklassen en statussen per afdeling/taak (tirou0112m000). Routingbewerkingen bijwerken Hiermee start u de sessie Routingbewerkingen bijwerken (tirou1204m000). Hierin kunt u de routingbewerkingen bijwerken die gebruikmaken van een taakrelatie die in de huidige sessie is gewijzigd. Where-used Hiermee start u de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Hierin kunt u de routingbewerkingen opvragen waarin een bepaalde taakrelatie wordt gebruikt. Default waarde De defaults die in deze sessie worden ingevoerd, worden gebruikt in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) en worden opgehaald wanneer u een bewerking invoert. Gerelateerde onderwerpen Planning en tracking gereedschappen Micro-routing Taak De taak die aan een of meer afdelingen is gekoppeld. Aan een afdeling kunt u alleen productietaken koppelen. Afdeling De afdeling waar de taak wordt uitgevoerd. Gerelateerde onderwerpen Afdelingen Machine De machine die aan de taak is gekoppeld. Omschrijving taakrelatie Op dit veld geeft u een omschrijving van de taakrelatie in. Zoekargument Met een zoekargument kunt u in een aantal sessies snel naar afdelingen zoeken. Default toont ERP LN de eerste 16 tekens van de taakomschrijving. Desgewenst kunt u het zoekargument overschrijven met een andere tekst. Bewerkingstariefcode De bewerkingstariefcode die aan de taakrelatie is gekoppeld en daarmee het taakrelatie-tarief is. De bewerkingstariefcode moet worden voorgedefinieerd in de sessie Bewerkingstariefcodes (ticpr0150m000). Bewerkingstariefcodes kunnen alleen worden ingevoerd indien: De parameter Soort bewerkingstarieven in de sessie Parameters kostprijsbeheer (ticpr0100m000) heeft de waarde Taakrelatietarief. De afdeling geen uitbestedingsafdeling is. Uitbestedingstarieffactor De uitbestedingstarieffactor is samen met het uitbestedingsbasistarief bepalend voor de uitbestedingskosten. De waarde van dit veld is afhankelijk van het veld Calculatiemethode uitbestedingskosten in de sessie Uitbestedingstarieven (ticpr1160m000). Als dit veld de waarde Bewerkingstarief heeft, is het volgende mogelijk: U kunt uitgaan van een basisuitbestedingstarief en dat basistarief verder specificeren per bewerkingsregel. Voorbeeld: Uitbestedingstarief is 100 Uitbestedingstarieffactor is 2 Totaal van uitbestedingskosten is dan 200 Gerelateerde onderwerpen Voorbeelden van uitbestedingstarieven Routinghoeveelheid Dit is de hoeveelheid van het maakartikel waarop de routing is gebaseerd. Hiermee kunt u zeer korte bewerkingstijden in de routing van een artikel opnemen. Voorbeeld
Routinghoeveelheid | 100
Cyclustijd | 60 minuten
Binnen een tijd van 60 minuten worden 100 artikelen geproduceerd. De bewerkingstijd van één artikel is dus 0,6 minuut. Machinebezetting Het aantal machines dat nodig is om de bewerking uit te voeren. U kunt dit veld invullen als u voor de geselecteerde afdeling een machine hebt vastgelegd in de sessie Taken (tirou0103m000). Gemiddelde omsteltijd De gemiddelde omsteltijd die van toepassing is op deze specifieke relatie van taak en afdeling. Manbezetting voor omstelling Het aantal personen dat nodig is voor de omstelling van een machine ten behoeve van een bewerking. Voer op het veld Manbezetting voor productie het aantal personen in dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Productiesnelheid Het aantal eenheden waarvoor de taak per tijdseenheid kan worden uitgevoerd Het veld Tijdseenheid productiesnelheid in de sessie Parameters routing (tirou0100m000) bepaalt of de tijdseenheid Uur of Minuut is. Als u normtijdentabellen hebt gedefinieerd, kunt u naar de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000) zoomen en vervolgens de productiesnelheid berekenen. NB Als het selectievakje Productiesnelheden gebruiken in de sessie Parameters routing (tirou0100m000) is uitgeschakeld, is dit veld niet beschikbaar. Gerelateerde onderwerpen Productiesnelheid en cyclustijd op basis van een normtabel berekenen Berekening op basis van normtabellen / De tijdseenheid waarin de productiesnelheid wordt uitgedrukt. Cyclustijd De cyclustijd die van toepassing is op deze specifieke relatie van taak en afdeling. De cyclustijd dient onder meer voor het berekenen van kostprijzen en orderlooptijden. Vanuit de detailsessie Taakrelaties (tirou0104m000) kunt u zoomen naar de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000) om de cyclustijd te berekenen. De totale bewerkingstijd hangt af van de orderhoeveelheid. Gerelateerde onderwerpen Bewerkingskosten berekenen (man- en machine-uren) Vaste duur Geeft aan of de productietijd vast is of dat deze afhankelijk is van de orderhoeveelheid. Als de productietijd een vaste duur heeft, is deze gelijk aan de cyclustijd. Als de productietijd geen vaste duur heeft, wordt de cyclustijd met de orderhoeveelheid vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld, het bakken van één brood kost 1 uur. Het bakken van 100 broden kost ook 1 uur. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft een bewerking een vaste duur en is de bijbehorende productietijd niet afhankelijk van de batch-grootte. Productietijd = Omsteltijd + (1 * Cyclustijd) Backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de materialen en de bestede productie-uren na de uitvoering van de taak gebackflusht. Seriedragende artikelen Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflushed indien in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built is ingesteld op Ja. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflushed. Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflushed, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO), zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Telpunt Een bewerking in een routing waarvoor de hoeveelheid gereed product en de hoeveelheid afgekeurde artikelen expliciet moeten worden bepaald. Indien een bewerking een telpunt is, moet die bewerking afzonderlijk worden gereedgemeld. De gereedgemelde hoeveelheid van vervolgbewerkingen mag niet groter zijn dan de gereedgemelde hoeveelheid van het telpunt. Indien een bewerking geen telpunt is en de vervolgbewerking gereed wordt gemeld, kan de eerstgenoemde bewerking automatisch op Gereed worden gezet. De hoeveelheden gereedgemeld en afgekeurd worden dan bepaald door de gereedgemelde hoeveelheid van het telpunt. Overdrachtsbatch < productiebatch Het aantal of het percentage artikelen waarvoor een bewerking gereed moet zijn om met de volgende bewerking te kunnen starten. Hoewel een bewerking nog niet voor alle artikelen binnen een productieorder gereed is, kunt u de gereedgekomen artikelen al verder bewerken. In een Kanban-productieomgeving is de hoeveelheid batch-overdracht gelijk aan de Kanban-grootte (de standaard container of standaard partijgrootte). Het concept "hoeveelheid batch-overdracht" komt in de plaats van het voorheen gebruikte concept "overlappercentage bewerking". Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de volgende bewerking pas starten als de volledige productiebatch gereed is. U moet een waarde invoeren op het veld Overdrachtshoeveelheid om aan te geven dat de volgende bewerking kan worden gestart. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de volgende bewerking gestart wanneer de volledige productiebatch gereed is. Als het veld Methode batchoverdracht in de sessie Parameters routing (tirou0100m000) is ingesteld op Hoeveelheid, moet u een hoeveelheid opgeven in het veld Overdrachtshoeveelheid. Staat het veld Methode batchoverdracht op Percentage, dan moet u een percentage intoetsen. Overdrachtshoeveelheid Het aantal of het percentage artikelen waarvoor een bewerking gereed moet zijn om met de volgende bewerking te kunnen starten. Hoewel een bewerking nog niet voor alle artikelen binnen een productieorder gereed is, kunt u de gereedgekomen artikelen al verder bewerken. In een Kanban-productieomgeving is de hoeveelheid batch-overdracht gelijk aan de Kanban-grootte (de standaard container of standaard partijgrootte). Het concept "hoeveelheid batch-overdracht" komt in de plaats van het voorheen gebruikte concept "overlappercentage bewerking". Als het veld Methode batchoverdracht in de sessie Parameters routing (tirou0100m000) op Hoeveelheid staat, moet u een hoeveelheid intoetsen. Staat het veld Methode batchoverdracht op Percentage, dan moet u een percentage intoetsen. Manbezetting voor productie Het aantal personen dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Toets het aantal personen dat nodig is voor de omstelling van een machine ten behoeve van de bewerking in op het veld Manbezetting voor omstelling. Extra informatie Op dit veld kunt u extra informatie intoetsen. Productiesnelheid berekenen Hiermee kunt u de productiesnelheid berekenen. Gereedschappen Hiermee start u de sessie Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000). Hierin kunt u de gereedschappen opvragen of muteren die aan de taakrelatie zijn of moeten worden gekoppeld. Als u gereedschappen hebt gekoppeld aan een machine in de sessie Machine - gereedschappen (tirou0110m000) en u in de huidige sessie een taakrelatie hebt gedefinieerd waarin deze machine voorkomt, koppelt ERP LN automatisch de gereedschappen aan de taakrelatie in de sessie Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000). Procesvariabelen Hiermee start u de sessie Taakrelatie - procesvariabelen (tirou0116m000). Hierin kunt u procesvariabelen aan een taakrelatie koppelen. Omstelklassen/statussen Hiermee start u de sessie Omstelklassen en statussen per afdeling/taak (tirou0112m000). Routingbewerkingen bijwerken Hiermee start u de sessie Routingbewerkingen bijwerken (tirou1204m000). Hierin kunt u de routingbewerkingen bijwerken die gebruikmaken van een taakrelatie die in de huidige sessie is gewijzigd. Where-used Hiermee start u de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) waarin u de routingbewerkingen kunt opvragen waarin een bepaalde taakrelatie wordt gebruikt. |