| # Toeslagen assemblagelijnen (ticpr1180m000) Deze sessie kunt u gebruiken om toeslagen voor een assemblagelijn vast te leggen. Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de standaard kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de kosten van handling of inspecties. Een toeslag is een korting indien het ingetoetste bedrag of percentage negatief is. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau, worden toeslagen vastgelegd voor een combinatie van een assemblagelijn en een artikel. Bij de verwerking van mutaties op lijnstationniveau, worden toeslagen vastgelegd voor een assemblagelijn. Daarentegen kunt u bij de verwerking van mutaties op assemblagelijnniveau, geen vast toeslagbedrag intoetsen. Als de assemblagelijn is afgesloten, worden de toeslagen geboekt op de assemblagelijn. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau, worden de toeslagen op de assemblagelijn geboekt per order. Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Artikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Volgnummer Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. ERP LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen. Omschrijving De omschrijving die hoort bij de toeslag van de assemblagelijn. Valuta De valuta waarin de toeslagen worden uitgedrukt. Het gebruik van dit veld is afhankelijk van het valutasysteem dat u heeft geselecteerd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Dependent: Dit veld is alleen toegankelijk als het valutasysteem van uw bedrijf Dependent is. Op dit veld toetst u de valuta in waarin de kostprijs moet worden uitgedrukt. Independent: Als het valutasysteem van uw bedrijf Independent is, hebt u geen toegang tot dit veld. U kunt echter wel de eigen valuta Valuta, Valuta of Valuta selecteren door te klikken op Andere valuta's weergeven. De default valuta op dit veld is de referentievaluta die u hebt vastgelegd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Single: Als het valutasysteem van uw bedrijf Single is, hebt u geen toegang tot dit veld. De valuta van de kostprijs is de Valuta die op dit veld wordt weergegeven. Toeslagmethode De wijze waarop de toeslag van de assemblagelijn wordt berekend. Als u Perc. selectie (totale kosten) of Perc. selectie (toegevoegde kosten) selecteert, moet u in de sessie Toeslagbases assemblagelijnen (ticpr1190m000) vastleggen op welke toeslagbasis de berekening van toepassing is. Toegestane waarden Methode kostprijstoeslag Toeslagpercentage Het percentage toeslag. U kunt op dit veld een toeslagpercentage invoeren als het veld Toeslagmethode een van de volgende waarden heeft: Perc. totale kosten Perc. toegevoegde kosten Perc. selectie (totale kosten) Perc. selectie (totale kosten) Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de standaard kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de kosten van handling of inspecties. Een toeslag is een korting indien het ingetoetste bedrag of percentage negatief is. Toeslagcomponent De kostencomponent waaraan de toeslag van de assemblagelijn is gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Kostencomponenten in Productie (TI) Variabele kosten Toeslagen kunnen berekend worden over vaste of variabele bewerkingskosten. De vaste bewerkingskosten zijn de kosten die niet variëren met het aantal geproduceerde artikelen. De variabele bewerkingskosten zijn de kosten die wel variëren met het aantal geproduceerde artikelen. In ERP LN kunnen kost- en waarderingsprijzen uitgesplitst worden in vaste en variabele kosten. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de vastgelegde toeslag gezien als variabele kosten. Een toeslag die wordt beschouwd als variabele kosten, wordt altijd meegenomen in de voorraadwaardering tegen vaste verrekenprijzen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de vastgelegde toeslag beschouwd als vaste kosten. Een toeslag die wordt beschouwd als vaste kosten, wordt alleen in de voorraadwaardering tegen vaste verrekenprijzen meegenomen indien het selectievakje Vaste kosten in waarderingsprijs opnemen in de sessie Parameters kostprijsbeheer (ticpr0100m000) is ingeschakeld. NB De methode van voorraadwaardering moet "Vaste verrekenprijzen" zijn. Als u gebruikmaakt van een actuele waarderingsmethode, zoals LIFO, FIFO en MAUC, worden zowel de vaste als de variabele kosten in de voorraadwaardering meegenomen. Bij de berekening van standaardkostprijzen maakt het geen verschil of de toeslagen betrekking hebben op vaste of variabele kosten. De kostprijs blijft nl. ongewijzigd. Wel kunt u met ERP LN de kostprijs uitsplitsen in vaste en variabele kosten. Toeslagbases aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een toeslagbasis vastgelegd in de sessie Toeslagbases assemblagelijnen (ticpr1190m000). Toeslagbedrag Het bedrag van de artikeltoeslag. Als het veld Toeslagmethode op Vast bedrag staat, kunt u op dit veld een bedrag invoeren. Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de standaard kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de kosten van handling of inspecties. Een toeslag is een korting indien het ingetoetste bedrag of percentage negatief is. Toeslagbases assemblagelijnen Klik hierop om de sessie Toeslagbases assemblagelijnen (ticpr1190m000) te starten. U kunt de sessie Toeslagbases assemblagelijnen (ticpr1190m000) alleen muteren als de waarde van het veld Toeslagmethode is ingesteld op Perc. selectie (totale kosten) of Perc. selectie (toegevoegde kosten). Toeslagbases assemblagelijnen actualiseren Klik hierop om de sessie Toeslagbases assemblagelijnen actualiseren (ticpr2280m000) te starten. |