| # Knelpuntafdeling en productiesnelheid berekenen (tirou1201m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de knelpuntafdeling en de bijbehorende productiesnelheid te bepalen voor RPT-artikelroutings en standaard routings. De knelpuntafdeling en de bijbehorende productiesnelheid worden weergegeven op de velden Knelpuntafdeling en Productiesnelheid in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000). De productiesnelheid wordt per minuut of per uur berekend, afhankelijk van de waarde op het veld Tijdseenheid productiesnelheid in de sessie Parameters routing (tirou0100m000). Deze berekening kan worden uitgevoerd voor zowel een standaard routing als een artikelrouting. Bij standaard routings selecteert u alleen routings en bij artikelroutings selecteert u zowel routings als artikelen U kunt de knelpuntafdeling en de bijbehorende productiesnelheid ook bepalen met de optie "Knelpuntafdeling berekenen" in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000). Van maakartikel Van- en T/m-velden gebruiken T/m maakartikel Van- en T/m-velden gebruiken Routing Van- en T/m-velden gebruiken Routing Van- en T/m-velden gebruiken Berekenen Klik op deze knop om de knelpuntafdeling en de bijbehorende productiesnelheid te berekenen. |