| # Calibraties Instrumenten die voor kwaliteitsinspecties worden gebruikt, moeten van tijd tot tijd gecalibreerd worden. Door het gebruik neemt de nauwkeurigheid van de metingen af en worden de resultaten van inspecties onnauwkeurig. Het tijdstip van calibratie hangt af van de waarde die u hebt ingevoerd op de velden Soort interval en Interval (dagen/keren gebruikt) in de sessie Instrumenten (qmptc0108m000). Procedure voor het configureren van calibraties in Kwaliteit (QM): Gebruik de sessie Instrumenten calibreren (qmptc3201m000) om de te calibreren instrumenten te selecteren. Instrumenten worden alleen geselecteerd indien het tijdsinterval of het aantal keren gebruikt dat in de sessie Instrumenten (qmptc0108m000) is vastgelegd, verstreken of bereikt is. Deze instrumenten worden voor calibratie geblokkeerd. Dus wordt het selectievakje Geblokkeerd voor calibratie in de detailsessie Instrumenten (qmptc0108m000) ingeschakeld. In de sessie Calibratiedatums instrumenten (qmptc3202m000) kunt u zien welke instrumenten geblokkeerd zijn voor calibratie. Na de calibratie van de instrumenten moet u in deze sessie de calibratiedatum intoetsen. Alleen instrumenten waarvoor u een calibratiedatum hebt ingetoetst kunnen worden gedeblokkeerd. Voor elk instrument wordt een historie van calibratiedatums bijgehouden in de sessie Calibratiehistorie instrument (qmptc3500m000). Deze calibratiehistorie kan in de sessie Calibratiehistorie verwijderen (qmptc3200m000) worden verwijderd op basis van instrumenten en datums. |