| # 检查和结束标准检验单 (qmptc1205m000) 使用此进程可检查状态为“已处理”且冻结方法为“继续”的一系列来源订单（采购订单、销售订单或生产订单）。ERP LN 检查来源订单中报告的数量，并将这些数量与质量中输入的数量进行比较。然后在报表中显示比较结果。 如果选中结束检验单复选框，同时还会结束检验单。如果将检验单的冻结方法设置为“继续”，则表示此时可能已完成常规采购、销售或生产过程。这意味着已在 ERP LN 中输入验收数量和拒收数量，但尚未从质量中转移检验单结果。这就是即使已完成常规采购、销售或生产过程，也必须使用此进程来结束检验单的原因。 相关主题 标准检验 使用“自”和“至”字段 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验的来源订单编号。 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 检验 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。 检验 显示所执行的检验顺序。 批准编号 入库通知或出库通知编号。 处理单元 处理单元是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 处理单元包括以下这些属性： 标识代码 包装物料（可选） 包装物料的数量（可选） 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。 结束检验单 如果选中此复选框，则可以结束检验单。如果将检验单的冻结方法设置为“继续”或“过帐后冻结”，则表示此时可能已完成常规采购、销售或生产过程。这意味着已在 ERP LN 中输入验收数量和拒收数量，但尚未从质量管理子系统中转移检验单结果。这就是即使已完成常规采购、销售或生产过程，也必须选中此复选框来结束检验单的原因。 详细报表 如果选中此复选框，则将打印详细报表。 继续 统一检查并有选择性地结束已输入检测数据的检验单。 可以通过下列方式完成检验单： 标准：根据质量组合 (qmptc0111m000) 进程中的规定，按来源选择检验单。 存储：选择一组要进行存储检验的检验单。 检验单：根据检验单编号选择一组检验单，而不考虑其来源。 完成检验单之前，ERP LN 将检查： 为每个检验单抽取的样品数量是否足够。 每个检验单行的检验数目是否足够。 完成检验单行之后，其状态会更改为完成。所有检验单行的订单状态均为完成之后，整个检验单即设置为完成。 完成检验单行之后，无法再添加、修改或删除任何检验数据。 |