| # 打印按装配线和物料列出的有效成本构成结构 (ticpr3461m000) 使用此进程可打印有效成本构成结构。可以打印下列数据的有效成本构成结构： 一组装配线。 链接至装配线的一组通用物料。 一组生效日期。 一组成本构成。 装配线 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 自物料 “自”和“至”字段可定义以下一组内容： 默认供应源为装配的通用物料或制造物料。 生效日期 成本构成结构生效的日期和时间。 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用： 对物料的成本价格、销售价格或估计价格进行分解。 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。 计算生产差异。 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。 成本构成可以包括下列成本类型： 材料成本 工序成本 材料成本附加费 工序成本附加费 在制品转移成本 一般费用 注意 如果使用装配控制模块 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。 |