| # 工作中心投入/产出控制 (tisfc3510m000) 使用此进程来查看工作中心的计划和实际投入与产出值的合计。 您可以从特定菜单启动以下进程： 生成工作中心投入/产出控制 (tisfc3210m000) 删除工作中心投入/产出控制 (tisfc3212m000) 注意 如果要查看某台机器的投入/产出数据，请使用机器投入/产出控制 (tisfc3520m000) 进程。 相关主题 投入/产出控制 工作中心 您要比较其实际和计划的投入与产出的工作中心。请注意，您只能查看其主计划关键 复选框在工作中心 (tirou0101m000) 进程中处于选中状态的工作中心的数据。 说明 您要比较其实际和计划的投入与产出的工作中心。请注意，您只能查看其主计划关键 复选框在工作中心 (tirou0101m000) 进程中处于选中状态的工作中心的数据。 提前期 在工作中心 (tirou0101m000) 详细进程中为工作中心定义的期望队列。 计划 投入 目标期间内，工作中心/机器按计划处于“准备启动”状态下的某些工序的合计投入数量。 实际 投入 目标期间内工作中心/机器处于准备启动状态的那些工序的合计投入数量。 投入 累计 偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划投入与实际投入之间的偏差总计。 计划 产出 目标期间内，工作中心/机器计划报告完成的某些工序的合计产出数量。 实际 产出 指目标期间内工作中心/机器执行的那些工序报告完成的合计产出数量。 实际产出的值取决于生成工作中心投入/产出控制 (tisfc3210m000) 进程中包括部分完成的工序（默认）复选框的设置。 产出 累计 偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划产出与实际产出之间的偏差总计。 计划 队列 工作中心/机器的计划投入减去计划产出。 实际 队列 用工作中心/机器的实际投入减去实际产出。注意，该队列包括活动工序以及等待执行的工序。 队列 偏差 计划队列与生成日期实际队列的差额，即实际队列减去计划队列。 期望的 队列 偏差 实际队列减去期望队列得到的值。 可用 能力 指一天或一周的合计可用能力，通常以工作中心日历为基础。 实际 负荷系数 实际负荷系数综合了效率与利用率。在指定工作中心或机器上执行某道工序时实际产出与可用能力的比值。 终止 日期 目标期间的最后一天。 操作员数量 工作中心可用的操作员数量。 人时 在给定期望队列的情况下工作中心期望的人时数量。 人时 = 工作中心的操作员数量 * 期望队列 机器数量 工作中心的可用的机器数量。 机时 在给定期望队列的情况下工作中心期望的机器数量。 机时 = 工作中心的机器数量 * 期望队列 计划 投入 目标期间内，工作中心/机器按计划处于“准备启动”状态下的某些工序的合计投入数量。 实际 投入 目标期间内工作中心/机器处于准备启动状态的那些工序的合计投入数量。 投入 累计 偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划投入与实际投入之间的偏差总计。 计划 产出 目标期间内，工作中心/机器计划报告完成的某些工序的合计产出数量。 实际 产出 指目标期间内工作中心/机器执行的那些工序报告完成的合计产出数量。 产出 累计 偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划产出与实际产出之间的偏差总计。 计划 队列 工作中心/机器的计划投入减去计划产出。 实际 队列 用工作中心/机器的实际投入减去实际产出。注意，该队列包括活动工序以及等待执行的工序。 队列 偏差 计划队列与生成日期实际队列的差额，即实际队列减去计划队列。 期望的 队列 偏差 实际队列减去期望队列的值。 可用 能力 指一天或一周的合计可用能力，通常以工作中心日历为基础。 实际 负荷系数 实际负荷系数综合了效率与利用率。在指定工作中心或机器上执行某道工序时实际产出与可用能力的比值。 |