| # 工程物料清单 (tiedm1110m000) 工程物料清单 (EBOM) 是工程物料修订的物料清单。 使用此进程可显示和编辑工程物料清单 (EBOM) 的组件部分。这些组件可以是工程物料或生产物料，如采购物料或制造物料。 注意 下列物料只能是不可配置物料： 主物料 子物料 如需有关采购已采购的可配置物料的更多信息，请参阅 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 在适当的菜单上，可以： 编辑父修订的文本。 启动工程物料清单组件使用处 (tiedm1550m000) 进程。 启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 启动按工程物料清单列出的引用指示 (tiedm2110m000) 进程。 编辑选定组件的文本。 单元有效性 可以使用有效单元，为工程物料清单 (EBOM) 中主物料的变型建模。无需为特定客户的变型定义一个全新的工程物料清单 (EBOM)。相反，您可以定义一个标准配置，然后使用例外为与标准配置的差异建模。您可以从该进程的适当的菜单启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 有关工程数据管理模块 (EDM) 中单元有效性的详细信息，请单击工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性。 有关 ERP LN 中单元有效性的更多一般信息，请单击单元有效性概览。 相关主题 工程物料清单 工程物料 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 引用指示概览 定义替代材料 工程物料 要定义其物料清单 (BOM) 的工程物料的代码。要输入新的工程物料，请单击新建或查找记录。 注意 下列物料只能是不可配置物料： 主物料 子物料 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料清单 单层物料清单的结构 工程物料 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 定义替代材料 说明 主物料（或父物料）的名称。 工程物料修订 正在为其定义物料清单 (BOM) 的工程物料的修订。 工程物料修订 正在为其定义物料清单 (BOM) 的工程物料的父修订或主修订。 注意 每个修订都可以有一个单独的工程物料清单 (EBOM)。 状态 修订的状态。 物料清单数量 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
位置编号 工程物料清单 (EBOM) 行的位置编号。 除了没有序号，此位置编号等同于生产物料清单 (PBOM) 的位置编号。序号可定义不同日期生效的物料。修订可以为工程物料执行该功能（定义不同日期生效的物料）。 组件类型 工程物料清单 (EBOM) 行的组件类型。 组件 工程物料修订的组件。该组件可以是工程物料或标准物料。 注意 如果单击新建，则可以输入一个新组件。如果双击组件行，则可以修改现有组件。 通过列出每个物料修订的组件，即可构成一个工程物料清单 (EBOM)。工程物料清单 (EBOM) 的组件可以有自己的物料清单 (BOM)，在其中，将它们称为工程物料。 组件修订 如果该组件为工程物料，则 ERP LN 会在该字段中输入您选择的创建中状态的工程物料修订。您只能为状态为创建中的修订维护工程物料清单 (EBOM)。 标准配置 如果选中此复选框，则该工程物料清单 (EBOM) 行将是物料标准配置的一部分。该工程物料清单 (EBOM) 行的成本，将计入标准成本价中。如果清除了标准配置 复选框，则该 EBOM 行不会成为物料标准配置的一部分。该工程物料清单 (EBOM) 行的成本，不会计入标准成本价中。 标准配置 复选框连同例外 (tcuef0105m000) 进程中的有效复选框的设置，可共同指示是否将 EBOM 行用于特定的有效单元。 如果选中标准配置 复选框，并针对链接至该 EBOM 行的例外清除了有效复选框，则会针对特定的有效单元或要求，忽略该 EBOM 行。 如果清除标准配置 复选框，并针对链接至该 EBOM 行的例外选中了有效复选框，则会针对特定的有效单元或要求，添加该 EBOM 行。 注意 如果工程物料清单 (EBOM) 行有附加的例外，但您不希望将这些例外用于销售零部件或非单元有效的最终产品或其它方面，则可以清除该复选框。 相关主题 单元有效性概览 存在例外 如果选中此复选框，则将例外附加到该工程物料清单 (EBOM) 行。在该进程中单击例外，即可查看该例外。 相关主题 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性。 单元有效性概览。 长度 工程物料清单 (EBOM) 行上的组件长度。 注意 长度也可用于计算净数量： 净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数。 附加信息 可以输入八个字符的文本。如果要输入更多文本，请单击文本编辑器。 宽度 组件的宽度。 注意 宽度也可用于计算净数量：净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数。 文本 如果选中此复选框，将显示文本。 单位数 组件出现在工程物料清单 (EBOM) 中的次数。对于实际物料，该值等于您定义的长度或面积的单位数。 注意 单位数也可用于计算净数量：净数量 = (长度 x 物料清单换算系数) x (宽度 x 物料清单换算系数) x 单位数/换算系数 如果组件没有宽度，则公式中将不包括 (宽度 x 物料清单换算系数) 值。 可以在换算系数 (tcibd0103m000) 进程中定义换算系数。ERP LN 使用适用于物料单位或工程物料单位的换算系数。 物料清单换算系数是从基本单位到物料清单 (BOM) 数量的换算系数。它是从物料清单计量单位派生来的。 净数量 生产一定数量的产品所需的组件或材料的理论数量。 由于实际所需数量大于此数量才能弥补材料或产品的损失，因此，此数量称为净数量。 注意 此值必须大于 0。 数量无关 如果选中此复选框，则复制工程物料的净数量以更新物料清单 (BOM) 中的废品数量。 如果清除此复选框，则复制工程物料的净数量以更新物料清单 (BOM) 中的净数量。 存在 引用指示 如果选中此复选框，则按工程物料清单列出的引用指示 (tiedm2110m000) 进程中会存在一个或多个引用指示。 不能修改此复选框。 要查看或维护引用指示，请单击按工程物料清单列出的引用指示。 相关主题 引用指示概览 存在替代项 如果选中此复选框，则按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程中会存在一个或多个替代材料。 不能修改此复选框。 要查看或维护替代材料，请单击按工程物料清单列出的用尽和替代材料。 相关主题 BOM 中的替代材料 定义替代材料 存在 “用尽材料” 如果选中此复选框，则按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程中会存在用尽材料。 不能修改此复选框。 要查看或维护替代材料，请单击按工程物料清单列出的用尽和替代材料。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 允许多物料 如果选中此复选框，则 ERP LN 可使用多种物料来分配材料的净数量。例如，可以使用用尽材料和标准材料划分净数量，或者使用标准材料和一种或多种替代材料划分净数量。如果清除此复选框， ERP LN 则只对一个生产订单上的这个物料清单行发放一种物料。 相关示例请参阅在多个物料上分配材料需求。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 定义替代材料 在工程物料清单中的使用处 单击可启动工程物料清单组件使用处 (tiedm1550m000) 进程。 例外 单击可启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 按工程物料清单列出的引用指示 单击可启动按工程物料清单列出的引用指示 (tiedm2110m000) 进程，您可以在该进程中添加、查看或维护特定工程物料清单行的引用指示。 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 单击可启动按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程，您可以在该进程中添加、查看或维护特定工程物料清单行的替代材料。 查看树 单击查看树可在图形浏览器框架浏览器中查看并维护多层工程物料清单。 |