| # 工作负荷控制 - 计算计划优先级 如果某个计划期段的预期生产量超出能力或材料约束条件， ERP LN 必须进行选择。某些计划物料可立即进行计划。其余计划物料必须转移至下一个或前一个计划期段。 此选择基于以下计划数据和物料数据： 计划数据： 生产量 移动量 移动期数 物料数据： 材料成本合计 生产成本 物料优先级 在 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中，可以定义物料数据。 在 工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程中，可以更改计划优先级计算。在 工作负荷控制 - 详细示例 主题中将对该进程中各字段的作用进行说明。 优先级级别 为每个计划物料计算优先级级别。可通过三种不同的方式来计算优先级级别。优先级级别可基于以下数据： 计划数据（如生产量） 预定义的物料优先级（如高、中、低） 计划数据和物料优先级的组合 通过设置 考虑物料优先级 字段来决定优先级级别基于上述何种数据。 计划数据 如果 考虑物料优先级 字段为 否 ，优先级级别将基于计划数据（如生产量）。 根据以下方法计算优先级级别： 后退式/前进式计划规则 首先，将优先级级别设置为以下值之一： 生产量 生产量是指某计划期段中要生产的数量。 移动量 移动量是指已移动至另一个计划期段中的生产量。 移动期数 已经向后或向前移动特定生产量的期数。 移动量和移动期数 移动量和移动期数定义如下：
    移动量 * 移动期数
在 后退式计划规则 和 前进式计划规则 字段中，可以分别定义后退式和前进式计划步骤的规则。 物料和生产成本 可以对前一个步骤中已确定的优先级级别进行调整，方法为：将该优先级乘上计划物料的材料或生产成本。优先级所乘数据由 工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程中的 考虑材料成本 或 考虑生产成本 来决定。 预定义的物料优先级 如果 考虑物料优先级 字段设置为 仅按优先级 ，优先级级别将基于预定义的物料优先级。物料优先级可以是低、中、高等。每个计划物料的优先级均记录在 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的 考虑生产成本 字段中。 计划数据和物料优先级的组合 如果 考虑物料优先级 字段为 是 ，优先级级别将基于计划数据和预定义的物料优先级的组合。 按如下方式计算优先级级别： 按“计划数据”标题下的上述方式计算优先级级别。 然后，优先级级别乘上反映计划物料相对重要性的优先级因子。优先级因子基于下表：
优先级 | 优先级因子
--- | ---
最高 | 1.8
很高 | 1.6
较高 | 1.4
高 | 1.2
中 | 1
低 | 0.8
较低 | 0.6
很低 | 0.4
最低 | 0.2
物料的优先级记录在 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的 考虑生产成本 字段中。 注意 在生产量标准中不考虑计量单位。如果计划物料使用各种不同的计量单位，例如，件、千克或升，则生产量不适合作为一个标准。在该情况下，最好使用产值。通过选中 考虑材料成本 或 考虑生产成本 复选框，可以实现此目的。 如果计划规则使得两个物料具有相同的优先级级别，将首先计划生产量最高的物料。 相关主题 工作负荷控制 工作负荷控制 - 计划算法 |