| # 物料清单整体变更 (tiedm3610m000) 使用此进程可 显示、定义和修改 物料清单整体变更 (MBC) 。 要定义新的物料清单整体变更 (MBC)，请单击 添加新物料清单整体变更 。要查找物料清单整体变更 (MBC)，请单击 查找物料清单整体变更 。只能修改状态为 创建中 的物料清单整体变更 (MBC)。 使用物料清单整体变更 (MBC) 在以下两种情况下可以应用物料清单整体变更 (MBC)： 更改和核准大量工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅 更改工程物料清单 - 自动过程 。 在大量工程物料清单 (EBOM) 中进行人工更改后，核准其中的更改。如需更多信息，请参阅 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 。 如果已选中 工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程中的 人工输入修订编号 复选框，定案物料清单整体变更 (MBC) 过程在某些方面会有所不同。如需更多信息，请参阅 人工输入修订编号 字段帮助。 物料清单整体变更 (MBC) 定义 可以使用下列进程查看和定义物料清单整体变更 (MBC) 的影响： 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000). 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 。 按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 。 按物料清单整体变更列出的工程物料修订 (tiedm3540m000) 可以在多个标签中查看信息。除了最后提及的进程以外，还可从 适当的 菜单中启动该进程。 物料清单整体变更 (MBC) 模拟 如果单击 适当的 菜单中的 模拟... 或 模拟（详细）... ，则可生成显示物料清单整体变更 (MBC) 的影响报告。 物料清单整体变更 (MBC) 和引用指示 可以使用链接至物料清单整体变更 (MBC) 的操作来添加、删除或替换工程物料清单 (EBOM) 中的 引用指示 。如需更多信息，请参阅 引用指示和物料清单整体变更 (MBC) 。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 工程数据管理模块摘要 引用指示和物料清单整体变更 (MBC) 物料清单整体变更编号 ERP LN 使用在 工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程的 物料清单整体变更编号组 字段中输入的编号组生成此编号。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 使用编号组和系列 物料清单整体变更状态 可以通过从 适当的 菜单选择某个选项来更改此状态。 允许值 物料清单整体变更状态 物料清单整体变更原因 更改的原因。 可以在 物料清单整体变更原因 (tiedm3104m000) 进程中定义物料清单整体变更 (MBC) 原因。 负责的工程师 负责物料清单整体变更 (MBC) 的人员代码和姓名。 物料清单整体变更的创建日期 创建物料清单整体变更 (MBC) 的日期。 核准用于工程环境的日期 物料清单整体变更 (MBC) 状态更改为 已被工程部门核准 的日期。 核准用于生产环境的日期 物料清单整体变更 (MBC) 状态更改为 已被生产部门核准 的日期。 由此物料清单整体变更创建的修订生效日期 如果已清除 工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程的 人工修订编号 复选框，则必须指定由物料清单整体变更 (MBC) 自动创建的修订的生效日期。如果已选中 人工修订编号 复选框，则不能修改此生效日期。 定案物料清单整体变更 (MBC) 时，此日期会成为生产物料清单 (PBOM) 行的生效日期。 有效更改单 定义物料清单整体变更 (MBC) 生效日期的 更改单 。 最终确定日期 在 定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程中使用物料清单整体变更 (MBC)，且物料清单整体变更 (MBC) 的状态变为 已定案 的日期。 相关主题 定案工程数据 更改管理控制 在 定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程中使用物料清单整体变更 (MBC)，且物料清单整体变更 (MBC) 的状态变为 已定案 的日期。 相关主题 定案工程数据 由更改管理模块处理 如果选中此复选框， 则已在 数据管理子系统 中启动物料清单整体变更 (MBC) 的核准过程。必须先完成该核准过程，然后才能核准用于生产的物料清单整体变更 (MBC)。 更改单的生效日期 如果选中此复选框， 则会在 数据管理子系统 中执行核准过程时，设置物料清单整体变更 (MBC) 的生效日期。将工程物料数据复制到生产物料清单 (PBOM) 中后，此生效日期将用作物料清单 （BOM） 行上的生效日期。 如果清除此复选框， 则即使 数据管理子系统 还可用于核准物料清单整体变更 (MBC)，仍必须在 MBC 中人工输入生效日期和过期日期。 允许多个更改单 如果选中此复选框， 则可以将多个更改议案（多个更改单 (CO)）链接至物料清单整体变更 (MBC)。已经核准的第一个更改议案也用于核准物料清单整体变更 (MBC)。 如果清除此复选框， 则只能将一个议案链接至物料清单整体变更 (MBC)。 物料清单整体变更文本 如果选中此复选框，将显示文本。 使用 MBC 更改工程物料清单 如果选中此复选框， 则可以使用物料清单整体变更 (MBC) 来更改和核准工程物料清单 (EBOM)。必须在 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义更改工程物料清单 (EBOM) 的操作。如果已执行这些操作，则工程物料修订将自动链接至物料清单整体变更 (MBC)，然后就可以核准这些修订。 如果清除此复选框， 则不使用物料清单整体变更 (MBC) 来更改工程物料清单 (EBOM)，而是人工更改工程物料清单 (EBOM)，然后人工将修订链接至物料清单整体变更 (MBC)，最后再使用此物料清单整体变更 (MBC) 一次性核准这些修订。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 按操作定义“包括/不包括工程物料” 将可以更改物料的物料清单 (BOM) 的操作链接至 物料清单整体变更 。这些操作影响的物料在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中定义。 如果选中此复选框， 则可以分别针对每个操作指定它所影响的物料。要进行此操作，请在 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中选择操作，然后从 适当的 菜单启动 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。此时即可定义此操作影响的物料。 如果清除此复选框， 则可以在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中指定物料集。为物料清单整体变更 (MBC) 定义的所有操作都适用于该物料集。 所有操作必须作用于物料 可以将在 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义的一个或多个操作链接至物料清单整体变更 (MBC)。这些操作可以更改在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中定义的物料。操作可以添加、替换或删除特定物料的组件。如果定义了操作集，则可能是所有操作均作用于某个特定的物料，也可能是只有部分操作作用于某个物料。 如果选中此复选框， 操作将只更改所有操作均适用的 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的物料，只应用部分操作的物料不会发生更改。 如果清除此复选框， 操作将更改所有操作均适用的 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的物料，但是，这些操作也将更改只应用部分操作的物料。 注意 如果选中 按操作定义“包括/不包括工程物料” 复选框，此字段将不可用。 示例 在 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义了两个操作： 用组件 X 替换组件 B。 用组件 Y 替换组件 C。 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中包括两种物料： 具有组件 B 和 C 的物料 A。 具有组件 B 和 E 的物料 D。 如果选中 所有操作必须作用于物料 复选框，则只有物料 A 会被这些操作更改，因为上述两项操作均应用于物料 A。虽然第一个操作也应用于物料 D，但由于并未应用所有操作，因此物料 D 不会被更改。 如果清除 所有操作必须作用于物料 复选框，则操作将同时更改物料 A 和物料 D。对于物料 A，将同时执行上述两个操作；对于物料 D，由于应用第一个操作，因此，将只针对其执行第一个操作。 包括/不包括工程物料 使用该字段来定义在执行物料清单整体变更 (MBC) 时，是包括工程物料还是不包括工程物料。如果选择 包括 ，则物料清单整体变更 (MBC) 将影响这些物料。如果选择 不包括 ，则物料清单整体变更 (MBC) 不会影响这些物料。必须定义在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中包括或不包括的物料。 注意 如果选择 不包括 ，但未在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中指定任何物料，物料清单整体变更 (MBC) 中仍然会包括所有工程物料。 取消物料清单整体变更 单击该命令可取消 已被工程部门核准 的物料清单整体变更 (MBC)。 不能使用 已取消 的物料清单整体变更 (MBC)。但是，可以使用 存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程存档物料清单整体变更 (MBC) 中详述的数据。 不能取消仍处于 创建中 状态的物料清单整体变更 (MBC)。如果不再需要，可以将其删除。 冻结物料清单整体变更 单击该命令可将 创建中 物料清单整体变更 (MBC) 的状态更改为 已冻结 。 重置物料清单整体变更状态 单击该命令可将 已被工程部门核准 的物料清单整体变更 (MBC) 的状态重置为 创建中 。首先，启动 重置物料清单整体变更状态 (tiedm3230m000) 进程。 核准将物料清单整体变更用于工程环境 单击该命令可将物料清单整体变更 (MBC) 的状态更改为 已被工程部门核准 。然后，可以用其更改工程物料清单 (EBOM) 和工程物料修订。 仅当存在下列数据时，才可以对物料清单整体变更 (MBC) 进行核准： 物料清单整体变更 (MBC) 要包括或不包括的工程物料（如果 包括/不包括工程物料 字段为 包括 ，则此项为必备项）。 物料清单整体变更 (MBC) 行。 核准新的物料清单整体变更 (MBC) 时，应使用 按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程检查这些订单行对应的是否依然是此物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料。这是因为，如果取消了物料清单整体变更 (MBC)，可能不会删除工程物料和物料清单整体变更 (MBC) 之间的链接。 仅当物料清单整体变更 (MBC) 具有以下状态时，才可以使用此命令： 创建中 已冻结 核准将物料清单整体变更用于生产环境 单击该命令可将物料清单整体变更 (MBC) 的状态从 已被工程部门核准 更改为 已被生产部门核准 。然后可以将其用于将工程物料修订和工程物料订单 (EBOM) 复制到生产环境。 按物料清单整体变更生成工程物料 单击可启动 按物料清单整体变更生成工程物料 (tiedm3201m000) 进程。 处理工程物料清单更改 单击可启动 处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程。 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 单击可启动 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程。 定案工程数据 单击可启动 定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。 处理物料清单整体变更 单击可启动 处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程。 存档工程数据 单击可启动 存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程。 物料清单整体变更操作 单击可启动 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程。 包括/不包括工程物料 单击可启动 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。 按物料清单整体变更列出的工程物料 单击可启动 按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程。 模拟... 单击该命令可生成报告，显示使用物料清单整体变更 (MBC) 将发生的情况的概览。 模拟（详细）... 单击该命令可生成报告，详细描述使用物料清单整体变更 (MBC) 将发生的情况。 打印物料清单整体变更 单击可启动 打印物料清单整体变更 (tiedm3410m000) 进程。 |