| # 物料计划默认数据 (cprpd1110m000) 使用此进程可定义物料类型和物料组组合的默认值，以便定义新的计划物料。 在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中输入新物料时会使用此信息。 物料组 指由具有类似特征的物料组成的组。每一物料都属于特定的物料组。物料组与物料类型一起使用时可以设置物料的默认值。 物料类型 指用于标识物料类型的一个类别，如采购物料、制造物料或设备物料。某些功能只适用于特定的物料，这取决于物料类型。 计划层 分级计划结构中的层。 在较高计划层上制定计划时，这些计划是通用的、不太详细的计划。 示例 计划层 1 是最高计划层；编号越高，计划层越低。 相关主题 计划层和产品系列 计划员 负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 ERP LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。 如果此字段为空，则表示没有专门的计划员负责此计划物料。 默认仓库 通常从中提取交货物料或向其交付物料的仓库。 允许值 对于非群集物料，该仓库必须是物料的后勤地点中的仓库。 群集物料的仓库必须属于物料的群。 默认供应源 在此字段中，必须从下拉菜单中选择以下选项之一来指定默认供应源。 时界 物料的供应计划和计划订单处于冻结状态的截止日期 时界用执行模拟以来的工作日天数或工时数来表示。 通常，企业计划子系统不会在时界内重新生成供应计划或计划订单。但在运行主计划模拟或订单模拟时，可以改写此行为。 使用时界可以防止： 干扰已开始的订单（在车间层上）。 生成起始日期为过去日期的计划订单（即延迟订单）。 通常，物料生产过程的提前期是一个较为合理的时界值。 相关主题 跨度和时界 模拟时期（资源需求计划 (RRP) 运行） 时界 选择小时或天作为表示时界的时间单位。 如果选择小时，则在设置时界时，ERP LN 会考虑自 ERP LN 生成订单计划的时间点开始的可用小时数，并加上您在时界字段中定义的值。 假定时界设置为 7 小时，且一周中每天的工作时间为 8:00 am 至 17:00 pm。如果 ERP LN 在星期三 13:00 pm 生成订单计划，则它会将时界设置为星期四 11:00 am。 预测时界 企业计划子系统在生成主计划和计划订单时忽略需求预测的截止日期在当前日期之后的最初几天，ERP LN 预期接收的销售订单应不超过已经接收的实际销售订单。 此字段包含物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中预测时界字段的默认值。 相关主题 具有物料主计划的预测消耗 订单计划跨度 企业计划子系统使用基于订单的计划来计划供应的时期。 订单计划跨度用执行模拟以来的工作日天数来表示。 如果订单计划跨度为零，企业计划子系统将不会针对相关物料使用基于订单的计划。 计算订单计划跨度时，ERP LN 会使用您为计划物料所属默认仓库的企业单元指定的日历。 如果没有为计划物料的默认仓库指定企业单元，企业计划子系统将使用公司日历来计算订单计划跨度。 注意 ERP LN 会将订单计划跨度移向其所在计划期段的末尾，因为企业计划子系统必须知道计划期段是否位于订单计划跨度内。 相关主题 跨度和时界 固定交货代码 相关计划物料的固定交货代码 注意 如果此字段为空，则固定交货不会用于相关计划物料。 计划跨度 ERP LN 维护物料的计划数据的时期。 计划跨度用执行模拟以来的工作日天数来表示。 企业计划子系统不会在物料计划跨度外生成供应计划或计划订单。 计算计划跨度时，企业计划子系统会使用您为计划物料所属默认仓库的企业单元指定的日历。 注意 企业计划子系统会将计划跨度移至其所在计划期段的末尾。 相关主题 跨度和时界 安全时间 物料订货数据 (tcibd2500m000) 详细进程中所定义的安全时间。 安全时间以天或小时表示。 订单提前期 计划物料的默认供应源是生产/采购。根据物料的生效日期，实际供应源可以是“生产”或“采购”。 如果计划物料的实际供应源是生产，则此时会在此字段中显示在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中定义的订单提前期。该提前期用于固定提前期计划跨度内的计划生产订单。 如果计划物料的实际供应源是采购，则会在此字段中显示物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中定义的供应时间。该提前期用于找不到任何特定供应商的计划采购订单。 订单提前期以小时或天表示。 维护主计划 如果选中此复选框，则会为物料维护物料主计划。 注意 如果选中此复选框，则可以在订单计划之后使用主计划来计划供应。 如果清除此复选框，则主计划功能将不可用。在这种情况下，订单计划是此物料唯一可用的计划系统。 如果您需要特定的主计划功能，请仅为物料维护一个主计划，因为它会降低系统性能。 相关主题 使用主计划 相关需求预测 如果选中此复选框，则会根据相关需求和独立需求的历史需求数据计算需求预测。 如果清除此复选框，则将仅根据独立需求计算和消耗需求预测。 如果计算需求预测时需要考虑独立需求，独立需求也会消耗该预测。 相关主题 计算需求预测 具有物料主计划的预测消耗 优先级 如果选中约束条件复选框，请指定相应的优先级级别。 如果使用工作负荷控制作为主计划编制引擎，且在工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程的考虑物料优先级字段中选择了是或仅按优先级，企业计划子系统会考虑计划物料的优先级。 相关主题 工作负荷控制 - 计算计划优先级 额外提前期 为充分完成计划订单所需的额外活动而保留的时间 企业计划子系统处理额外提前期的方式与处理安全时间的方式相同：必须根据额外提前期提前交付订单货物。 额外提前期以天或小时表示。 额外提前期 从下拉菜单中选择小时或天作为指定额外提前期的默认数量。 固定提前期计划跨度的起始时间 企业计划子系统使用固定提前期计划订单的时期。 与根据工艺流程数据进行计划相比，使用固定提前期进行计划的速度更快，但结果的精确度要低一些。 固定提前期计划跨度的起始日期在计划物料设置中定义。结束日期与订单计划跨度的结束日期一致。 在固定提前期计划跨度之前，企业计划子系统将根据工艺流程数据进行计划。在固定提前期计划跨度内，企业计划子系统将使用固定提前期进行计划。 固定提前期是以下各项的总和： 订单提前期 额外提前期 固定提前期计划跨度按工作天数进行定义。 相关主题 订单计划 - 概览 统一多地点计划 如果选中此复选框，则可以在统一多地点计划运行中计划物料。 如果在企业计划参数 (cprpd0100m000) 进程中清除了多地点计划复选框，则此复选框不可用。 相关主题 多地点计划 生产计划 从下拉列表中选择下列更新选项之一。 约束条件 如果选中此复选框，则计划物料的可用性是编制计划时的约束条件。 此字段仅用于工作负荷控制主计划编制方法。 注意 也可以为群集物料选中约束条件复选框，以使用工作负荷控制主计划编制方法来计划这些物料。注意，如果相关的计划物料存在于多个群中，则只能在一个群中使用生产计划，因为物料清单 (BOM)/关键物料清单 (BCM) 中指定的仓库确定了 ERP 企业计划子系统从哪个仓库检索相关计划物料的组件。对于群 1 中物料 X 的生产计划以及群 2 中物料 X 的生产计划，ERP LN 将使用相同的 BCM 仓库：该仓库位于群 1 或群 2 中。 相关主题 工作负荷控制 工作负荷控制 - 根据约束条件进行计划 采购计划 从下拉菜单中选择下列更新选项之一。 库存计划 从下拉菜单中选择下列更新选项之一。 需求预测 从下拉列表中选择下列更新选项之一。 基于预测的生成方法 如果选中此复选框，则会根据特定预测计划跨度期间计划物料的预期需求生成库存计划。 如果清除此复选框，则将根据安全库存水平和季节性方案生成库存计划。 相关主题 企业计划子系统中的库存计划模块 预测计划跨度 库存计划计算所依据的未来天数 预测计划跨度用若干日历天数来表示。 基于预测的库存计划计算根据以下原则进行：库存计划必须等于特定预测计划跨度内的预期需求。 示例 如果预测计划跨度为 10 天，则 ERP LN 对每个计划期段的库存水平目标是能够满足下一个 10 天的需求。 仅当选中基于预测的生成方法复选框时，才能访问此字段。 相关主题 企业计划子系统中的库存计划模块 主计划单元 主计划的计划单元。 可以使用主计划单元为物料选择主计划引擎。 注意 在下列情况下，不必在此字段中输入计划单元： 物料通过无限计划方法进行计划（不考虑任何约束条件）。 物料没有主计划（维护主计划复选框处于清除状态）。 所有供应均按订单计划进行计划（订单计划跨度长度与计划跨度长度相同）。 不生成任何生产计划，换言之，生产计划字段的值为（分解）汇总。 相关主题 企业计划子系统中的计划单元 定义计划单元的规则 CTP 关键 在对关键物料清单中较高层的物料进行组件综合可供订货量检查时，必须检查作为综合可供订货量关键的计划物料。如果作为综合可供订货量关键的资源包含在计划物料的关键能力清单中，那么在对计划物料进行能力综合可供订货量检查时，就必须检查该资源。 注意 被检查组件的数量会对组件综合可供订货量 (CTP) 检查的性能（速度）产生很大影响。最好的方法是只检查最重要的组件。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 组件 CTP 在线更新 ATP 如果选中此复选框，则在为计划物料记录计划库存事务处理或实际库存事务处理时，ERP LN 会在线更新计划物料的 ATP。 ERP LN 会更新整个计划跨度内的 ATP，但仅限于实际方案。 注意 在线更新可供订货量 (ATP) 需要处理能力，因而也需要性能。只能将在线更新可供订货量 (ATP) 用于： 在线检查其综合可供订货量 (CTP) 的物料。 分销计划期间使用其综合可供订货量 (CTP) 的物料。 需要最新可供订货量 (ATP) 数字的业务流程。 您只有在选中了维护主计划复选框的情况下才能选择此复选框。 注意 如果将可供订货量 (ATP) 功能用于没有主计划的物料，则不需要进行在线可供订货量 (ATP) 更新。在这种情况下，将始终在线计算可供订货量 (ATP)。 相关主题 在线更新 ATP CTP 检查过程 组件 CTP 如果选中此复选框，则在检查此物料的 CTP 时，如果可用库存不能满足所请求的物料数量，则系统会对此物料执行组件 CTP 检查。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 组件 CTP 渠道 ATP 如果选中此复选框，则除了执行其它 CTP 检查外，系统还会执行渠道 ATP 检查。 相关主题 渠道 ATP 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP 如果选中此复选框，则在检查此物料的 CTP 时，如果可用库存不能满足所请求的物料数量，则系统会对此物料执行能力 CTP 检查。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 组件 CTP CTP 跨度 从当前时间算起的工作日天数，在这些天数内，ERP LN 不会执行综合可供订货量检查。 综合可供订货量 (CTP) 时界必须小于可供订货量 (ATP)/综合可供订货量 (CTP) 跨度。 在综合可供订货量 (CTP) 时界的期段中，综合可供订货量 (CTP) 被视为零。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 跨度和时界 产品系列 CTP 如果选中此复选框，则在检查此物料的 CTP 时，将对此物料执行产品系列 CTP 检查。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 产品系列综合可供订货量 (CTP) 产品系列地点 定义了物料产品系列的后勤公司 通过产品系列地点可以将 CTP 检查重定向至中心后勤公司。 收到客户订单时，系统会在中心地点的产品系列层上检查 CTP。 示例 某家大型运动产品制造商在多个州生产棒球球棒。在总部（中心地点）维护一个统一主计划。每个地点都将球棒定义为一个物料，并在中心地点建立了棒球球棒产品系列的汇总关系。 允许值 必须已在当前公司中定义该地点。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 系列物料 产品系列物料表示综合可供订货量 (CTP) 检查可重定向至的物料。 允许值 必须已在产品系列地点中定义该物料。 产品系列物料可以是在另一个后勤地点中定义的物料。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 产品系列综合可供订货量 (CTP) 产品系列 CTP 跨度的起始时间 ERP LN 在较高的产品系列层而不是物料自身所在的层上对物料执行综合可供订货量检查的时期。 产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度的起始日期在计划物料设置中定义。结束日期与 CTP 时界一致。 产品系列 CTP 的应用取决于客户订单交货日期所在的计划期段： 如果计划期段位于产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度之前，ERP LN 将检查物料自身的综合可供订货量 (CTP)。 如果计划期段位于产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度之后，ERP LN 将在较高的产品系列层上检查综合可供订货量 (CTP)。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 产品系列综合可供订货量 (CTP) 使用时界 选中或清除使用时界复选框可指示是否要使用指定的时界来计划单个物料。 如果选中此复选框，则企业计划子系统将按照生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中生成时界内的计划的设置，使用时界为单个物料计划订单。 例如，如果选择零作为时界且具有昨天的销售需求，则计划订单的计划结束日期为今天，因为企业计划子系统不能对过去的时间进行计划。 如果清除此复选框，则企业计划子系统会忽略为当前方案定义的时界。这样，您可以改写生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中生成时界内的计划复选框的设置。 如果在生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中清除了生成时界内的计划复选框，则对于选中了使用时界复选框的计划物料，企业计划子系统会从时界开始进行计划，而对于清除了使用时界复选框的物料，企业计划子系统会在时界内进行计划。在后一种情况下，企业计划子系统可以针对过去的时间进行计划（无时界）。 例如，您具有昨天的销售需求，并且禁用了时界字段。企业计划子系统可以计划昨天的计划订单的结束日期，因为在这种情况下，企业计划子系统可以针对过去的时间进行计划。 |