| # 提前期和跨度 鉴于各种原因，获知供应特定物料所需的时间长度往往非常重要。 尤其在制造环境中，从通过其它材料采购或制造的材料中制造最终产品时，计算合计订单提前期会成为一个很复杂的问题。 此外，在复杂的制造环境中，使用合适的跨度来计划物料也非常重要。 一方面，如果跨度太长，就会导致不必要的绩效问题。 另一方面，如果跨度太短，又会导致材料需求分解出现问题。 为处理这些问题，企业计划子系统提供了用于以下方面的功能： 计算计划物料的累计订单提前期。 在整个物料清单 (BOM) 结构中，检查和同步物料的订单计划跨度。 可以使用检查跨度 (cprpd1200m000) 进程访问该功能。 在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的特定菜单上，可以找到该进程。 可以按以下方式使用该功能： 检查各种订单计划跨度和计划跨度，并将结果发送至报告。 更新（更正）订单计划跨度和计划跨度（但仅当它们太小时）。 更新每个订单计划跨度和计划跨度，将每个跨度更改为其最小值（根据所应用的规则）。 订单计划跨度和计划跨度的最小值显示在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中。 使用检查跨度 (cprpd1200m000) 进程检查或更新跨度时，会更新这些值所依据的基础数据。 规则 跨度的检查或更新依据多项规则。 这些规则可分为两种类型： 基于累计订单提前期的长度规则 各种物料清单 (BOM) 层的跨度之间的匹配规则 相关主题 跨度和时界 累计订单提前期和计划跨度 同步物料清单 (BOM) 层之间的订单计划跨度 企业计划子系统中的时区 |