| # 更新装配线成本计算数据 (ticpr0215m000) 使用此进程可更新装配线成本计算数据，这会按装配线和物料列出有效成本构成结构。 有效成本构成结构包含物料成本计算数据 (ticpr0107m000) 进程中为物料定义的汇总成本构成。如果已为装配线输入了图表，则为该图表定义的详细成本构成会包含在有效成本构成结构中。 可以在按装配线和物料列出的有效成本构成结构 (ticpr3161m000) 进程中，查看有效成本构成结构。生效日期字段中将显示更新装配线成本计算数据的日期。 相关主题 装配订单成本计算 制造管理子系统中的成本构成 装配线 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 自物料 “自”和“至”字段可定义以下一组内容： 默认供应源为装配的通用物料或制造物料。 |