| # 复制物料清单 (tibom1216m000) 使用此进程可 将一个制造物料（来源物料）的 物料清单 复制至另一个制造物料（目标物料）。这样，目标物料将包含和来源物料相同的组件。 来源 可以选择要复制到目标物料的来源物料。如果只复制某些 BOM 行，则可以使用 位置 和 日期 字段来选择这些行。 目标 可以选择要将物料清单复制到的目标物料。在 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中必须已经完成定义目标物料。 复制 可以选择是否要复制 例外 、材料与工艺流程的关系以及与物料清单 (BOM) 关联的物料清单文本。 如果来源物料为标准主物料，目标物料为定制物料或配置物料，并且选中了 材料与工艺流程的关系 复选框来复制材料与工艺流程的关系，由于只有默认工艺流程适用于定制物料，因此只复制默认工艺流程的材料与工艺流程的关系。默认工艺流程的材料与工艺流程的关系直接复制在 物料清单 (tibom1110m000) 进程的 工序 字段中。 注意 如果有几乎由相同组件组成的类似物料，则此进程将非常有用。可以将物料清单从一个物料（来源物料）复制到另一个物料（目标物料）。复制物料清单 (BOM) 后，可以使用下列进程编辑目标物料清单： 物料清单 (tibom1110m000) 替换物料清单中的物料 (tibom1212m000) 相关主题 多层物料清单的结构 引用指示概览 输入日期 使用“自”和“至”字段 制造物料 输入来源制造物料。此物料是要从其中复制详细资料的物料。 制造物料 物料清单 (BOM) 将复制到的物料（目标物料）。必须已经使用 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程将该物料定义为生产物料。 例外 如果选中此复选框， 则将链接到来源物料的物料清单 (BOM) 行的任何 例外 复制至目标物料。不复制链接到来源物料清单 (BOM) 行的更改单。 使用 例外 (tcuef0105m000) 进程来定义并查看例外。 相关主题 单元有效性中的例外 单元有效性概览 引用指示 如果选中此复选框， 则将链接到物料清单 (BOM) 行的 引用指示 复制到目标物料清单 (BOM) 行。 相关主题 引用指示概览 物料清单文本 如果选中此复选框， 则复制与物料清单 (BOM) 行关联的文本。不复制链接到物料清单 (BOM) 行的更改单。 材料与工艺流程的关系 如果选中此复选框， 则将链接到来源物料的任何材料与工艺流程的关系复制到目标物料。不复制链接到来源物料清单 (BOM) 行的更改单。 在 按物料清单行列出材料与工艺流程的关系 (tibom0140m000) 进程中定义材料和工艺流程的关系。 替代材料 如果选中此复选框， 则会将链接到 BOM 行的 替代材料 复制到目标 BOM 行。 相关主题 BOM 中的替代材料 用尽材料 如果选中此复选框， 则会将链接到物料清单行的 用尽材料 复制到目标物料清单行。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 |