| # 资源主计划 (cprmp3501m000) 使用此进程来查看和分析特定 资源 的能力计划。 在“能力概览”标签上， ERP LN 会显示按计划期段列出的资源能力消耗摘要，其中包含有关资源的 能力 CTP 的信息。 “能力消耗来源”标签提供了能力消耗的更详细的概览，它告诉您哪种类型的订单需要指定资源的能力。 在 适当的 菜单上，有多个选项可用来执行以下操作： 推进至不同进程，可以在这些进程中进一步分析与资源计划密切相关的要项。 重新计算（更新）指定资源的资源主计划。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 维护资源主计划 主计划 - 概览 更新主计划数据 使用概览进程 方案 ERP LN 为其显示指定资源的资源主计划的 方案 如果方案的 计划状态 为 已结 ，则不能再修改与此方案相关的数据。 方案 显示的方案是 实际方案 。 计划层 使用指定资源的计划物料的 计划层 相关主题 计划层和产品系列 资源 ERP LN 为其显示资源主计划的资源 最小利用率 (%) ERP LN 使用最小利用率百分比来确定此标签中显示的计划期段。 ERP LN 不会显示能力消耗小于此字段中指定的百分比的计划期段。 如果将最小利用率百分比设置为 100， ERP LN 将忽略包含剩余能力的计划期段。 最大利用率 (%) ERP LN 使用最大利用率百分比来确定此标签中显示的计划期段。 ERP LN 不会显示能力消耗大于此字段中指定的百分比的计划期段。 如果将最大利用率百分比设置为 100， ERP LN 将忽略能力超负荷的计划期段。 期段 一系列时段之一，系统会将主计划中的所有计划数据累计到该时段。 计划期段在方案上下文中定义。 计划期段由期段编号标识，以天、周或月为单位。 期间 计划期段的起始日期 期段结束日期 计划期段的结束日期 可用 能力 计划期段内可用的合计能力（小时） 合计能力从应用于资源的 日历 中读取，并与 资源 (cprpd2100m000) 进程中 机器基本数目 字段或 操作员基本数目 字段的值相乘。 ERP LN 使用这两个值中的哪一个取决于您是否在 制造管理子系统 的 工作中心 (tirou0101m000) 进程中指定了机器数目。如果机器数目为 0， ERP LN 将使用操作员数目来计算 可用能力 。 相关主题 企业计划子系统中的日历 剩余能力 资源的剩余能力（小时），即没有使用的或为特定类型的活动而储备的能力。 剩余能力的计算方式如下：
     合计能力 - 合计需求能力
注意 如果某个计划期段的剩余能力为负值，则表明该期段中的资源超负荷。 累计 剩余能力 ERP LN 根据以下公式计算累计剩余能力：
                      累计能力 CTP - 能力 CTP 储备
需求 能力 计划期段中已消耗的资源能力合计（小时） 合计需求能力是 能力消耗来源 标签上的以下字段值的总和： 用于关键能力需求的能力. 计划订单 要消耗的能力. 车间管理订单要消耗的能力. 服务订单 要消耗的能力. PCS 活动 要消耗的能力. CTP 储备 . 能力 CTP 此计划期段中指定资源的 能力 CTP 。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 能力 CTP 将被添加到主工作中心的 能力 CTP 中。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP 计算能力综合可供订货量 (CTP) CTP 检查过程 累计 能力 CTP 此计划期段中指定资源的 累计能力 CTP 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP CTP 检查过程 计算能力综合可供订货量 (CTP) CTP 储备 ERP LN 为此行的计划期段中的指定资源能力所做的 能力 CTP 储备 。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 CTP 储备 将被添加到主工作中心的 CTP 储备 中。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP 储备 能力 CTP 用于关键能力需求的能力 为 主计划 中的 关键能力需求 储备的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 用于关键能力需求的能力 将被添加到主工作中心的 用于关键能力需求的能力 中。 对于（在某一计划期段内）生产计划大于零的每种物料， ERP LN 都会根据该物料的 关键能力清单 来确定关键能力需求。 相关主题 主计划 - 概览 生成关键能力需求 计划订单 要消耗的能力 为 计划生产订单 储备的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 计划订单 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 计划订单 要消耗的能力 中。 ERP LN 会将消耗指定资源（ 工作中心 ）的能力且位于相关计划期段内的 工序 的 运行时间 和 平均准备时间 加在一起。 可以在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程的 平均准备时间 [分] 字段中定义机器的平均准备时间。 注意 如果计划订单的起始日期位于物料的 固定提前期计划跨度 内， ERP LN 将不会记录此计划订单的任何能力消耗。 相关主题 企业计划子系统中的生产提前期计算 车间管理订单要消耗的能力 由实际 生产订单 （车间管理 (SFC) 订单）消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 车间管理订单要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 车间管理订单要消耗的能力 中。 更新资源计划时，系统将从 制造管理子系统 的 车间管理模块 中检索相关能力消耗（请参见 按日列出的工作中心利用率 (tisfc1506m000) 进程）。 注意 如果将 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 日利用率更新方式 字段设置为 自动 或 人工 ， 企业计划子系统 将只记录车间管理 (SFC) 订单的能力消耗。 相关主题 生产订单的功能概览 在车间管理模块 (SFC) 中计划生产订单 PCS 活动 要消耗的能力 制造管理子系统 中项目的 网络计划 中所消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 PCS 活动 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 PCS 活动 要消耗的能力 中。 更新资源计划时，系统将从 制造管理子系统 的 项目控制模块 中检索相关能力消耗。 相关主题 网络计划 服务订单 要消耗的能力 服务管理子系统 中的 服务订单 所消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 服务订单 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 服务订单 要消耗的能力 中。 更新资源计划时， ERP LN 将从 服务管理子系统 中的 服务订单管理模块 的 服务订单 (tssoc2100m000) 进程中检索相关能力。 相关主题 网络计划 更新 读取所有物料数据、物流数据，然后再次分解所有计划。 相关主题 主计划 - 概览 维护物料主计划 更新主计划数据 维护资源主计划 |