| # 质量组合 (qmptc0111m000) 使用此进程可可以定义质量组合，通常包括三个部分： 检验源自的模块 应用于质量组合的物料或质量组。 应用于质量组合的质量标识。 一个质量标识可用于多个质量组合。 注意 关于算法，必须将代表算法变量的所有特性与算法放在同一个检测作业组中，否则不会针对质量标识生成算法。 相关主题 质量标识和质量组合 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 质量检测是在某个模块或子系统中执行的。此字段用于选择 ERP LN 中已实施的一个模块或子系统。 注意 您可以在质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中维护已实施的模块和子系统。 质量组 一组具有类似质量特性的物料。为质量组定义的数据将用作该质量组中所有物料的默认值。 质量组 要对其进行特定质量检验的质量组及质量组中的所有物料 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以物料代码表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。 注意 物料的质量组合（在此进程中定义）可覆盖物料所属质量组的质量组合。 相关主题 使用代码 物料说明 显示物料说明。 业务伙伴 卖方业务伙伴/买方业务伙伴 业务伙伴 显示业务伙伴的名称和标识。 工艺流程 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。 工艺流程 在特定工序中或之后可以进行质量检验。 工序 工艺流程的工序。在此工序期间或之后，必须进行特定质量检验。 任务 在工序中执行的任务。 任务 如果此工序只有一项任务，则不能在此字段中输入值。 自仓库 从中转移物料的仓库。 至仓库 向其中转移物料的仓库。 子物料 需要进行特定质量检验的物料清单 (BOM) 中的组件 注意 行号字段指的是物料清单 (BOM) 中的行。 相关主题 使用代码 子物料说明 显示子物料说明。 仅建议 此字段用于指出对检验结果可以采取的措施。如果选中此复选框，检验结果将作为建议提供给用户，用户可以改写这些结果。如果清除此复选框，则检验结果为必备项，用户不能改写这些结果。这种情况下，不能使用损坏性检测。 注意 此字段可覆盖质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中仅建议 字段的值。 冻结方法 冻结方法是指为进行检验而停止或控制生产、采购或销售的方式。 注意 如果已清除仅建议复选框，则不能使用此字段。 文本 显示与质量组合有关的文本。 质量标识 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。 质量标识 显示质量标识。 打印质量组合 显示打印选项。单击“打印质量组合”可打印质量组合。 按质量标识打印检测计划 显示打印选项。单击“按质量标识打印检测计划”可根据质量标识打印检测计划。 验证质量标识 显示用于验证质量标识的选项。 |