| # 产品工程简介 产品工程是指设计和开发设备、装配线或系统以使其作为待售物料在某生产制造流程中生产的过程。 在产品工程中，需要定义以下内容： 通用物料具有以下特征： 物料类型被指定为通用 物料的默认供应源为装配线 订货系统是最终装配进度计划 (FAS) 物料是可配置的最终产品或子装配件。 工程模块 对于要标记为工程模块的物料，物料类型必须指定为工程模块，默认供应源是装配线，而且它是虚拟物料。装配计划模块中的工程模块是一个系统（换言之，装配件的一个逻辑单元），通常不作为单独的物理单元进行制造。例如，汽车的电气系统即是电气系统所需的所有部件的逻辑单元。电气系统不作为单独的物理单元进行制造，而是集成在仪表板、门等之中。工程模块没有工艺流程、装配线、选项等，它只用于设计和计划。在物料清单中 (BOM)，工程模块是 BOM 不可配置部分的顶层。 装配件 对于要标记为装配件的物料，物料类型必须指定为制造/采购，默认供应源是车间（制造）或采购（采购）。 通用产品工程结构显示在下图中。 平化的物料清单 平化是指将工程产品结构拆分为可运行的单层物料清单结构（其中仅包含装配工序所需的部件）的过程。可用于产品工程来分组安装在一起的组件的模块，在运行级别上是不相关的。出于性能原因，可用的产品结构应尽量精简。工程模块的可用物料清单（单层）是平化过程的输出。 在 ERP LN 中，有三种方法用于获取平化部件： 导入：若要导入平化的部件和工序，则必须选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中的外部装配件和工序复选框。 人工定义。 通过 EDM 获取，这会涉及到平化过程。 低级别工程物料的所有相关信息都在工程模块级别存储。该模块可节省时间，因为 ERP LN 不需要处理深度达多层的所有工程物料清单关系。请参见多层物料清单。 物料清单平化显示在下图中。 |