| # 定义选项组合 打开“\Infor ERP 制造\装配控制\装配线控制段\选项组合 – tiasl1510m000”进程。使用此进程可显示选项组合代码及其说明。选项组合是与装配订单相关的产品选项的组合，例如，颜色或样式。每个选项组合可以是单一选项，或是其它选项的组合。 若要定义选项组合和选项组合清单，请完成以下步骤。 定义选项组合。对于选项组合，存在以下规则： 冻结规则 选项组合清单可用作冻结规则。冻结规则用于确定允许哪些选项在特定的其他选项后面出现。 群集规则 选项组合清单可用作群集规则。群集规则可在群集中定义多重选项组合，并将这些组合进行群集。ERP LN 会向每个选项组合附加一个序号。 可以在“选项组合清单 (tiasl1511m000)”进程中定义选项组合清单。 步骤 2：选择已定义的选项组合。从适当的菜单中单击表达式。会启动选项组合 - 表达式 (tiasl1560m000) 进程。定义表达式。
若要构建表达式的逻辑结构，则可以使用给定的逻辑运算符。
逻辑运算符 | 说明
--- | ---
( ) | 使用括号来嵌套指令。括号中的指令被视为必须首先计算的单独子句。必须用括号将整个表达式括起来。
OR、AND、NOT | 普通布尔运算符。
- | 空。
可以使用关系运算符来构建表达式的逻辑结构。关系运算符可定义特性和选项之间的关系。
若要构建表达式的逻辑结构，则可以使用给定的逻辑运算符：
= | 等于
> | 大于
< | 小于
>= | 大于或等于
<= | 小于或等于
<> | 不等于
示例
( BodyColor = RED ) | 选择所有红色汽车。
( BodyColor = RED _ and WheelColor = GREEN ) | 仅选择绿色车轮的红色汽车。
( BodyColor = RED _ or WheelColor = GREEN ) | 选择所有漆为红色的汽车以及所有绿色车轮的汽车（因此“or”表示“和/或”）
注意 从选项组合 - 表达式 (tiasl1560m000) 进程的适当的菜单中单击检查有效性可检查所定义表达式的有效性。 定义选项组合清单 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线控制段\选项组合清单 – tiasl1511m000”进程。使用此进程可查看选项组合清单。可以在“装配线规则 (tiasl1570m000)”进程中使用这些清单定义规则，规定某些特定的选项组合必须按顺序排列（群集）或不按顺序排列（冻结）。可以在“选项组合清单 - 选项组合 (tiasl1565m000)”进程中定义每个清单内有哪些选项组合。 在此进程中，必须指定要组合到一起的颜色以及组合顺序，例如第一个组为红色，下一个组为蓝色，最后一个组为白色。这可充当用于定义顺序引擎规则的输入。 步骤 1：定义选项组合清单。 步骤 2：选择已在上一步骤中定义的选项组合清单。使用适当的菜单并导航到选项组合。添加所需的选项组合。 创建装配线规则 如需更多信息，请参见 装配控制模块中的装配线排序和规则类型. 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线控制段\装配线规则 – tiasl1570m000”进程。使用此进程查看或定义应用于装配线的排序规则。这些规则用于在“模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000)”进程中计算补偿成本。 装配线规则定义是以链接至通用物料的特性和选项为依据的。可以将多个装配线规则链接至单个装配线控制段。 链接装配线规则至装配线控制段 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线控制段\装配线控制段 – tiasl1540m000”进程。 在创建装配线规则后，必须将装配线规则链接至一个装配线控制段。对于此控制段，顺序引擎会生成装配订单的优化顺序。 选择装配线控制段。从适当的菜单中单击装配线规则。会启动装配线控制段 - 装配线规则 (tiasl1571m000) 进程。 选择工具栏上的“新建”，并将装配线规则链接至装配线控制段。设置生效日期和过期日期。 可以链接多个规则，每个规则针对不同的日期范围有效。还可以将多个规则链接至同一日期范围内的同一控制段。在这种情况下，如果出现矛盾，则优先使用具有最高优先级的规则。 |