| # 工作中心 (tirou0101m000) 使用此进程可列出并维护工作中心。工作中心数据用于成本估计和计划。 在适当的菜单上，可以选择以下各项： 任务关系，用于启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，可以在此进程中列出并维护任务、机器和工作中心之间的关系。 共享工作中心关系，用于启动共享工作中心关系 (tirou3100m000) 进程，可以在此进程中为共享工作中心定义关系。 计算资源，用于启动计算资源 (tirou0201m000) 进程，可以在此进程中为工作中心计算机器数量和操作员数量。 使用处，用于启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程，可以在此进程中查看使用特定工作中心的工艺流程工序。 更新工艺流程工序，用于启动更新工艺流程工序 (tirou1204m000) 进程。 在下列情况下，您不能删除工作中心： 工作中心是包含一个或多个子工作中心的主工作中心。 工作中心在 ERP LN 中仍处于活动状态。 相关主题 输入工艺流程 工作中心 使用车间仓库 工作中心 包含具有相同能力的一个或多个人员和/或机器的特定生产区域，可将其视为一个用来计划能力需求和制定详细计划的单元。 定义工作中心代码时，必须找出影响生产订单成本估计的工作中心。 成本价计算参数 (ticpr0100m000) 进程中的工序费率成本类型字段确定工作中心是否对估计成本产生影响。可以将工序费率成本类型字段设置为任务关系费率或工作中心费率。 工作中心的数量无需与组织中实际工作中心的数量相匹配，因为并非每个实际工作中心都会对估计成本产生影响。 在生产计划 (tisfc0110m000) 进程中，您可以通过在另一个工作中心上执行的某道工序来修改计划。在这种情况下，资源单位必须相似。 注意 如果 ERP LN 中的其它位置使用该工作中心，则不能将其删除。 必须先在部门 (tcmcs0565m000) 进程中定义一个部门，然后才可以定义工作中心。 通用 通用 地址 全套的地址详细资料，包括邮政地址、电话号码、传真号码、电报号码、电子邮件和互联网地址、税务标识和路线信息。 城市（信头） 城市的名称，必须打印在部门信函标题中日期的前面。 公司 企业单元 由部门、工作中心、仓库和项目等实体组成的、在组织中财务独立的一部分。企业单元的实体必须全部属于同一后勤公司，但后勤公司可以包含多个企业单元。可以将企业单元链接至一个财务公司。 当您执行企业单元之间的后勤事务处理时，这些后勤事务处理会过帐到每个企业单元所链接的财务公司。可定义企业单元之间的关系，从而可在企业单元之间进行货物转移。要在企业单元之间开票和定价，必须将企业单元链接至内部业务伙伴。 您可以利用企业单元对部分业务进行单独的财务核算。例如，您可以将组织中属于同一后勤公司、但分布在不同国家的那些独立部分定义为企业单元。每个企业单元的会计核算都应在该企业单元所链接的财务公司中以其所在国家的货币执行。 您可以在部门 (tcemm1124m000) 进程中更改工作中心的企业单元。但是，一旦设置了多地点结构，便无法再更改企业单元。 财务公司 工作中心的企业单元所链接的财务公司。工作中心创建的事务处理将过帐到此财务公司。 相关主题 公司 - 概览 营运公司 指部门、仓库或项目所属的公司。大多数情况下，营运公司是指设立了部门、仓库或项目的后勤公司。只能在自己的营运公司内创建源自部门、仓库或项目的后勤事务处理。 相关主题 公司 - 概览 共享类型/主要公司 使用此字段指定工作中心的共享类型。 主工作中心 从属工作中心 无：工作中心不是共享工作中心 相关主题 共享工作中心 主要公司 显示共享主工作中心的公司。 注意 如果将共享类型/主要公司字段设置为无，或者将该字段设置为从属且从属工作中心未链接至共享主工作中心，则不会填写此字段。 相关主题 共享工作中心 选项 日历代码 包含各种可用性信息（例如，在某一特定时间范围内资源或业务伙伴的可用性信息）的日记录。 工位类型字段设置为装配线工位或缓冲工位时该字段不适用。 欧盟内部附加交易信息 对于销售部门和采购部门来说，这是该部门创建的仓单的默认欧盟内部附加交易信息集。 如果将仓库链接至销售部门或采购部门，则欧盟内部附加交易信息集是部门所创建订单的默认欧盟内部附加交易信息集。您可以更改仓单行上的欧盟内部附加交易信息集。 相关主题 设置欧盟内部交易报表 关系 类型 工作中心类型 工作中心类型。 允许值 工作中心类型 相关主题 成本计算工作中心 主工作中心 与特定工作中心相关的主工作中心。 如果工作中心是某个主工作中心的子工作中心，则必须在此字段中输入主工作中心的代码。 如果使用共享工作中心，则从属工作中心将始终为主工作中心，即使主工作中心是一个子工作中心。 分包商 如果工作中心是分包工作中心，则必须输入分包商。 注意 必须在卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中输入分包商。 对于每个分包商，必须至少定义一个分包工作中心。 相关主题 无材料流支持的工序分包 车间仓库 用来存储为工作中心提供的中间库存的仓库。车间仓库会链接至一个或多个工作中心。通过补货订单或拉式供料，可以为车间仓库提供货物。 拉式供料方法包括下列项： 订单控制/批（仅在装配控制模块中可用）。 订单控制/SILS（仅在装配控制模块中可用）。 订单控制/单一（仅在车间管理模块中可用）。 看板. 分时段的订货点. 存储在车间仓库的物料不属于在制品 (WIP)。从车间仓库中取出物料用于生产时，这些物料的价值会附加到在制品上。 只有在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中了使用车间仓库复选框时，才能在此字段中输入值。 仓库 (tcmcs0103s000) 进程中仓库类型字段的值必须设置为车间仓库。 相关主题 使用车间仓库 输入工艺流程 工时反冲至员工 在人员中通过反冲将工时过帐至的员工编号。 成本计算 工序费率代码 链接至工作中心并用作工作中心费率的工序费率代码。 必须在工序费率代码 (ticpr0150m000) 进程中定义工序代码。 仅当下列条件成立时，才会启用此字段： 成本价计算参数 (ticpr0100m000) 进程中的工序费率成本类型参数为工作中心费率或任务关系/工作中心费率。 工作中心类型不是分包工作中心。 成本计算工作中心 链接至计划工作中心时用于计算最终产品单位成本、在制品转移和生产结果的工作中心。此时，与生产订单相关的财务事务处理会过帐到成本计算工作中心。 使用成本计算工作中心与计划工作中心之间的链接，可以重新计划生产订单工序。如果需要，可以在不干扰成本计算流程的情况下，更改用于执行某道工序的工作中心。 注意 如果工作中心的类型为子工作中心，则将自动显示该子工作中心的主工作中心的成本计算工作中心。但您可以在此字段中更改成本计算工作中心。 相关主题 成本计算工作中心 装配 工位类型 装配控制模块 (ASC)中使用的工作中心类型。 此字段可以具有下列值： 装配线工位 缓冲工位 缓冲工位类型 如果工位类型字段为缓冲工位，则可以选择一种缓冲工位类型。缓冲工位类型定义缓冲工位上的组件离开工位的顺序。 允许值 随机存取缓冲工位 先进先出缓冲工位 不适用 随机存取位数 随机存取缓冲工位的随机存取位数，在该缓冲工位中，ERP LN 可以为下一个装配线控制段选择一个所需的顺序。随机存取位数确定可以直接从缓冲工位进入装配线的产品的数量。 假设为一个缓冲工位定义 10 个随机存取位。也就是说，在装配线排序流程中，ERP LN 可以在缓冲工位的 10 个（不同）产品中进行随机选择，以达到正常的装配订单顺序。 在装配控制模块 (ASC) 中使用此字段的值。如果下列条件成立，则可以输入值： 工作中心的类型为子工作中心。 工位类型为缓冲工位类型。 重要事项！ 为了将订单顺序从前一个装配线控制段更改为下一个装配线控制段，就必须输入一个大于 1 的值。如果此字段的值为 1，则没有更改订单顺序的位置。在这种情况下，ERP LN 无法对下一个装配线控制段进行排序。 注意 如果缓冲工位类型为先进先出缓冲区，则此字段的值为 1。 缓冲工位最大储存量 缓冲工位中可以存储的产品最大数量。在装配线排序流程中，ERP LN 最多可在缓冲工位中填入您在此字段中指定的数量，该数量是缓冲工位可以处理的最大单位数。 注意 仅当下列条件成立时，才可以输入值： 工作中心的类型为子工作中心。 工位类型为缓冲工位类型。 计划 能力 周能力 [小时] 工作中心中每个资源单位的周能力。此值用于按周计算工作中心的正常能力，并将显示在工作中心利用率报告中。 相关主题 按资源单位计算周基本能力 日基本能力 [小时] 工作中心中每个资源单位的日能力。此值用于按天计算工作中心的正常能力，并将显示在工作中心利用率报告中。 相关主题 按资源单位计算周基本能力 机器数量 工作中心可用于生产的机器的数量。可以在计算资源 (tirou0201m000) 进程中计算和更新此值。 ERP LN 会搜索通过机器 (tirou0102m000) 进程分配给工作中心的所有机器。工作中心的机器数计算方法如下：
    机器数量 = 链接至工作中心的所有机器的周能力总和/工作中心的周能力
在此进程的周能力 [小时]字段中进行定义工作中心的周能力。 链接至工作中心的机器数量和操作员数量用于计算工作中心的可用能力。 示例
工作中心 A | 40 小时/周
机器 A | 40 小时/周
机器 B | 60 小时/周
机器数量 = (40+60)/40 = 2.50 相关主题 如何计算可用能力 操作员数量 工作中心可用的操作员数量。可以在计算资源 (tirou0201m000) 进程中计算和更新此值。 每个工作中心都是一个部门。ERP LN 通过员工通用数据 (tccom0101m000) 进程搜索指定给部门的所有操作员，并计算他们的周能力之和。工作中心的操作员数量计算方法如下：
    操作员数量 = 链接至工作中心的	所有操作员的周能力总和/工作中心的	周能力
员工的周能力在员工个人数据 (bpmdm0101m000) 详细进程的工作时间字段中输入。工作中心的周能力在工作中心 (tirou0101m000) 详细进程中进行定义。 链接至工作中心的机器数量和操作员数量用于计算工作中心的可用能力。 示例 当前日期： 2000-11-07 工作中心 A：40 小时/周
员工 | 第一个日期 | 最后日期 | 小时/周
A | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 40
B | 2000-01-01 | 2000-10-31 | 20
C | 2000-01-01 | 0 | 30
操作员数量 = (40 + 30) /40 = 1.75，因为员工 A 的工时是 40，员工 C 的工时是 30。员工 B 的工时被忽略，因为最后日期设为 2000 -10 -31（早于当前日期），所以 B 不再是该日期集的员工。 相关主题 定义部门 如何计算可用能力 关键能力类型 此字段由企业计划子系统和 PCS 网络活动使用： 企业计划子系统 企业计划子系统将根据此值，使用人员能力或机器能力来表示资源主/订单计划中的能力使用情况。 PCS 网络活动 根据此值的不同，PCS 网络活动使用人员能力或机器能力计算活动 (tipcs4101m000) 进程和按项目列出的活动概览 (tipcs4502m000) 进程中的汇总估计能力 [H]字段的值。 车间管理 (SFC) 不使用此字段，因为在车间管理 (SFC) 中，能力使用情况始终以人员能力以及机器能力表示。 允许值 关键能力类型 提前期 时间单位 用于表示等待时间和排队时间的时间单位。子工作中心的时间单位必须与其主工作中心的时间单位相同。 如果时间单位与排队时间有关，则天和小时必须解释为链接至工作中心的工作时间日历中的天和小时。如果时间单位与等待时间有关，则不使用日历。可用时间视为一天 24 小时、一周 7 天。 允许值 小时 提前期以小时表示并允许使用小数值。 天 提前期以天表示，小数值将舍入为整数值。 排队时间 准备或处理某个订单之前，该订单在工作中心保留的时间长度。 排队时间用于计算提前期。排队时间以天或小时表示。天或小时必须解释为链接至工作中心的工作时间日历中的天和小时。 如果时间单位字段为天，则 ERP LN 会将提前期的输入值舍入为整数值。 相关主题 制造管理子系统中的提前期 等待时间 完成工序之后以及将订单移到下一道工序之前，在工作中心保留订单的时间长度。 ERP LN 不会根据特定日历来计划等待时间，而是根据一周 7 天、一天 24 小时的时间表来计划等待时间。 一个典型示例是喷漆应用后干燥所需的时间。 当 ERP LN 根据工艺流程计算计划订单的起始时间和终止时间时，ERP LN 会考虑等待时间。 计划缓冲工位使您可以在连续工序之间建立特定的容限，以便移动工序。 等待时间以天或小时表示。天或小时与日历无关。可用时间视为一天 24 小时、一周 7 天。 如果时间单位字段为天，则 ERP LN 会将提前期的输入值舍入为整数值。 注意 如果工作中心类型字段为成本计算工作中心，或者工位类型为装配线工位或缓冲工位，则此字段不可用。 相关主题 制造管理子系统中的提前期 移动时间 将半成品从一道工序传送至下一道工序所需的时间。最后一道工序之后，移动时间指的是将成品转移到仓库所需的时间。 移动时间是 ERP LN 按照特定日历制定计划的其中一个提前期要素。 如果时间单位字段为天，则 ERP LN 会将提前期的输入值舍入为整数值。 杂项 期望队列 工作中心的投入与产出之间产生的用户所需的差额。此值是初始队列计算的默认值。 主计划关键 如果选中此复选框，则工作中心非常关键。因此，工作中心将包括在企业计划子系统所使用的关键能力清单中。 使用粗略 PCS 能力需求 在项目控制模块网络计划中，工作中心能力可由下列能力来消耗： 在活动 (tipcs4101m000) 进程中定义的项目控制模块粗略能力。 企业计划子系统中的车间管理模块 (SFC) 生产订单和计划生产订单所需的能力。 此复选框可确定工作中心能力消耗的方式： 如果清除此复选框，则工作中心的可用能力会由企业计划子系统中的车间管理模块生产订单和计划生产订单所需的能力来消耗。在活动 (tipcs4101m000) 进程中定义的粗略能力需求不会被考虑在内。 如果选中此复选框，则为项目控制模块中的活动定义的项目控制模块粗略能力，以及企业计划子系统中的车间管理模块生产订单和计划生产订单所需的能力将会从工作中心的可用能力中扣除。因此，将双倍消耗工作中心能力。 相关主题 项目控制系统 (PCS) 中的粗略能力消耗 打印工序指示 如果使用微工艺流程，则可以为每道工序以及每个工序步骤定义生产订单说明。如果此字段的值为是，则将打印这些说明。 只有工作中心类型为子工作中心，才能将不适用用作一个值。在这种情况下，子工作中心将继承其主工作中心的打印工序指示字段的值。 相关主题 微工艺流程 任务关系 启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，可以在此进程中列出并维护任务、机器和工作中心之间的关系。 共享工作中心关系 启动共享工作中心关系 (tirou3100m000) 进程，可以在此进程中为共享工作中心定义关系。 计算资源 启动计算资源 (tirou0201m000) 进程，可以在此进程中为工作中心计算机器数量和操作员数量。 计算资源 计算操作员数量和机器数量。有关计算示例，请参阅机器数量字段和操作员数量字段的“帮助”。 使用处 启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程，可以在此进程中查看使用特定工作中心的工艺流程工序。 更新工艺流程工序 启动更新工艺流程工序 (tirou1204m000) 进程。 |