| # 生产同步进度计划中的参考编号 参考编号与外部供应方法结合使用。因此，在采用内部供应方法的情况下，会将“参考编号”字段留空。参考编号的功能取代了材料发放标识的功能。 以下进程中会显示参考编号： 装配线工位上的供应装配件转移（批） (tiasc8510m000) 装配线工位上的供应装配件转移 (SILS) (tiasc8520m000) 订单控制 SILS 在基于装配线顺序的订单控制供应系统 (SILS) 中，将为“工位 + VIN 编号 + 装配成套件标识”的每个唯一组合生成唯一的参考号。 该参考编号将与采购计划一起发送给供应商，并打印在供应商发回的提前装运通知 (ASN) 中。该参考编号也可以在输入收货时使用。 示例
部件 | 成套件 | 批量大小
--- | --- | ---
A、B | K1 | 2
C | K2 | 2
装配订单顺序 | 订单 | 部件
--- | --- | ---
100 | A01 | A、B、C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
创建装配件需求时，Infor ERP 将检查部件 A 是否足够用于订单 A01 和 A02，因为部件 A 的成套件的批量大小为 2。此外部件 B 也足够用于订单 A01 和 A03。Infor ERP 创建的装配件信息一般为以下形式：
部件 | 订单 | 参考编号
--- | --- | ---
A | A01 | R01
A | A02 | R02
B | A01 | R01
B | A03 | R03
C | A01 | R01
由于订单 A01 包含部件 A、B 和 C，因此这些部件（对于此订单）具有相同的参考编号 (R01)。包含部件 A 的订单 A02 具有唯一的参考编号，包含部件 B 的订单 A03 也是如此。 订单控制的批 在订单控制的批中，会为每个材料行创建一个唯一的参考编号。该参考编号将与采购计划一起被发送到供应商，并打印在供应商发送回的 ASN 上。该参考编号也可在输入收货时使用。 示例
部件 | 成套件 | 批量大小
--- | --- | ---
A、B | K1 | 2
C | K2 | 2
装配订单顺序 | 订单 | 部件
--- | --- | ---
100 | A01 | A、B、C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
在 Infor ERP 计算订单 A01 的需求时，所生成的装配件信息一般为以下形式：
部件 | 订单 | 参考编号 | 剩余数量
--- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 1
B | A01 | R02 | 1
C | A01 | R03 | 1
在 Infor ERP 计算订单 A02 的需求时，所生成的装配件信息一般为以下形式：
部件 | 订单 | 参考编号 | 转移数量 | 剩余数量
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
在 Infor ERP 计算订单 A03 的需求时，所生成的装配件信息一般为以下形式：
部件 | 订单 | 参考编号 | 转移数量 | 剩余数量
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
A | A03 | R04 | 2 | 1