| # 装配线工位变型和装配线工位订单 用于特定装配线工位的一组工序和材料具有相同的规格。 示例 您可以制造具有多种不同特性的汽车，包括两种类型的车轮（宽和窄）。对于安装车轮的装配线工位，所有宽车轮汽车是一个装配线工位变型，所有窄车轮汽车是另外一种装配线工位变型。这与它们是否具有其它规格无关，因为其它规格与车轮装配线工位无关。 装配线工位变型 (LSV) 可以在多个装配订单中共享。这意味着该装配线工位上的工序和材料使用情况对于所有那些装配订单都相同。 用途 装配线工位变型 (LSV) 这一设备可用来减少不必要数据，从而提高性能。如果您有一千个产品订单，并且装配线的第一装配线工位中的工序和材料全都相同，则无需将相同的信息存储一千次。ERP LN 会确定这些订单是否都相同，并制作一个 LSV。生成新的装配订单后，ERP LN 将检查订单的材料和工序。如果这些材料和工序与现有装配线工位变型 (LSV) 不同，将创建新的装配线工位变型 (LSV)。 进程 您可以在装配线工位变型 (tiasc2520m000) 进程中显示 LSV，并在打印装配线工位变型 (tiasc2420m000) 进程中进行打印。在装配线工位变型 - 装配件 (tiasc2121m000) 进程中可以显示和更新与 LSV 链接的材料，在装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程中可以显示和更新工序（如果 LSV 是特定于订单的）。 订单特定的装配线工位变型 (LSV) 装配线工位变型 (LSV) 由 ERP LN 自动生成。如果要更改装配线工位变型 (LSV) 的工序或组件，则必须通过执行下列步骤使装配线工位变型 (LSV) 成为订单特定的装配线工位变型： 在装配订单与装配线工位订单 (tiasc2510m000) 进程中，选择 LSV。装配线工位订单必须为已冻结。 在适当的菜单上，单击使订单特定。ERP LN 将生成一个唯一的装配线工位变型，您可以在装配订单与装配线工位订单 (tiasc2510m000) 进程中看到该装配线工位变型。 在适当的菜单上，单击装配线工位变型。 即会启动装配线工位变型 (tiasc2520m000) 进程。 选择装配线工位变型 (LSV)。 在适当的菜单上，单击工序。 即会启动装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程。按要求修改工序。 可以从装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程的适当的菜单修改链接至工序的装配件。 装配线工位订单 系统在生成装配订单的同时，还会创建装配线工位订单。装配线工位订单是装配线工位的生产订单。 装配线工位订单可以具有以下状态： 已计划 已冻结 准备启动 已完成 已结算 生成装配线工位订单时，状态设置为已计划。 群装配线工位订单 表示一天当中装配线工位的所有材料需求。群装配线工位订单 (CLSO) 由自定义时段组成。每个时段的材料需求可以合并在一起。 在装配控制模块中，事务处理可以按装配线工位或按期间（而不是按订单）执行。ERP LN 可以将某个特定期间的相同材料组合到一个材料行中。之后，累计数量会存储在 CLSO 中。由于是针对特定时段执行事务处理，所以此累计会减少需要执行的事务处理数量。 CLSO 用于在装配件分配和反冲中组合装配线工位的材料（一天中）。 参数 事务处理级别参数确定了使用的 CLSO。该参数是在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中定义的，可以具有以下值： 基于装配线工位 每天只会针对每个装配线工位创建一份 CLSO。 基于订单 针对每个装配订单创建一份 CLSO。 CLSO 用于在装配件分配和反冲中组合装配线工位的材料。在基于装配线工位的事务处理中，CLSO 包括了一整天的装配订单；在基于订单的事务处理中，CLSO 只包括一份装配订单。每个时段的数据是分开保存的。在基于装配线工位的事务处理中，每个时段都会为装配件分配生成单独的仓单行。在基于订单的事务处理中，会为每份 CLSO 生成单独的仓单。 您可以通过适当的菜单执行以下操作： 将 CLSO 的状态从已结算更改为初始。 启动群装配线工位订单 - 装配件需求 (tiasc7140m000) 进程以查看每个 CLSO 的装配件需求。 相关主题 装配控制模块概览 装配订单成本计算 装配反冲 装配线工位利用率 装配订单 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 |