| # 物料工艺流程 (tirou1101m000) 使用此进程可列出、定义并维护特定于物料的工艺流程和标准工艺流程的工艺流程代码。 可以通过为物料指定多个工艺流程代码来定义多工艺流程。为 RPT 物料和每个为 RPT 物料定义的工艺流程确定工作中心（即所谓工艺流程的瓶颈）。同时还将确定瓶颈工序的生产率。 注意 必须具有与工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程的默认工艺流程字段中指定的代码相等的工艺流程代码。默认情况下，ERP LN 将使用该工艺流程代码，除非可使用与订单数量相关的工艺流程。 相关主题 输入工艺流程 工序的位置和作用 标准工艺流程 存在与订单数量相关的工艺流程 选择要计算成本的工艺流程 制造物料 按照工艺流程生产的物料。如果该字段为空，在此进程中定义的工艺流程即为标准工艺流程。 相关主题 标准工艺流程 工艺流程 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。 工艺流程代码用于标识 ERP LN 必须为使用相应工艺流程的生产订单打印的工艺流程卡。每个标准制造物料可以应用多个（替代）工艺流程。可以根据订单数量选择工艺流程（物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的与数量相关的工艺流程）。 标准工艺流程 如果选中此复选框，则工序顺序将链接至标准工艺流程，并可应用于多种物料。标准工艺流程代码字段包含标准工艺流程代码。 相关主题 标准工艺流程 标准工艺流程代码 如果选中了标准工艺流程复选框，该字段必须包含标准工艺流程代码。 相关主题 标准工艺流程 工艺流程基本物料数量 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。 如果选中了标准工艺流程复选框，ERP LN 将显示选定的标准工艺流程的默认工艺流程基本物料数量。 只有清除标准工艺流程复选框之后，才能更改工艺流程基本物料数量。 工艺流程基本物料数量 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。 最大订单数量 工艺流程的最大数量。ERP LN 将依据订单数量确定工序顺序。 相关主题 输入工艺流程 存在与订单数量相关的工艺流程 存在例外 如果选中此复选框，则会将例外链接至该工艺流程。换言之，工艺流程由单元有效性控制。如果删除单元有效性模块中的工艺流程例外，该复选框将被清除。 注意 您无法定义标准工艺流程的例外情况。 相关主题 单元有效性概览 计划范围 已为其定义了生产计划的生产线的实际范围或组成部分。计划范围是为重复制造物料定义的。 相关主题 计划范围 瓶颈工作中心 对于 RPT 物料和定义的每个工艺流程，ERP LN 将确定在此字段中显示的瓶颈工作中心。 可以通过选择计算瓶颈... 选项或运行计算瓶颈工作中心和生产率 (tirou1201m000) 进程来确定瓶颈工作中心。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率 已更正瓶颈工作中心 如果选中了自动更新复选框，瓶颈工作中心字段的值将自动填入此字段。可以输入其它瓶颈工作中心。这样，ERP LN 将使用新工作中心的数据。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率 生产率 计算的生产率。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率 已更正的生产率 生产率的调整值。该生产率用于计划订单。 上次计算日期 上次计算生产率的日期。 上次修改日期 更新瓶颈工作中心生产率的日期。 自动更新 如果选中此复选框， ERP LN 将瓶颈工作中心及其计算的生产率自动填写已更正瓶颈工作中心字段和已更正的生产率字段。 如果清除此复选框，则在已更正瓶颈工作中心字段中指定的工作中心是首要工作中心，它将覆盖由 ERP LN 计算的瓶颈工作中心。 / 表示生产率的时间单位。 标准配置 如果选中此复选框，则工作流程将成为物料标准配置的一部分。与工艺流程相关的成本将包括在标准成本价中。如果清除了标准配置 复选框，则工艺流程不会成为物料标准配置的一部分。与工艺流程相关的成本不会包括在标准成本价中。 标准配置 复选框连同例外 (tcuef0105m000) 进程中的有效复选框的设置，可共同指示是否将该工艺流程用于特定的有效单元。 如果选中了标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程的例外清除了有效复选框，则会省略特定有效单元或需求的工艺流程。 如果清除了标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程的例外清除了有效复选框，则将为特定有效单元或需求添加工艺流程。 注意 如果工艺流程附带例外，但您不希望使用例外（例如，用于销售备件或用于非单元有效的成品），可以清除该复选框。 相关主题 单元有效性概览 复制... 启动复制工艺流程 (tirou2201m000) 进程。 计算瓶颈... 启动计算瓶颈工作中心和生产率 (tirou1201m000) 进程。 请参阅计算瓶颈工作中心和生产率。 删除排队时间、等待时间及移动时间 启动删除排队时间、等待时间及移动时间 (tirou1220m000) 进程。 工序 启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程。 虚拟工艺流程关系 启动虚拟工艺流程关系 (tirou1103m000) 进程。 例外 启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 |