| # 按物料清单整体变更列出的工程物料修订 (tiedm3540m000) 使用此进程来显示将哪些工程物料 修订链接至物料清单整体变更 (MBC)。您可以在按物料清单整体变更列出的工程物料修订 (tiedm3540m000) 详细进程中查看详细信息。 可以将修订链接至按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程中的物料清单整体变更 (MBC) 行，也可以删除与物料清单整体变更 (MBC) 行的链接。 相关主题 工程物料 更改工程物料清单 - 自动过程 工程数据管理模块摘要 物料清单整体变更编号 修订所链接至的物料清单整体变更 (MBC) 的代码。 物料清单整体变更编号 物料清单整体变更 (MBC) 的状态。 工程物料 其修订链接至物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料。如需详细资料，请双击该工程物料。 说明 代码说明或名称。 工程物料修订 链接至物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料修订。 状态 修订的状态。 相关主题 工程物料 生效日期 记录或设置生效的第一天。生效日期通常还包含生效时间。 过期日期 修订不再有效的日期。 工程师 负责修订的员工。 工程物料修订文本 如果选中此复选框，会显示备注。 要查看文本，请单击“文本”按钮。 材料 构成修订的材料，例如，纸张、塑料或木材。 物料清单数量 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
尺寸 修订的大小。例如，200 毫米 x 1 米。 单位集 一组可链接至标准物料、定制物料或物料默认值的单位代码。在单位集中，您可以指出物料的实际可用数量、物料所在的模块及物料的用途。 标准 修订遵守的（或必须遵守的）公司、国家或国际标准。例如，ISO 8601、NEN 3140、BS 1383。 单位 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 重量 重量。 |