| # 企业计划子系统中的效率系数 企业计划子系统使用效率系数考虑提前期计算的可变生产率。生产率变化的原因有多种，例如节假日期间职工数减少，或繁忙时段内雇用额外职工，这实际上说明，特定日的可用计划时间可能会比较多，也可能会比较少。 在公用的日历和期段模块中设置日历时，可以定义效率系数。对于每个时间段，可以指定效率系数。如需更多信息，请参阅效率系数。 提前期偏置 如果企业计划子系统执行前进式计划，ERP LN 从日历工时 (tcccp0120m000) 进程中检索关于可用起始日期的数据，然后逐日向前推进，反复从总提前期中减去可用计划时间，直至到达剩余总提前期小于总可用计划时间的日期为止。此日期即为结束日期。 根据以下公式计算特定日期的可用计划时间：

    A = N / EA实际需要的工时数N额定需要的工时数E效率系数
注意 使用后退式计划时，处理过程类似，即从结束日期开始，向后推进至起始日期和时间。 示例 以前进式计划为例，提前期为 10 小时且计划起始日期为 2010 年 1 月 15 日。存在两个包含如下详细资料的日历行：
日期 | 起始时间 | 结束时间 | 效率系数 | 累计时间
--- | --- | --- | --- | ---
2010-01-15 | 09:00 | 17:00 | 1 | 8 小时
2010-01-16 | 17:00 | 23:00 | 0.8 | 4.8 小时
则，提前期偏置过程如下： 步骤 1：总提前期减去起始日期的累计时间：
     10 - 8 = 2
由于剩余的提前期（2 小时）小于 2010 年 1 月 16 日的累计时间（4.8 小时），因此，结束日期为 2010 年 1 月 16 日。 步骤 2：将（剩余）提前期转换为实际小时数的方法为：
    剩余提前期 / 效率系数 = 2.00 / 0.8 = 2.5
这意味着剩余提前期总计为 2 小时 30 分。 步骤 3：现在，ERP LN 可通过将以实际小时数表示的剩余提前期加上结束日期的起始时间来确定结束时间：
     17:00 + 2:30 = 19:30
生产订单预期在 2010 年 1 月 16 日 19:30 完成。 相关主题 效率系数 企业计划子系统中的日历 ERP LN 确定日历校正的方法 |