| # 工程物料修订 (tiedm1100m100) 使用此进程可修改和定义工程物料的修订。例如，可以： 输入工程物料修订的数据。 从计算机辅助设计 (CAD) 应用程序中导入修订数据。 更改工程物料修订的修订状态。 在该标签中，可以查看和维护修订的 EBOM，以及工程物料和标准或定制物料之间的关系。 修订 要为工程物料定义新修订，请单击“添加新工程物料修订”按钮。您可以插入多个创建中状态的修订。如果先前的修订已链接到物料清单整体变更 (MBC)，并且尚未针对该 MBC 而处理 EBOM 更改，则无法插入新的修订。 要选择其它工程物料以为其定义新修订，请单击“查找工程物料修订”按钮。必须已在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中定义了该工程物料。 如果该修订有效，则它会影响标准物料或定制物料。该修订在下列情况下有效： 其修订状态为已被生产部门核准。 该修订已链接至工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中定义的标准物料或定制物料。 该修订的当前日期介于生效日期与过期日期之间。新修订的默认生效日期为当前日期。该日期用作原有修订的过期日期。 要删除创建中状态的修订，请选择该修订，然后从编辑菜单中选择“删除工程物料修订”。 如果该修订是由物料清单整体变更 (MBC)（尚未针对其处理工程物料清单 (EBOM) 的更改）创建的，则不能将其状态更改为已被工程部门核准或已被生产部门核准。 适当的菜单 可以在状态字段中将工程物料修订的状态更改为： 已冻结（如果修订状态为创建中）。 创建中（如果修订状态为已冻结）。 已被工程部门核准（如果修订状态为已冻结或创建中）。 已被生产部门核准（如果修订状态为已被工程部门核准或创建中）。 已取消（如果修订状态为已被工程部门核准）。如果在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中取消了某个物料清单整体变更 (MBC)，则也会取消链接至该订单的所有修订。可以删除创建中修订，可以将已取消修订存档。如果状态为已被工程部门核准的修订已链接至尚未针对其处理工程物料清单 (EBOM) 更改的物料清单整体变更 (MBC)，则不能取消该修订。 还可以从适当的菜单中启动以下进程： 存档工程数据 (tiedm1250m000) 复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 定案工程数据 (tiedm3240m000) 工程物料清单 (tiedm1110m000) 工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 按工程物料列出的引用指示 (tiedm0120m000) 报告 如果单击“打印”，则可选择某个进程来生成有关修订的报告： 打印工程物料修订 (tiedm1400m000)。 打印工程物料修订使用处 (tiedm3460m000)。 标签 在标签上，可以查看和维护下列相关信息： 工程 BOM。如需更多信息，请参阅工程物料清单 (tiedm1110m000)。 工程物料关系。如需更多信息，请参阅工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000)。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料 使用 Exchange 模块导入 CAD 应用程序数据 引用指示概览 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 通用 工程物料 要维护其修订的工程物料。 人工输入修订编号 如果选中此复选框，则创建新修订时，可以人工输入修订号。 如果在人工和自动之间更改修订编号模式（例如，从人工模式更改为自动模式），则会生成该工程物料当前修订系列的下一个最高编号。 工程物料修订 正在为其定义物料清单 (BOM) 的工程物料的修订。 相关主题 工程物料 工程物料修订状态 修订的状态。 允许值 工程物料修订状态 创建日期 修订的创建日期。 说明 修订的说明。 工程物料修订文本 如果选中此复选框，则显示修订文本。 物料信号 物料信号的代码。 在将工程物料复制到标准物料的过程中，只有在工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程中选中复制物料信号代码复选框时，才能复制物料信号代码。 工程师 负责管理修订设计的员工。 工程师 显示在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程的员工字段中输入的值，可以在该进程中选择工程师字段的值。 物料清单整体变更 用来控制修订的物料清单整体变更。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 自动过程 有效性 由更改管理模块处理 如果选中此复选框，则已在数据管理子系统中启动工程物料修订的核准过程。您必须先完成此核准过程，然后才能核准该修订，以用于生产环境。 生效日期 修订生效的日期和时间。 可以将此日期人工更改为任何未来日期。如果您有多个创建中状态的修订，则可以为所有这些修订计划生效日期。 如果您核准的工程物料修订的生产生效日期在当前日期之前，则系统会将此生效日期自动设置为已被生产部门核准日期。 如果该修订已定案，则会将父工程物料的修订生效日期用作生产物料清单 (PBOM) 行的生效日期。所以，必须在此处设置生产物料清单 (PBOM) 行的所需生效日期。 过期日期 如果修订的状态为已被生产部门核准，则过期日期字段为空，因而可以人工设置此日期。若所创建的新修订的生效日期在原有修订的过期日期之前，则会将原有修订的过期日期设置为该新修订的生效日期。 下列情况下，您不能更改过期日期： 修订的状态不是已被生产部门核准。 修订状态已经是已被生产部门核准，但在过期日期字段中填入了值。 相关主题 工程物料 有效更改单 定义工程物料修订生效日期的更改单。 过期更改单 定义工程物料修订过期日期的更改单。 核准用于工程环境的日期 修订状态更改为已被工程部门核准时的日期。从该日期起，已将修订的设计核准用于工程环境。但是，不能将它复制到生产物料或生产物料清单中。 一旦修订处于已被工程部门核准状态，就不能将其删除，只能将其取消或存档。 核准用于生产环境的日期 修订状态更改为已被生产部门核准时的日期。从该日期起，可以将修订复制到生产物料或生产物料清单中。 自 CAD 应用程序导入时的日期 自 CAD 应用程序导入修订时所在的日期。 相关主题 使用 Exchange 模块导入 CAD 应用程序数据 实际 材料 工程物料修订的材料组成（对于当前修订而言）。 例如，纸张、塑料、木材。 尺寸 工程物料修订的尺寸（对于当前修订而言）。 例如，200 毫米 x 1 米。 标准 工程物料修订所遵守（或必须遵守）的公司、国家或国际标准（对于当前修订而言）。 例如，ISO 8601、NEN 3140、BS 1383。 重量单位 重量的计量单位，如千克。 重量 将以重量单位字段中定义的单位来输入的修订重量。 单位 物料清单数量 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
单位集 一组可链接至标准物料、定制物料或物料默认值的单位代码。在单位集中，您可以指出物料的实际可用数量、物料所在的模块及物料的用途。 单位 计量单位，如米、千克或件。 冻结 单击可将修订状态设置为已冻结。 您只能为状态为创建中的修订执行此操作。 重置修订状态 单击可将修订状态设置为创建中。 您只能为状态为已冻结的修订执行此操作。如果修订的状态大于已冻结，并且您要更改设计，则可以取消该修订并创建一个新修订。 核准用于工程环境 单击可将修订状态设置为已被工程部门核准。从该时刻起，已将修订的设计核准用于工程环境。但是，不能将它复制到生产物料或生产物料清单中。 生产环境已核准 单击可将修订状态设置为已被生产部门核准。 您只能为具有以下状态的修订执行此操作： 已被工程部门核准. 已冻结 创建中 取消修订号 单击可将修订状态设置为已取消。 您只能为状态为已被工程部门核准的修订执行此操作： 可以删除创建中状态的修订 可以将已被生产部门核准状态的修订存档 可以将已取消的修订存档。 存档工程数据 单击可启动存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程。 复制工程物料至物料 单击可启动复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程。 生成工程物料清单副本数据（多层） 单击可启动生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程。 定案工程数据 单击可启动定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。 工程物料清单 单击可启动工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程。 关系 单击可启动工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程。 打印工程物料修订 单击可启动打印工程物料修订 (tiedm1400m000) 进程。 打印工程物料修订使用处 单击可启动打印工程物料修订使用处 (tiedm3460m000) 进程。 按工程物料列出的引用指示 单击可启动按工程物料列出的引用指示 (tiedm0120m000) 进程，可在该进程中查看、维护或添加特定工程物料修订的引用指示。 |