| # 制造管理子系统中使用的标签 简介 在制造管理子系统中可以使用以下两类标签： 看板标签。 生产订单标签。 看板标签用于触发车间的材料供应，而生产订单标签则用于标识已完成生产订单。 注意 虽然这两种情况都使用了标签这一术语，但看板标签不同于生产订单标签。在制造管理子系统中定义及使用这两种标签的方式不同。以下部分将说明具体的方式。 制造管理子系统中的看板标签 如果在拉式生产环境下设计车间的布局，则可以选择使用看板标签来触发工作中心之间的半成品供应。 使用打印看板标记 (tirou2402m000) 进程可以创建触发车间供应的看板标签。例如，您可以选择为特定工艺流程中的每道工序创建看板标签。完成特定工序中的产品后，看板标签会充当一个工具，用它可以请求上一道工序的半成品以便继续工作。 在打印看板标记 (tirou2402m000) 进程的标签布局字段中输入标签布局。必须在标签布局 (whwmd5520m000) 进程中定义标签布局。标签布局中应包含看板标签上的信息类型。必须通过说明和特定代码输入信息类型。如需更多信息，请参阅标签布局和打印。下表包含了可以在看板标签上选用的说明和代码实例。
说明 | 标签布局文本中的代码
看板说明 | #lb.item
料箱容量 | #lb.quan.item
供货方工作中心 | #lb.shfr.code
进货方工作中心 | #lb.shto.code
料箱 | #lb.pack.item
看板标签信息显示如下：
看板说明 | 自行车车架
料箱容量 | 5
供货方工作中心 | 焊接工作中心
进货方工作中心 | 装配工作中心
只有在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中输入看板信息，看板信息才能打印到标签上。 ERP 制造管理子系统中的生产订单标签 制造管理子系统中的生产订单标签用于标识完成的生产订单数量。使用这些标签的目的是为了帮助将生产订单移至仓库。这些标签上包含生产订单的编号、生产订单上物料的种类以及物料要转移到的仓库等信息。 当下列条件成立时会针对完成的生产订单打印生产订单标签： 在车间管理参数 (tisfc0500m000) 进程的标签打印布局字段中输入了标签布局。 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 详细进程中的报告订单完成时打印标签复选框处于选中状态。在默认生产订单数据 (tisfc0102m000) 详细进程中设置了此复选框的默认值。 同样还可以在下列进程中指示是否在完成订单时打印标签： 报告生产计划中的生产订单已完成 (tirpt1201m000) 报告生产计划中已完成的生产订单 (tirpt1502m000) 标签布局在标签布局 (whwmd5520m000) 进程中进行定义。标签布局中应包含生产订单标签上的信息类型。标签布局和打印中显示可以在生产订单标签上选择使用的代码。 相关主题 标签布局和打印 看板设置、标签布局和订单生成 |