| # 装配线 - 装配线控制段 (tiasl1541m000) 使用此进程可定义并显示装配线的控制段顺序。 适当的菜单选项 可以用选定的控制段作为默认值来启动下列进程： 模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 装配线控制段 - 工位 (tiasl1550m000) 装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 装配线控制段 (tiasl1540m000) 相关主题 装配控制模块概览 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 装配线 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 下一装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 下一装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 下一控制段的装配线 下一装配线控制段的装配线。 不能将装配线控制段链接至同一个装配线的多个装配线控制段。 只有供应线的最后一个装配线控制段可以链接至不同装配线上的多个下一控制段。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 模拟和创建装配订单顺序... 单击可启动装配线 - 装配线控制段 (tiasl1541m000) 进程。 工位 单击可启动装配线控制段 - 工位 (tiasl1550m000) 进程。 装配订单顺序 单击可启动装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 进程。 装配线控制段 单击可启动装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程。 |