| # 定案工程数据 (tiedm3240m000) 使用此进程可 定案 将数据从工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM) 的操作，既实际复制的是已在先前进程中生成的数据。 更新方法 您可以使用 物料清单整体变更 (MBC) 来定案数据，也可以定案个别物料的数据。 为单个工程物料运行此进程前，必须在 工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程中记录这些物料的工程物料清单 (EBOM) 副本数据。 针对由物料清单整体变更 (MBC) 生成的修订运行此进程前，必须运行 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程。 选择范围 如果选择了 最终确定方法 字段中的 包括物料清单整体变更 ，则可以选择要为其 定案 数据的物料清单整体变更 (MBC) 的范围。 如果选择了 最终确定方法 字段中的 不包括物料清单整体变更 ，则可以选择要为其 定案 数据的工程物料修订和主物料（父物料清单 (BOM) 物料）的范围。 注意 如果已使用物料清单整体变更 (MBC) 记录了工程物料，但这些工程物料与物料没有关系，则不能定案物料清单整体变更。 相关主题 定案工程数据 工程数据管理模块摘要 将工程物料复制到物料 工程物料清单 更改工程物料清单 - 自动过程 最终确定方法 使用此进程可 定案 将数据从工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM) 的操作。 更新方法 您可以使用 物料清单整体变更 (MBC) 来定案数据，也可以为个别物料定案数据。还可以选择复制所有物料清单 (BOM) 行，还是仅复制特定行。 选择范围 如果选择了 最终确定方法 字段中的 包括物料清单整体变更 ，则可以选择要为其 定案 数据的物料清单整体变更 (MBC) 的范围。 如果选择了 最终确定方法 字段中的 不包括物料清单整体变更 ，则可以选择要为其 定案 数据的工程物料修订和主物料（父物料清单 (BOM) 物料）的范围。 相关主题 工程数据管理模块摘要 定案工程数据 工程物料清单 生产物料清单更新方法 选择要将数据从工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (BOM) 的方法。 如果清除 工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程中的 生产物料清单历史记录 复选框，复制的数据将改写生产物料清单 (BOM) 行。如果选中该复选框，复制的数据将被写入新序号。 允许值 可能值 相关主题 工程物料清单 定案工程数据 使用“自”和“至”字段 物料清单整体变更编号 选择要将数据从工程环境复制到生产环境时所用的 物料清单整体变更 (MBC) 的范围。 物料清单整体变更编号 选择要将数据从工程环境复制到生产环境时所用的 物料清单整体变更 (MBC) 的范围。 自工程物料 选择要将其修订从工程环境复制到生产环境的工程物料的范围。如果生成的副本数据中包括这些物料的物料清单，则同样会复制这些物料。 至工程物料 选择要将其修订从工程环境复制到生产环境的工程物料的范围。如果生成的副本数据中包括这些物料的物料清单，则同样会复制这些物料。 工程物料修订 选择要从工程环境复制到生产环境的工程物料修订的范围。如果生成的副本数据中包括这些物料的物料清单，则同样会复制这些物料。 工程物料修订 选择要从工程环境复制到生产环境的工程物料修订的范围。如果生成的副本数据中包括这些物料的物料清单，则同样会复制这些物料。 自主物料 选择所需要的目标生产物料的范围。 将工程物料复制到此物料的结果取决于 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中物料的“更新工程物料关系”字段的值。可以在 更新工程关系 (tiedm3220m000) 进程中更改“更新工程物料关系”字段。 至主物料 选择所需要的目标生产物料的范围。 将工程物料复制到此物料的结果取决于 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中物料的“更新工程物料关系”字段的值。可以在 更新工程关系 (tiedm3220m000) 进程中更改“更新工程物料关系”字段。 多层定案 如果选中此复选框， 则将在多层而不是单层上定案数据。例如，如果工程物料清单 (EBOM) 的结构是 A-B-C 且要执行多层定案，则定案 A 时，还会同时定案工程物料清单 (EBOM) B 和 C。 复制文档链接 如果选中此复选框， 则在复制流程中同时复制附加的所有文档。例如，如果工程物料清单 (EBOM) 的结构是 A-B-C 且要执行多层定案，则定案 A 时，还会同时定案附加文档 B 和 C。 改写现有生产物料清单 如果选中此复选框， 则将改写现有生产物料清单 (PBOM)，而不会为顶层工程物料创建新修订。 如果必须定案多个子层更改而且不想为顶层工程物料创建新修订，则可以选中此复选框。不会打印错误消息 不存在有效的工程物料清单副本数据 ，并将在此进程中继续执行其它操作。 |