| # 制造管理子系统 中的序列化物料 您可以使用序列号跟踪或追溯库存、生产订单、采购订单、销售订单、服务等中的物料。例如，可以确定特定最终产品所属的生产订单、使用的组件及组件的产地。本主题对在 制造管理子系统 中使用序列化的情况予以说明。 制造状态结构 对于序列化（最终）物料而言，制造状态结构是 制造管理子系统 中的一个重要概念。制造状态结构反映了产品的配置。下面的另外两个概念也很重要： 制造状态页眉 制造状态页眉包含特定生产订单或装配订单上的单个序列化最终产品。 制造状态组件 从制造状态页眉的特定序列化物料可以推进到制造状态组件，即在配置中采用的组件。这些组件可以是序列化物料，或是非序列化物料。您可以查看所有组件，或者只能查看序列化组件和批次控制组件，具体内容取决于 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中 仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 字段的设置。 制造状态结构及结构中的序列号可以有多个用途： 提供信息。例如，可以提供产品装配方法及产品使用组件的信息。如果使用序列号的唯一目的是为了提供配置信息，则可以选择在 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除 跟踪序列号 复选框。这样，就不会存储有关跟踪和追溯的数据。 当作产品结构（ 物理分解结构 ）的基础。您可以在 服务管理子系统 中提供服务或维护时使用序列号。如需更多信息，请参阅 根据制造状态结构创建物理分解结构 和 维护物理分解结构 。当服务工程师使用制造状态结构时，在制造状态结构中显示不具名物料会很有用。在这种情况下，必须清除 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 复选框。 更新 仓储业务 中的跟踪进程，以便可以跟踪或追溯生产中用到的序列化物料直到找到有关的采购订单、销售订单等。必须选中 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中的 跟踪序列号 复选框，才能使用序列号进行跟踪。 序列号 车间操作员通常在制造状态结构中输入序列号。要输入序列号，可以键入条形码或扫描条形码。还可以选择生成制造状态页眉中最终产品的序列号。在这种情况下，必须定义一个 掩码 。生成页眉中序列号的时刻，取决于 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 生成序列号的时间 字段。此参数非常重要，因为借助它您可以自己决定在生产流程中给生产订单的物料分配序列号的时间。 您可以在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中查看并维护制造状态页眉，在 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中查看并维护制造状态组件。如需更多信息，请参阅 维护制造状态页眉和制造状态组件 。 掩码 为了能生成序列号，就必须使用 掩码 。可以在下面的三层定义掩码： 物料层 可以在 物料/物料组掩码 (tcibd4105s000) 进程中定义特定物料的掩码。 物料组层 可以在 物料/物料组掩码 (tcibd4105s000) 进程中定义特定物料组的掩码。 公司层 可以在 公用数据参数 (tccom0000s000) 进程中定义特定公司的掩码。 当要生成序列号时， ERP LN 会相继在物料层、物料组层及公司层搜索掩码。如果未定义掩码，则不会生成制造状态结构；您必须人工输入序列号，例如通过键入或扫描方式。没有掩码的情况下， 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 生成序列号的时间 参数不再可用。 另请参阅 定义掩码 。 使用生产订单流程中的序列号 在 制造管理子系统 中处理的序列号在生产订单流程中被嵌入。 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 制造状态处理 字段确定了在 制造管理子系统 中处理序列化物料的方式： 自动 如果 制造状态处理 字段设为 自动 ，则用户根据生产订单执行的操作会导致序列化最终产品的状态发生更改。例如，当报告完成或拒收了生产订单上的一些物料时，制造状态页眉中会有同样数量物料的状态自动改为 已分配 或 拒收 。 人工 如果 制造状态处理 字段设为 人工 ，您一定要先更新制造状态页眉中物料的状态，然后才能完成或拒收生产订单最后一道工序（或生产订单本身）的物料。例如，如果完成了两个序列化物料，拒收了一个序列化物料，则一定要先将制造状态页眉中两个物料的状态更改为 已分配 ，同时将另一个物料的状态更改为 拒收 ，之后才能在生产订单上报告完成或拒收上边提到的数量。 如需更多信息，请参阅 在 制造管理子系统 中使用序列化物料 。 如果要以最详细的方式处理序列化物料，则必须使用 生产仓单 (timfc0101m000) 进程。此进程对于发放、退回和取消用于特定最终产品的序列化组件尤其有用。 设置序列化物料 如果要在 ERP LN 中使用序列号，则必须先设置数据。有关信息，请参阅 设置序列化物料 。 为了在 制造管理子系统 中实现序列化，还必须在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中设置一些参数： 生成序列号的时间 仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 制造状态处理. 相关主题 序列化物料概览 在 制造管理子系统 中使用序列化物料 维护制造状态页眉和制造状态组件 |