| # 工程物料清单与生产物料清单的差异 (tiedm1520m000) 使用此进程可 显示工程物料清单 (EBOM) 和生产物料清单 (PBOM) 之间的差异。这些差异是在将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM) 后所应用的更改引起的。 在运行此进程前，必须先 定案 从工程物料清单 (EBOM) 到生产物料清单 (PBOM) 的复制。 您可以通过单击“查找”按钮选择工程物料修订和生产物料清单 (PBOM) 的主（父）物料。 ERP LN 在复制时会显示数据，以及作为复制流程结果的工程物料清单 (EBOM) 和生产物料清单 (PBOM)。二者之间的所有差异都标有星号 (*)。 ERP LN 只检查已从工程物料清单 (EBOM) 中复制的数据与生产物料清单 (PBOM) 之间的差异。 ERP LN 将检查四个问题： 从工程物料清单 (EBOM) 复制的生产物料清单 (PBOM) 行和对应的工程物料清单 (EBOM) 行（包括删除的工程物料清单 (EBOM) 行）之间有差异吗？ 是否已向工程物料清单 (EBOM) 而非生产物料清单 (PBOM) 添加了行？ 是否已经删除任何生产物料清单 (PBOM) 行？ 工程物料清单 (EBOM) 复制数据行与下列字段中的生产物料清单 (PBOM) 行之间有差异吗？ 工程项目 主物料 最终确定至位置 Seq 示例 将修订 1 的工程物料清单 (EBOM) 副本数据复制到一个生产物料清单 (PBOM) 中，将修订 2 的工程物料清单 (EBOM) 副本数据复制到同一生产物料清单 (PBOM) 中。如果对修订 1 执行一致性检查， ERP LN 则不会报告任何差异，原因是它查看与修订 1 的各行对应的 最终确定至位置 和 Seq 字段。EBOM 副本数据被复制到一个 PBOM 中，并人工向该 PBOM 中添加一行。由于该行不在工程物料清单 (EBOM) 副本数据中，因此 ERP LN 找不到任何差异。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料清单 工程物料 所复制工程物料清单 (EBOM) 的父工程物料。 工程物料修订 作为所复制工程物料清单 (EBOM) 父物料的工程物料修订。 要输入修订，请单击“查找”按钮。 主物料 工程物料清单 (EBOM) 已复制到其中的标准或定制生产物料清单的父物料。 要输入新的生产物料清单父物料，请单击“查找”按钮。 位置编号 物料清单位置编号 。 复制方法 复制数据的方法。 允许值 工程物料清单复制方法 （工程）物料清单数量 父物料的 物料清单数量 。 工程物料清单 (EBOM) 数量的用法和生产物料清单的物料清单 (BOM) 数量用法相同。可以使用它来指定作为物料清单 (BOM) 组件的较小数量。如果要指定稀薄化学溶液的物料清单 (BOM)，就会用到该操作。 假定您要制作百万分之一 (1 ppm) 浓度的盐溶液。如果溶液的库存单位为升，并因此为一升溶液指定一个物料清单 (BOM)，则组件物料将为 1 毫克盐，该组件太小，无法准确度量。更为实际的做法是为 1000 升的物料清单 (BOM) 数量指定一个物料清单 (BOM)。这样，组件将为 1 克盐。 注意 物料清单 (BOM) 数量以前称为物料清单 (BOM) 单位。 正在复制内容 复制时工程物料清单 (EBOM) 行的组件。 正在复制内容 组件类型。 允许值 工程物料 物料 工程物料清单 工程物料清单 (EBOM) 行中的组件。 工程物料清单 工程物料清单 (EBOM) 行的组件类型。 允许值 工程物料 物料 生产物料清单 生产物料清单中的组件物料。 长度 工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 行的组件长度。 注意 长度 也可用于计算 净数量 ： 净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数 。 宽度 工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 行的组件宽度。 宽度 也可用于计算 净数量 ： 净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数 。 相关主题 计算净数量 单位数 复制时工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 中物料的单位数。它等于长度或面积的单位数。 净数量 工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 行中组件的净数量。 净数量是工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 中组件出现的次数。 净数量 = ( 长度 x BOM 换算系数) x ( 宽度 x BOM 换算系数) x 单位数/ 换算系数 注意 如果组件没有 宽度 ，则公式中将不包括 ( 宽度 x BOM 换算系数) 值。 可以在 换算系数 (tcibd0103m000) 进程中定义 换算系数 。 ERP LN 使用适用于物料单位或工程物料单位的换算系数。 物料清单换算系数是从基本单位到物料清单 （BOM） 数量的换算系数。这是根据 物料清单计量单位 导出的。 附加信息 在工程物料清单 (EBOM) 或生产物料清单 (PBOM) 中出现的简短文本。 至物料 作为工程物料清单 (EBOM) 中行的复制目标的生产物料清单行的组件。 最终确定至位置 作为工程物料清单 (EBOM) 行的复制目标的生产物料清单的 位置 或行号。 已更改有效组件列表 如果选中此复选框， 则 EBOM 中的 例外 与生产 BOM 中的例外相比是不同的。 |