| # Normzeitentabellen (tirou0130m000) Mit diesem Programm definieren Sie Normzeitentabellen. Die Normzeiten und Normeinheiten, die für die Normzeitentabellen erfasst werden, werden zur Berechnung der Produktionsrate und der Zykluszeit verwendet. Im Unterprogramm Normzeitentabellen (tirou0130m000) müssen Sie die Bezeichnung der Tabellenspalten (x-Achse) und die Bezeichnung der Zeilen (y-Achse) definieren. Sie müssen außerdem die Anzahl der Spalten und Zeilen definieren. Schließlich müssen Sie Werte für die einzelnen Spalten und Zeilen der Tabelle hinzufügen. Aus dem Programm Normzeitentabellen (tirou0130m000) können Sie das Programm Normzeiten (tirou0131m000) aufrufen. Dort können Sie Normzeiten oder Normeinheiten auf der Basis der Werte in den Zeilen und Spalten der Normzeitentabelle erfassen. Verwandte Themen Berechnen von Produktionsrate und Zykluszeit aus Normzeitentabellen Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen Normzeitentabelle Eine Tabelle, die die Zeiten enthält, die zur Ausführung einer Tätigkeit erforderlich sind (Normzeiten), oder die Anzahl, die eine Tätigkeit in einer bestimmten Zeiteinheit ausführt werden kann (Normeinheit). Die Normzeiten oder Normeinheiten hängen von zwei Wertereihen ab, die in den Spalten (x-Achse) und Reihen (y-Achsen) der Tabelle aufgeführt werden. Beispiel Die Zeit, die zum Bohren eines Lochs erforderlich ist, hängt ab von der Stärke des Materials und dem Durchmesser des Lochs. Eine Normzeitentabelle mit Normzeiten kann folgendermaßen aussehen:
| Stärke (mm)
Durchmesser (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
Die Normzeit zum Bohren eines Lochs mit dem Durchmesser 1,0 in einem Material mit der Stärke 2,0 ist 2,5. Physikal. Größe auf x-Achse Die Bezeichnung der Werte in den Spalten der Normzeitentabelle, beispielsweise Breite, Länge, Durchmesser etc. Anzahl x-Koordinaten Die Anzahl der Spalten in der Normzeitentabelle. Physikal. Größe auf y-Achse Die Bezeichnung der Werte in den Zeilen der Normzeitentabelle, beispielsweise Breite, Länge, Durchmesser etc. Anzahl y-Koordinaten Die Anzahl der Zeilen in der Normzeitentabelle. Normzeitentabellenart Die Art der Normzeitentabelle. Umrechnungsfaktor Der Faktor, mit dem die Normzeit oder die Normeinheit der Tabelle multipliziert werden müssen. x-Koordinaten Der Wert der Variable (beispielsweise Länge), der in den Spalten der Normzeitentabelle angegeben wird. Für jede Kombination aus x-Achsenwert (Spalte) und y-Achsenwert (Zeile) können Sie im Unterprogramm Normzeiten (tirou0131m000) eine Normzeit oder Normzeiteneinheit für die Tätigkeit erfassen. Sie können das Programm Normzeiten (tirou0131m000) von diesem Programm aus aufrufen. y-Koordinaten Der Wert der Variable (beispielsweise Länge), der in den Zeilen der Normzeitentabelle angegeben wird. Zusammen mit den Werten aus den Spalten der Tabelle können Sie die Normzeiten oder Normeinheiten für die Tätigkeit im Programm Normzeiten (tirou0131m000) erfassen. Sie können das Programm Normzeiten (tirou0131m000) von diesem Programm aus aufrufen. |