| # Retrograde Abbuchung Wenn Sie nicht jede Materialentnahme oder jede aufgewendete Produktionsstunde einzeln erfassen möchten, können Sie stattdessen die retrograde Abbuchung verwenden. Dies spart Zeit, führt aber zu ungenaueren Daten. Typischerweise wird die retrograde Abbuchung für kostengünstiges Material mit regelmäßigem Verbrauch verwendet. Die retrograde Abbuchung reflektiert nicht den tatsächlichen Materialfluss; es handelt sich dabei eher um einen administrativen Vorgang. Material wird in die Produktion geliefert, wo es durch einen Produktionsauftrag verbraucht wird. Die Verwaltung des Materials findet jedoch später auf dem Auftrag statt. Besteht eine Unterdeckung für ein Material, das Sie retrograd abbuchen, so können Sie die Restmenge des Materials mit dem Programm Materialunterdeckungen verarbeiten (tisfc0221m000) verarbeiten, wenn das Material wieder auf Lager ist. Eine Erläuterung der Parameter, die für die retrograde Abbuchung erforderlich sind, finden Sie unter Einrichten der retrograden Abbuchung. Detaillierte Angaben darüber, wie in LN die retrograde Abbuchung für Arbeitsgänge und Produktionsaufträge erfolgt, finden Sie unter Retrograde Abbuchung - Einsatz. Verwandte Themen Retrograde Abbuchung - Beispiel Einrichten der retrograden Abbuchung Retrograde Abbuchung - Einsatz Berechnen der retrograd abzubuchenden Mengen Ermitteln von retrograd abgebuchten Stunden Verarbeiten von retrograd abgebuchtem Material Verarbeiten von retrograd abgebuchten Stunden Entnahme von retrograd abgebuchtem Material aus dem Lager |