| # Rüstklassen und -zustände nach Abteilung/Tätigkeit (tirou0112m000) Mit diesem Programm gleichen Sie eine Kombination aus Produktmerkmal und Option mit einer Rüstklasse und einem Rüstzustand ab. Dieser Abgleich ist mit einer bestimmten Kombination aus Tätigkeit und Abteilung verknüpft. Wenn Sie das Rüsten optimieren und die Rüstzeiten für konfigurierte Artikel reduzieren wollen, ist ein Abgleich von Produktmerkmalen/-optionen mit Rüstklassen und Rüstzuständen sinnvoll. Verwandte Themen Hintergrundinformationen zu Rüstklassen und Rüstzuständen in LN Erstellen von Rüstklassen und -zuständen Tätigkeit Ein Vorgang zur Fertigung oder Reparatur eines Artikels, beispielsweise Sägen, Bohren oder Streichen. Eine Tätigkeit wird in einer Produktionsabteilung ausgeführt und kann mit einer Maschine verknüpft sein. Abteilung Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann. Produktmerkmal Produkteigenschaften, die miteinander kombiniert und dann mit generellen Artikeln verknüpft werden können, so dass aus diesen anschließend eine Produktvariante zusammengestellt werden kann. Ein Beispiel für ein Merkmal ist "Farbe". Option Mit Hilfe von Optionen werden die Produktmerkmale näher beschrieben. So kann beispielsweise "rot" eine Option des Merkmals "Farbe" sein. Rüstklasse Eine Art eines Artikelmerkmals, die angibt, wie eine Maschine für die Fertigung eines Artikels gerüstet werden muss. Die Rüstklasse legt die Umrüstzeit für eine Maschine oder ein Werkzeug zwischen zwei Arbeitsgängen fest. Eine Rüstklasse besteht aus einer Reihe von Rüstzuständen. In einer Matrix für Rüstzustände werden die einzelnen Umrüstzeiten festgelegt. Beispiel Beispiele für Rüstklassen sind Farbe und Stärke des Materials. Bei Rüstklasse "Farbe" können die Rüstzustände beispielsweise "rot", "grün", "weiß", "schwarz" etc. sein. Rüstzustand Ein Merkmal eines Artikels, das mit einem Arbeitsgang verknüpft ist. Abhängig von den Rüstzuständen zweier aufeinander folgender Arbeitsgänge kann die Umrüstzeit für eine Maschine mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Mehrere Rüstzustände bilden eine Rüstklasse. Beispiel Bei Rüstklasse "Farbe" können die Rüstzustände beispielsweise "rot", "grün", "weiß", "schwarz" etc. sein. |