| # Arbeitsgänge (tiapl1500m000) Mit diesem Programm können Sie die Arbeitsgänge festlegen, die für die Montage einer Produktvariante verwendet werden. Im Programm Arbeitsgangzuordnungen (tiapl1510m000), das Sie aus dem Menü Zusatzoptionen aufrufen können, werden die Arbeitsgänge mit einer oder mehreren Linienstationen verknüpft. Wenn die Arbeitsgänge nicht in LN definiert werden, sondern aus einer externen Datenquelle übernommen werden, können Sie die Arbeitsgänge nicht ändern sondern nur abfragen. Das Programm ist für die Eingaben von Daten über das Programm Arbeitsgangdaten (tiapl1100s000) aktiv, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) als Hauptfirma festgelegt. Im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) ist das Kontrollkästchen Externe Montageteile und Arbeitsgänge nicht markiert, oder das Kontrollkästchen Test-Modus ist markiert. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Arbeitsgang Der Code des Arbeitsgangs. Tätigkeit Der Code der Tätigkeit. Eine Tätigkeit ist eine bestimmte Art von Arbeitsgängen, beispielsweise Bohren. Alle Aktivitäten, die zum Bohren von Löchern gehören, werden unter der Tätigkeit "Bohren" zusammengefasst. Arbeitsgangtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Arbeitsgangtext mit detaillierten Anweisungen zu der Tätigkeit vorhanden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text-Editor" im aktuellen Programm oder im Programm Arbeitsgangdaten (tiapl1100s000), um den Text anzeigen zu lassen oder zu bearbeiten. Die Anweisungen können auf die Arbeitsanweisungen im Modul Montageverwaltung (ASC) gedruckt werden. Zykluszeit Die Dauer des Arbeitsgangs, angegeben in der Einheit für die Zykluszeit. Hinweis Die Zykluszeit darf nicht null betragen. Einheit Zykluszeit Die Einheit, in der die Zykluszeit angegeben wird. Arbeitsgangzuordnungen Ruft das Programm Arbeitsgangzuordnungen (tiapl1510m000) auf. |