| # Durchlaufzeiten in Manufacturing In LN ist die Durchlaufzeit die Zeit, die für die Herstellung eines Artikels benötigt wird, vom Produktionsbeginn bis zum Liefertermin. Durchlaufzeiten werden für die Produktionsplanung in den Paketen Unternehmensplanung und Fertigung eingesetzt. Durchlaufzeitelemente Die Durchlaufzeit besteht aus den folgenden Durchlaufzeitelementen: Wartezeit (Queue) Rüstzeit Stückzeit Wartezeit (Wait) Transportzeit Durchlaufzeit Bearbeitung In Fertigung können Sie für jeden Arbeitsgang Durchlaufzeitelemente definieren. LN verwendet die Durchlaufzeitelemente zur Berechnung der Bearbeitungszeit. LN übernimmt die Wartezeit (Queue), die Wartezeit (Wait) und die Transportzeit im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) als Voreinstellungen aus dem Programm Abteilungen (tirou0101m000). Im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) können Sie die Voreinstellungen ändern. Durchlaufzeit Produktionsauftrag LN berechnet die Durchlaufzeiten für Produktionsaufträge durch Summieren aller Bearbeitungszeiten. Wenn es zu Überlappungen bei Arbeitsgängen kommt, weil Transportlosmengen definiert sind, verwendet LN komplexere Berechnungen zur Bestimmung der Durchlaufzeiten und Produktionsauftragsplanung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Durchlaufzeiten für Produktionsaufträge (Transportlosmenge) Hinweis In älteren Versionen von LN wurde die Wartezeit (Wait) der Hauptabteilung zur Wartezeit (Wait) der untergeordneten Abteilung addiert, wenn es sich bei der betroffenen Abteilung um eine untergeordnete Abteilung mit Hauptabteilung handelte und der Folge-Arbeitsgang in einer anderen Abteilung ausgeführt wurde. Außerdem addierte LN dort die Wartezeit (Queue) der Hauptabteilung zur Wartezeit (Queue) der untergeordneten Abteilung, wenn der Arbeitsgang in einer anderen Abteilung als der vorherige Arbeitsgang ausgeführt wurde, oder wenn es sich um den ersten Arbeitsgang handelte. In der vorliegenden Version von LN ist diese Funktionalität nicht mehr verfügbar. Jetzt werden Hauptabteilungen in LN nur für die Verdichtung von Kapazitätsdaten im Paket Unternehmensplanung verwendet, LN addiert die Wartezeiten von Hauptabteilungen und untergeordneten Abteilungen nicht mehr. Verwandte Themen Berechnung der Produktionszeit in Unternehmensplanung Durchlaufzeiten für Produktionsaufträge (Transportlosmenge) Berechnen der Produktionszeit in Arbeitsgängen Berechnen der verbleibenden Produktionszeit |