| # Maschinenauslastung pro Woche (tisfc1504m000) Mit diesem Programm fragen Sie eine Übersicht über die Kapazitätsauslastung für eine Maschine für eine Woche ab. Aus der Übersicht können Sie ersehen, welche Aufträge geplant sind und wie viel Zeit und Material voraussichtlich für sie benötigt wird. Hinweis Um die geplante Auslastung aller Maschinen abzufragen, verwenden Sie das Programm Auslastung pro Woche (tisfc1502m000). Verwandte Themen Produktionsaufträge Berechnen von verfügbarer Kapazität Verwenden eines Hauptprogramms Überwachung Einsatz/Ausbringung Maschine Die Maschine, deren geplante Auslastung angezeigt werden soll. Maschine Die Maschine, deren geplante Auslastung für die Woche angezeigt werden soll. Normale Kapazität Die normale Kapazität der Maschine in einer Woche. Diesen Wert können Sie im Feld Wochennormkapazität des Programms Maschinen (tirou0102m000) verändern. Jahr In diesem Feld wird das Jahr angegeben, für das der für eine Maschine geplante Bedarf angezeigt werden soll. Verfügbare Kapazität Die in der ausgewählten Woche für die Maschine verfügbare Kapazität, abhängig vom Kalender. Diese kann geringer als die normale Kapazität der Maschine sein, zum Beispiel bei Wartungsarbeiten an einer Maschine. Woche Die Woche, für die der Bedarf angezeigt werden soll, der für eine Maschine geplant ist . Bei der Wochennummer handelt es sich um die Nummer der Kalenderwoche, wobei die erste Kalenderwoche die erste Woche des Jahres ist, die mindestens vier Tage hat. Als Wochenbeginn gilt der Montag. Maschinenstunden gesamt Die Anzahl der Stunden angegeben, die Sie für die Maschine für die Woche geplant haben. Tag Der Wochentag, für den die geplante Kapazität für die Maschine angezeigt werden soll. Produktionsauftrag Der geplante Produktionsauftrag. Artikel Der Artikel, der mit der Maschine gefertigt werden soll. Artikel Der Artikel, der mit der Maschine gefertigt werden soll. Abteilung Die Abteilung, in der die Maschine verwendet wird Geplante Menge Die Menge der Artikel, deren Produktion mit der Maschine für dieses Datum geplant wurde, einschließlich Verlustmengen durch Ausschuss und geringe Gutmenge. Arbeitsgang Der Code des Arbeitsgangs, der durch die Maschine ausgeführt wird. Maschinenstunden Die Maschinenstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden Physischer Ort Der Ort, an dem der Produktionsauftrag in der Produktion ausgeführt wird. Sie können auch anders geartete Informationen über den Auftrag eingeben. Produktionsauftragsgruppe Die Auftragsgruppe, zu der der Produktionsauftrag gehört. Verwandte Themen Zusammenfassen von Aufträgen zu Gruppen Produktionsplanung Ruft das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) auf. Auslastung erstellen Ruft das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) auf, in dem Sie die Pläne aus dem Paket Unternehmensplanung aktualisieren können. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Diese Berechnung ist für Abteilungen in Produktionslinien nicht möglich. Bevor Sie diese Option verwenden können, müssen Sie in Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch ausgewählt haben. |