| # Generelle Stückliste (tiapl2510m000) Mit diesem Programm legen Sie die Vorlagedaten für die Stückliste eines Artikels fest. Untergeordnete Artikel des generellen Artikels können entweder generelle Artikel oder Konstruktionsbaugruppen sein. Ausgehend von dieser Vorlage wird bei der Erstellung der Produktvariante eine auftragsbezogene Stückliste erstellt. Generelle Artikel können sowohl Hauptartikel (Endprodukte) als auch untergeordnete Artikel (Komponenten) sein; dies ergibt sich aus der Position in der Stückliste. Im Menü Zusatzoptionen können Sie auf eine weiter unten liegende Ebene wechseln, d. h. eine Ebene, in der der ausgewählte untergeordnete Artikel der Hauptartikel ist. Sie können nur auf eine höhere Ebene wechseln, wenn Sie zuvor auf eine weiter unten liegende Ebene gewechselt haben. Wenn Sie zuvor nicht auf eine weiter unten liegende Ebene gewechselt haben, können Sie nicht auf eine höhere Ebene wechseln, da der Hauptartikel in der Stückliste mehr als einmal verwendet werden kann. In diesem Fall ist nicht klar, zu welchem Vorkommnis des Artikels Sie wechseln möchten. Daher dient die Option Ebene aufwärts nur als Option "Zurück". Wenn Sie eine Konstruktionsbaugruppe auswählen, können Sie aus dem Menü Zusatzoptionen das Programm Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge (tiapl2520m000) aufrufen. Hinweis Änderungen in der generellen Stückliste werden nicht in vorhandenen Produktvariantenstrukturen vorgenommen. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Hauptartikel Der Code des generellen Artikels oder des Fertigungsartikels, für den die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. Der Artikel muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: Der Artikel muss ein genereller Artikel oder ein Fertigungsartikel sein, für den die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. Der Artikel muss ein Artikel Mit ID-Nummer sein. Der Artikel muss über Artikelbestelldaten verfügen. Das Bestellsystem des Artikels muss Endmontageplan (FAS) sein. Diese Eigenschaften werden in den Programmen Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) festgelegt. Position/Folgenummer Eine Referenznummer, die eine bestimmte Kombination aus Produktions- und Komponentenartikeln in einer Stückliste kennzeichnet. Die Positionsnummer wird durch Folgenummern unterteilt, die sich auf die Verwendung einer Komponente innerhalb eines bestimmten Zeitraums beziehen. Als Voreinstellung zeigt LN die zuletzt verwendete Nummer plus 10 an. Dadurch ergeben sich die Folgenummern 10, 20, 30 usw. Die Nummerierung der Positionen kann frei erfolgen.Es empfiehlt sich jedoch, die voreingestellten Werte zu übernehmen, da Sie in diesem Fall dazwischen liegende Nummern für später einzufügende Komponenten verwenden können. Position/Folgenummer Die Folgenummer ermöglicht Ihnen die Festlegung von mehr als einem Komponentenartikel für jede Position. Diese untereinander austauschbaren Komponenten können unterschiedliche Gültigkeitsdaten aufweisen. LN verwendet Folgenummern auch, wenn Artikel in Stücklisten ersetzt werden. Beispiel Angenommen, Sie stellen Fahrräder her und verwenden dafür Rahmen, die Sie bis August von Lieferant A beziehen. Ab September verwenden Sie die gleichen Rahmen, die Sie allerdings von Lieferant B kaufen. In diesem Fall sollten Sie keine neue Stücklisten-Positionsnummer für den zweiten Rahmen verwenden. Statt dessen sollten Sie eine neue Folgenummer benutzen. LN geht davon aus, dass für jede Folgenummer ein Datensatz vorhanden ist. LN wählt die Folgenummer aus, die für das Datum des Arbeitsgangs gültig ist oder aber für die Einheit des Produkts, das konfiguriert wird. Wenn mehrere Datensätze mit der gleichen Positionsnummer, aber einer anderen Folgenummer vorhanden sind, wird der Datensatz mit der niedrigsten Folgenummer verwendet. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Untergeordneter Artikel Eine Komponente des Hauptartikels. Der untergeordnete Artikel kann zwei Artikelarten aufweisen: Genereller Artikel Konstruktionsbaugruppe Artikelart Die Artikelart des untergeordneten Artikels. Die Artikelart kann entweder Genereller Artikel oder Konstruktionsbaugruppe sein. Ein genereller Artikel muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: Die Artikelart muss Genereller Artikel sein. Der Artikel muss ein Artikel Mit ID-Nummer sein. Der Artikel muss über Artikelbestelldaten verfügen. Das Bestellsystem des Artikels muss Endmontageplan (FAS) sein. Diese Eigenschaften werden in den Programmen Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) festgelegt. Gültig ab Das Datum, ab dem der untergeordnete Artikel für die Stückliste gültig ist. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gilt die Arbeitsgangzuordnung, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Gültig bis Das Datum, bis zu dem der untergeordnete Artikel für die Stückliste gültig ist. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gilt die Arbeitsgangzuordnung, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Standardkonfiguration Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört der untergeordnete Artikel zur Standardkonfiguration. Die Standardkonfiguration gibt an, welche Artikel immer in der Stückliste verwendet werden müssen, wenn die Konfiguration nicht durch eine Ausnahme übersteuert wird. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten Mit Einheitengültigkeit Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Ausnahme mit dem untergeordneten Artikel verknüpft. Sie können die Einstellung für dieses Kontrolllkästchen nicht ändern; stattdessen müssen Sie im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) eine Ausnahme auswählen. Klicken Sie auf die Option Ausnahmen, um dieses Programm über die Zoom-Funktion zu öffnen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Markierung im Kontrollkästchen Standardkonfiguration nicht aufheben. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten Ausnahmen Ruft das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) auf. Vereinfachte Teile und Arbeitsgänge Ruft das Programm Montagestückliste und Arbeitsgänge (tiapl2520m000) auf. Ebene abwärts Wechselt zu einer Ebene weiter unten, d. h. einer Ebene, auf der der ausgewählte untergeordnete Artikel der Hauptartikel ist. Ebene aufwärts Wechselt zu einer Ebene weiter oben. Sie können nur auf eine höhere Ebene wechseln, wenn Sie zuvor auf eine weiter unten liegende Ebene gewechselt haben. Wenn Sie zuvor nicht auf eine weiter unten liegende Ebene gewechselt haben, können Sie nicht auf eine höhere Ebene wechseln, da der Hauptartikel in der Stückliste mehr als einmal verwendet werden kann. In diesem Fall ist nicht klar, zu welchem Vorkommnis des Artikels Sie wechseln möchten. Diese Option dient also nur als Option "Zurück". |