| # Generieren einer Instandhaltungsvorausplanung Eine Instandhaltungsvorausplanung ist eine Prognose über die Service-Leistungen, die während des Instandhaltungszyklus ausgeführt werden müssen, und die relativen Momente der Ausführung. Wenn eine Vorausplanung für einen anonymen Artikel erstellt wird, wird die gesamte Stückliste dieses anonymen Artikels berücksichtigt. Service-Leistungen werden für alle darunterliegenden anonymen Artikel vorausgeplant. Eine Instandhaltungsvorausplanung kann folgendermaßen angelegt werden: manuell im Programm Voraussichtliche Service-Leistungen (tsspc1125m000) automatisch im Programm Vorausplanung generieren (tsspc1225m000)- Die Vorausplanung umfasst den Zeitraum von einem Jahr. Die Ergebnisse können im Programm Voraussichtliche Service-Leistungen (tsspc1125m000) eingesehen werden. So generieren Sie eine Instandhaltungsvorausplanung Schritt 1. Artikeldaten definieren Definieren Sie im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) Service-Voreinstellungen für Artikel. Zu den erforderlichen Daten gehören Messungen, Lebensdauer und Instandhaltungszyklus. Schritt 2. Stückliste definieren Definieren Sie die Stückliste im Programm Stücklisten (tscfg1110m000). Schritt 3. Standardleistungen Eine Standardleistung, die das Hauptelement eines Instandhaltungskonzepts bildet, definieren Sie im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000). Mit diesen Standardleistungen können Sie ein Instandhaltungskonzept, eine Instandhaltungsvorausplanung oder eine Instandhaltungsplanung erstellen. Zur Standardleistung gehört immer auch eine Service-Art. Diese Service-Art wird wichtig, wenn ein Instandhaltungsplan definiert werden muss. Weitere Informationen über Service-Arten finden Sie unter den Verwendungshinweisen für das Modul "Stammdatenverwaltung (MDM)". Schritt 4. Standardprüflisten Wenn eine Messart mit einer Standardleistung verbunden ist, bezeichnet man die Messart als Prüfmessung. Diese Prüfmessung muss als Teil der Standardleistung ausgeführt werden. Wird eine Messung durchgeführt und Normwerte überschritten, müssen Sie eine oder mehrere Service-Leistungen durchführen. Daher muss die Folgeleistung zum Einfügen in das Programm Standardprüflisten (tsacm3160m000) zur Verfügung stehen. Eine Messung ergibt einen Wert für eine bestimmte Variable (Messgröße) eines Objekts in einer bestimmten Situation. Schritt 5. Instandhaltungskonzepte - Artikel Ein Instandhaltungskonzept besteht aus einer Liste von Service-Leistungen, die für einen anonymen Artikel als Teil der Instandhaltungsstrategie durchgeführt werden müssen. Die Häufigkeit, mit der die Service-Leistung ausgeführt werden muss, wird ebenfalls festgelegt. Sie können verschiedene Instandhaltungskonzepte für denselben anonymen Artikel definieren. Dazu steht Ihnen die Verwendungsklasse zur Verfügung. Mit Hilfe des Programms Instandhaltungskonzepte - Artikel (tsspc1120m000) listen Sie die Standardleistungen auf, die zum Instandhaltungskonzept eines Artikels gehören. Schritt 6. Vorausplanung generieren Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Instandhaltungskonzepte - Artikel (tsspc1120m000) auf Vorausplanung generieren, um das Programm Vorausplanung generieren (tsspc1225m000) aufzurufen, in dem Sie eine Liste mit voraussichtlichen Service-Leistungen für den Artikel auf Basis der in diesem Programm für den Artikel aufgelisteten Standardleistungen anlegen können. Sie können auf Einsatzmittelbedarfe klicken, um das Programm Standardleistung - Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000) aufzurufen, in dem Sie den Einsatzmittelbedarf für eine bestimmte Standardleistung abfragen können. Schritt 7. Voraussichtliche Service-Leistungen Im Programm Voraussichtliche Service-Leistungen (tsspc1125m000) zeigen Sie eine Liste von Service-Leistungen an, die für die vorbeugende Instandhaltung dieses Artikel voraussichtlich erforderlich sein werden. Die voraussichtlichen Service-Leistungen für den Artikel werden entweder im Programm Instandhaltungsplan generieren (tsspc2200m000) generiert (auf Basis der Standardleistungen, die im Instandhaltungskonzept für den Artikel aufgeführt sind) oder in diesem Programm manuell erfasst. Verwandte Themen Festlegen von Instandhaltungskonzepten Generieren einer Instandhaltungsplanung |