| # Bericht über fehlerhaftes Material (NCMR) und Dispositionsprozess Mithilfe der Berichtsfunktion für fehlerhaftes Material können Sie fehlerhaftes Material melden, das bei einer Prüfung ( Qualität oder Lagerprüfung) oder Umlagerung des Materials und/oder beim Einlagern des Materials festgestellt wird. Das Material wird geprüft, um festzustellen, ob die Artikel den betreffenden Spezifikationen und/oder Zeichnungen entsprechen. Wird im Rahmen einer Materialprüfung fehlerhaftes Material festgestellt, wird dieses sofort isoliert. Dieser Prozess gilt für eingekauftes Material, für Material, das für einen Produktionsauftrag entnommen wird, für fertige Produkte eines Produktionsauftrags, für Entnahmen auf einem Verkaufsauftrag usw. Der NCMR-Bericht ist für folgende Auftragsherkünfte mit oder ohne QM-Prüfungen anwendbar. Einkauf Verkauf Lagerumbuchung Produktion (SFC) Unternehmensplanung Lagerbestandsprüfung Parametereinstellung für NCMR Markieren Sie zum Implementieren von Qualität das Kontrollkästchen Qualität (QM) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Mit dem Programm Parameter Qualität (QM) (qmptc0100m000) implementieren Sie die NCMR-Funktion in Qualität. Wenn das Kontrollkästchen Fehlerhaftes Material - Bericht implementiert markiert ist, wird die NCMR-Funktionalität in Qualität implementiert. Wenn das Kontrollkästchen Historie protokollieren markiert ist, können Sie die im NMCR-Bericht vorgenommenen Änderungen verfolgen. Einrichtung der Stammdaten Die Arten von fehlerhaftem Material können Sie im Programm Fehlerhaftes Material - Arten (qmncm0101m000) definieren. Den Schweregrad von fehlerhaftem Material können Sie im Programm Schweregrade (qmncm0102m000) definieren. Den Materialprüfungsausschuss und den Eigentümer im Materialprüfungsausschuss für fehlerhaftes Material definieren Sie im Programm Materialprüfungsausschuss (qmncm0103m000). Die Ursachen für fehlerhaftes Material können Sie im Programm Fehlerhaft - Ursache (qmncm0104m000) definieren. Das Team oder den zuständigen Mitarbeiter für fehlerhaftes Material definieren Sie im Programm Fehlerhaft - Zuständige Person (qmncm0105m000). Verfahren für die Erstellung des NCMR-Berichts Führen Sie folgende Schritte aus, um einen NCMR-Bericht zu erstellen: Schritt 1. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) generieren Mit dem Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000) verwalten Sie die Daten für den NCMR-Bericht. Je nach Auftragsherkunft zeigt LN die Auftragsdaten an. Wird der NCMR-Bericht manuell erstellt, geben Sie die Auftragsherkunft ein. Geben Sie die Daten in Verbindung mit Ursprungsauftragsdaten (falls erforderlich), Chargen-IDs, eine Beschreibung des fehlerhaften Materials, eine Kategoriserung des fehlerhaften Materials und Angaben zum Ersteller des Berichts ein. Geben Sie den Materialprüfungsausschuss und den Eigentümer des NCMR-Berichts ein, der für die Umsetzung der Maßnahmen in Bezug auf den NCMR-Bericht verantwortlich ist. Der NCMR-Bericht wird unabhängig von der Auftragsherkunft mit dem Status "Offen" erstellt. Schritt 2. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) vorlegen Verwenden Sie die entsprechende Option im Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000), um den NCMR-Bericht für eine Vollständigkeitsprüfung und Arbeitsplanentscheidung vorzulegen und die Person zu bestimmen, die für die Durchführung der Disposition des fehlerhaften Materials verantwortlich ist. Sie können den voreingestellten Eigentümer des NCMR-Berichts und/oder den voreingestellten Materialprüfungsausschuss ändern. Zum Ändern der Daten können Sie einem NCMR-Bericht mit dem Status Vorgelegt erneut den Status Offen zuweisen. Schritt 3. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) zuweisen Verwenden Sie die entsprechende Option im Programm Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000), um den NCMR-Bericht mit dem Status Vorgelegt zuzuweisen. Wenn Sie vorgeschlagene Änderungen des Eigentümers im Materialprüfungsausschuss einpflegen möchten, können Sie den Status von "Zugewiesen" in "Vorgelegt" ändern. Schritt 4. Disposition Der zuständige Mitarbeiter bzw. der Eigentümer untersucht das fehlerhafte Material und weist den NCMR-Bericht erforderlichenfalls einem anderen Eigentümer oder Materialprüfungsausschuss zu (über das Register "Daten" des Programms Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) (qmncm1100m000)). Die folgenden vordefinierten Dispositionen sind für den NCMR-Bericht verfügbar: Nacharbeiten (für vorh. Spezifikation): Diese Disposition betrifft fehlerhaftes Material, das ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, Leistung, Austauschbarkeit oder Qualität nachgearbeitet werden kann. Das nachgearbeitete Material wird dem normalen Materialfluss wieder zugeführt. Nacharbeiten (für neue Spezifikation): Diese Disposition betrifft fehlerhaftes Material, das ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, Leistung, Austauschbarkeit oder Qualität nachgearbeitet werden kann. LN weist eine neue Teilenummer zu. Neu klassifizieren: Diese Disposition umfasst die Neuklassifizierung von fehlerhaftem Material und geht in der Regel mit der Zuweisung einer neuen Teilenummer einher. An Anbieter zurückgeben: Diese Disposition gilt für den Fall, dass die Fehlerhaftigkeit des Materials in der Verantwortung des Lieferanten liegt. Weitere Dispositionen werden nicht empfohlen. Ausschuss: Das fehlerhafte Material kann nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet und auch nicht repariert werden. Die Verschrottung des Ausschussmaterials ist nachzuweisen. Im Istzustand verwenden: Gilt für Artikel, Teile oder Produkte mit wiederholten geringfügigen Abweichungen, die jedoch ignoriert werden können. Zur Gebrauchsfähigkeit reparieren: Mit dieser Disposition wird das fehlerhafte Material in einen akzeptablen Zustand gebracht, der jedoch nicht unbedingt vollumfänglich den Zeichnungen oder Spezifikationen entspricht. Kein Fehler gefunden: Diese Disposition wird verwendet, wenn die Abweichung irrtümlicherweise gemeldet wurde. Dieses Material wird dem normalen Materialfluss wieder zugeführt. Schritt 5. NCMR-Disposition einstellen Einem NCMR-Bericht mit dem Status Disposition kann kein früherer Status zugewiesen werden. Schritt 6. Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) abschließen Wählen Sie die Option "Fehlerhaftes Material - Bericht (NCMR) abschließen" aus, um den NCMR-Bericht abzuschließen. Der Status wechselt automatisch in "Abgeschlossen". Einem NCMR-Bericht mit dem Status Abgeschlossen kann kein früherer Status zugewiesen werden. |