| # Parameter Stücklistenverwaltung (BOM) (tibom0100m000) Mit diesem Programm: Abfragen von Parametereinstellungen aus der Historie Bearbeiten von aktuellen Parametereinstellungen Die Parameter in diesem Programm werden im Modul Stücklistenverwaltung (BOM) verwendet. Sie haben jedoch auch Einfluss auf Programme in anderen Modulen. So wird beispielsweise das Feld Stücklisteneinheit auch im Modul Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) zur Ermittlung von Nettomengen in Konstruktionsstücklisten verwendet. Das Auflistungsprogramm Parameter Stücklistenverwaltung (BOM) (tibom0100m000) enthält folgende Daten: Auflistung der Parametersätze aus der Historie und ihre Gültigkeitsdaten. Der aktuelle Parametersatz (ohne Gültigkeitsdatum) ist der erste Datensatz in der Liste. Doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze aus der Historie, um die historischen Einstellungen abzufragen. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum am Anfang der Liste können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder bearbeiten. Das Unterprogramm Parameter Stücklistenverwaltung (BOM) (tibom0100m000) wird aufgerufen. Wenn Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz abspeichern, führt LN folgende Schritte aus: Hinzufügen des neuen Parametersatzes zur Historie. Der aktuelle Satz am Anfang der Liste wird aktualisiert. Gültig ab Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Parameter geändert wurden. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum neuerer Parametereinstellungen. Der aktuelle Satz hat kein Gültigkeitsdatum. Bezeichnung Die Beschreibung des Parametersatzes. Die Voreinstellung ist die Bezeichnung des vorherigen Parametersatzes; um Verwechslungen zu vermeiden, müssen Sie diese Bezeichnung löschen und eine neue eingeben. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert wurden. Stücklisteneinheit Die Einheit (z. B. Meter oder Zoll), mit der die Länge und die Breite in Stücklisten angegeben werden. Stücklisteneinheit Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Stückliste anzeigen nach Der Wert in diesem Feld legt fest, wie Sie Programme verwalten oder anzeigen, die Stücklistenpositionen und Material betreffen. Dies gilt beispielsweise für das Programm Stückliste (tibom1110m000) und das Unterprogramm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100). Sie können die Daten in diesen Programmen nach Artikel oder nach Arbeitsgang sortieren lassen. In der Praxis können Sie Stücklisten nach Arbeitsgang für Artikel mit längeren Durchlaufzeiten definieren. So verhindern Sie, dass Komponenten weder im Lager noch in der Produktion zu früh bevorratet werden. Lager in Stückliste aktualisieren Das Verfahren zur Aktualisierung der Lagermenge in der Stückliste. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen: Automatisch: Wenn Material für einen Produktionsauftrag aus dem Lager entnommen wird oder im Lager eingeht, wird die Menge automatisch in der Stückliste aktualisiert. Interaktiv: Wenn Material für einen Produktionsauftrag aus dem Lager entnommen wird oder im Lager eingeht, werden Sie gefragt, ob die Menge in der Stückliste aktualisiert werden soll. Nie: Wenn Material für einen Produktionsauftrag aus dem Lager entnommen wird oder im Lager eingeht, wird die Menge nicht in der Stückliste aktualisiert. Text für Parameter Stücklistenverwaltung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. |