| # Abteilungsauslastung pro Woche (tisfc1501m000) Mit diesem Programm um eine Übersicht über die Kapazitätsauslastung für eine Abteilung für eine Woche abzufragen. Aus der Übersicht können Sie ersehen, welche Aufträge geplant sind und wie viel Zeit und Material voraussichtlich für sie benötigt wird. Berichte Durch Auswählen des Befehls "Drucken" aus dem Menü Datei können Sie die folgenden Programme aufrufen: Abteilungsauslastung pro Woche drucken (tisfc1402m000) Gemeinsame Abt.Auslastung pro Woche drucken (tisfc1405m000), wenn die Abteilung eine Sekundärabteilung ist, die mit einer Primärabteilung verknüpft ist, und beide Abteilungen zur selben logistischen Firma gehören Relative Abteilungsauslastung drucken (tisfc1404m000) Finanzielle Deckung der Abteilungen drucken (tisfc1409m000) Hinweis Um die geplante Auslastung aller normalen Abteilungen abzufragen, verwenden Sie das Programm Auslastung pro Woche (tisfc1502m000). Um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen, verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungsauslastung (tisfc1510m000). Verwandte Themen Produktionsaufträge Berechnen von verfügbarer Kapazität Verwenden eines Hauptprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm Gemeinsame Abteilungen Abteilung Die Abteilung, für die eine Übersicht über den für die betreffende Woche geplanten Kapazitätsbedarf angezeigt werden soll. Um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen, verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungsauslastung (tisfc1510m000). Summe Stunden Die Summe der Mitarbeiterstunden für alle Produktionsaufträge, die in der Abteilung ausgeführt werden sollen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden Jahr Das Jahr, für das die Daten über die geplante Abteilungsauslastung angezeigt werden sollen. Normale Kapazität Die durchschnittliche Kapazität einer Maschine oder Abteilung, die als Grundlage für die Kapazitätsauslastung verwendet wird. Die normale Kapazität der Mitarbeiter, die in der Abteilung arbeiten, wird folgendermaßen ermittelt:
    Normale Kapazität = Anzahl Mitarbeiter * Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Die Anzahl der Mitarbeiter und die Wochennormkapazität werden in Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) festgelegt. Woche Die Woche, für die die geplante Kapazität für die Abteilung angezeigt werden soll. Verfügbare Kapazität Die gesamte verfügbare Kapazität, entweder für einen Tag oder eine Woche, im Allgemeinen auf der Basis eines Abteilungskalenders. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Tag Der Wochentag, für den der Bedarf angezeigt werden soll, der für die Abteilung geplant ist. Produktionsauftrag Die Nummer des Produktionsauftrags. Artikel Hierbei handelt es sich um den Artikel, der mit dem Arbeitsgang produziert wurde. Artikel Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des Artikels, der mit dem Arbeitsgang produziert wurde. Maschine In diesem Feld wird die Maschine angegeben, mit der der Arbeitsgang ausgeführt wird. Geplante Menge Die Menge der Artikel, deren Produktion Sie an diesem Datum für den betreffenden Arbeitsgang in der Abteilung geplant haben, einschließlich Verlustmengen durch Ausschuss und geringe Gutmenge. Arbeitsgang Der Code des Arbeitsgangs, der in der Abteilung durchgeführt wird. Physischer Ort Der Ort, an dem der Auftrag verarbeitet wird. Produktionsauftragsgruppe Die Gruppe von Produktionsaufträgen, zu der der Produktionsauftrag gehört. Verwandte Themen Zusammenfassen von Aufträgen zu Gruppen Summe Stunden Die Summe der Maschinenstunden für alle Produktionsaufträge, die in der Abteilung ausgeführt werden sollen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden Normale Kapazität Die durchschnittliche Kapazität einer Maschine oder Abteilung, die als Grundlage für die Kapazitätsauslastung verwendet wird. Die normale Kapazität der Maschinen, die in der Abteilung arbeiten, wird folgendermaßen ermittelt:
    Normale Kapazität = Anzahl Maschinen * Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Die Anzahl der Maschinen und die Wochennormkapazität werden in Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) festgelegt. Verfügbare Kapazität Die Gesamtkapazität in Maschinenstunden, die in der Abteilung laut Plan zur Verfügung stehen soll. Die verfügbare Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    Anzahl Maschinen * Verfügbare Anzahl von Stunden nach Abteilungskalender (unter Berücksichtigung des Kapazitätsprozentsatzes, der für den Kalender festgelegt wurde)
Produktionsplanung Ruft das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) auf. Auslastung erstellen Ruft das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) auf, in dem Sie die Pläne aus dem Paket Unternehmensplanung aktualisieren können. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Bevor Sie diese Option verwenden können, müssen Sie in Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch ausgewählt haben. |