| # Bewerten von Montagelinien Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Montagelinien\Montagelinien (tiasl1530m000) auf. Während der Bewertung/Aktualisierung wird die Vollständigkeit des Montagelinienmodells geprüft. So können beispielsweise die folgenden Aspekte geprüft werden: Es gibt keine divergierenden Linienstrukturen und Segmente. Die Kostenkomponenten und die Abteilung für Auftragsbearbeitung werden korrekt verwendet. Die Definition des Liniensegmentaufbaus. Dazu gehört beispielsweise die Angabe, ob das Segment mit einem Puffer beginnt, in einer Kette mit weiteren Segmenten verbunden ist, etc. Die Definition der Abteilungen. Die Zulieferlinie muss die Hauptlinie an der Linienstation erreichen. Die korrekte Definition der Zuordnungen. Es müssen beispielsweise jeweils mindestens eine aktive durchschnittliche und nicht-durchschnittliche Zuordnung vorhanden sein. Die Montagelinien dürfen keine Lücken enthalten. Die Montagelinienzyklen dürfen keine Schleifen enthalten. Für jede Montagelinie muss eine Unternehmenseinheit vorliegen. Markieren Sie die Montagelinie. Klicken Sie auf Bewerten im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Montagelinien bewerten (tiasl1230m000) wird aufgerufen. Beachten Sie, dass das Anklicken der Option Bewerten kein obligatorischer Schritt ist. Dieser Schritt wird automatisch ausgeführt, wenn Sie die Montagelinien aktualisieren; dieser Schritt wird zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Ablaufs ausgeführt. Mit dieser vorläufigen Bewertung können Sie den Montagelinienaufbau prüfen. Stellen Sie sicher, dass die Hauptlinie und die Zulieferlinie im Auswahlbereich enthalten sind. Klicken Sie auf Bewerten. Prüfen Sie den Bericht. Wenn der Prozess ohne Fehler ausgeführt wird, setzt LN den Status der Montagelinienstruktur für die Hauptlinie und die Zulieferlinien auf Bewertet. Überprüfen Sie, dass die Montagelinien den Status "Bewertet" aufweisen. Wenn eine Montagelinie erstellt/bewertet/aktualisiert wird, wird eine Änderung an den Linien vorgenommen und der Status wird auf "Geändert" (zurück)gesetzt. Aktualisieren von Montagelinien Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Montagelinien\Montagelinien (tiasl1530m000) auf. Markieren Sie die Montagelinie. Klicken Sie auf Aktualisieren im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Montagelinien aktualisieren (tiasl1231m000) wird aufgerufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren. Prüfen Sie den Bericht. Analysieren und beheben Sie eventuell auftretende Probleme. Wenn der Prozess ohne Fehler ausgeführt wird, setzt LN den Status der Montagelinienstruktur für die Hauptlinie und die Zulieferlinien auf Aktualisiert. |