| # Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) Mit diesem Programm geben Sie Prüfergebnisse nach dem Prüfen eines Artikels aus der Stichprobenmenge ein. Anhand der Prüfdaten kann eine Menge auf Basis der Ergebnisse für die Stichprobe abgelehnt oder akzeptiert werden. Jede geprüfte Stichprobe wird entweder als Gut oder Schlecht bewertet. Wenn Zeichnungen vorhanden sind, können Sie sich durch Anklicken der Schaltflächen für Zeichnungen folgende Informationen anzeigen lassen: Wie ein Artikel getestet wird (Option "Prüfzeichnung abfragen"); Wie ein Merkmal aussieht (Schaltfläche für Merkmalszeichnung); Wie der Artikel aussieht (Schaltfläche für Artikelzeichnung). Über die Schaltfläche "Formel berechnen" können Sie den Wert des Formelmerkmals auf Basis der Daten anderer Merkmale ermitteln. Es ist nicht möglich, bereits ermittelte Ergebnisse zu ändern. Diese Option steht nur für Aufträge mit dem Status Aktiv zur Verfügung. Verwandte Themen Standardprüfungen Prüfauftrag In diesem Feld wird der Code des Prüfauftrags angegeben. Positionsstatus Der Auftragspositionsstatus gibt den aktuellen Status für die Prüfposition an. Der Status wird in folgenden Programmen geändert: Prüfauftrag - Positionen (qmptc1101m000) (Frei) Prüfaufträge drucken (qmptc1400m000) (Gedruckt) Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) (Aktiv) Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) (Fertig) Stichprobe Eine geringe Menge, die aus der Gesamtmenge entnommen wird und die Qualität der Prüfmenge bestimmt. Aspekt Teile eines Artikels. Eine Schraube kann beispielsweise die Aspekte Kopf und Stift haben. Ein Aspekt kann eine oder mehrere Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise hat ein Kopf einen Durchmesser und eine Länge, während der Stift einen Durchmesser und eine Farbe aufweist. Position In diesem Feld wird angegeben, an welcher Position in der Stückliste eine bestimmte Qualitätsprüfung durchgeführt werden muss. Merkmal Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht. Merkmalsart In diesem Feld wird die Art des gemessenen Wertes angegeben. Stichprobenteil In diesem Feld wird eine Identifikationsnummer angegeben, die LN generiert, um die verschiedenen Messungen zu unterscheiden, die Sie für eine Stichprobenmenge durchführen können. Die Anzahl der Messungen basiert auf der Prüfmenge. Beispiel
Stichprobenmenge | 100 Stück
Prüfmenge | 20 Stück
Erläuterung: Sie müssen 5 Prüfungen für 20 Stück durchführen, um eine Stichprobenmenge von 100 Stück zu erreichen (100/20=5). Folglich werden 5 Prüfpositionen erstellt, jede mit einer eigenen ID-Nummer. Hinweis Die Gesamtanzahl der ID-Nummern darf den Wert der Stichprobenmenge geteilt durch die Prüfmenge nicht überschreiten. ID-Nummer Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN verwendet zur Generierung der ID-Nummer eine Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise ein Datum, ein Modell, eine Farbe oder eine Folgenummer darstellen. ID-Nummern können für Artikel und Werkzeug generiert werden. Charge Der eindeutige Code der Charge. Prüfung um In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Prüfung stattfindet. Vorgabewert ist das aktuelle Tagesdatum. Prüfeinheit Die für die Prüfung gültige Einheit, wie z. B. Meter, Liter oder Kilogramm. Hinweis Die Merkmalseinheit ist der Vorgabewert. Die Prüfeinheit und die Merkmalseinheit müssen dieselbe physikalische Größe haben. Messwert In diesem Feld wird das Ergebnis der Prüfung angegeben. Geben Sie einen numerischen Wert ein, wenn Sie Quantitativ im Feld Ergebnisart auswählen, und wenn das Feld Merkmalsart nicht auf Option gesetzt ist. Wenn für die Prüfauftragsposition eine Formel festgelegt wurde, wird der numerische Wert mit Hilfe der Formel ermittelt. Hinweis Es ist nicht möglich, das Prüfergebnis zu ändern. Optionssatz Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Hinweis Sie können einen Optionssatz eingeben, wenn das Feld Merkmalsart auf Option gesetzt ist. Option In diesem Feld wird die gefundene Option angegeben. Hinweis Je nachdem, welchen Wert Sie in das Feld Optionsbewertung im Programm Optionssatz - Optionen (qmptc0114m000) eingeben, ist die Option entweder Zulässig oder Nicht zulässig. Ergebnis In diesem Feld wird das Ergebnis der Prüfung angegeben. Hinweis LN generiert automatisch einen Wert für dieses Feld, abhängig von den Qualitätsgrenzwerten, die Sie im Programm Merkmale (qmptc0115m000) und/oder im Programm Optionssatz - Optionen (qmptc0114m000) definiert haben. Prüfstand Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden. Mitarbeiter In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der die Prüfung dieses Merkmals durchführt. Prüfmittel In diesem Feld wird das Standard-Prüfmittel eingegeben, mit dem das Merkmal gemessen wird. Gesamtergebnis In diesem Feld wird das Gesamtergebnis der Prüfung nach Auftrag, Stichprobe oder ID-Nummer angegeben. Hinweis Der Wert für dieses Feld wird automatisch von LN generiert, abhängig von den Qualitätsgrenzwerten, die Sie im Programm Merkmale (qmptc0115m000) und/oder im Programm Optionssatz - Optionen (qmptc0114m000) definiert haben. Ergebnis Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Prüfmittel Ein Werkzeug, das bei Qualitätsprüfungen zum Messen von bestimmten Eigenschaften eines Artikels verwendet wird. Beispiel
Prüfmittel | Säuremesser
Merkmal | pH-Wert
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfmittelnummer Die Nummer des Prüfmittels, die zur Verfolgung des Prüfmittels verwendet werden kann. Formel berechnen Wenn Sie "Prüfdatenpositionen anlegen" auswählen, werden keine Prüfpositionen für Formelmerkmale erstellt. Wenn Sie die Option "Formel berechnen" auswählen, wird der Wert des Formelmerkmals auf der Grundlage von Daten anderer Merkmale ermittelt. Es ist nicht möglich, bereits ermittelte Ergebnisse zu ändern. Diese Option steht nur für Aufträge mit dem Status Aktiv zur Verfügung. Artikelzeichnung Wenn Zeichnungen vorhanden sind, können Sie mit dieser Schaltfläche abrufen, wie der entsprechende Artikel aussieht. Ein-/Ausschalter für Status Aktiv/Fertig Wenn Sie im Menü "Zusatzoptionen" die Option "Ein-/Ausschalter für Status Aktiv/Fertig" auswählen, können Sie zwischen dem Positionsstatus Aktiv und dem Status Fertig hin- und herwechseln. Wenn diese Option für ein Formelmerkmal verwendet wird, wird der Status für die Positionen der Variablen (Merkmale) ebenfalls in Fertig umgeändert. Bedingungen: Die Gesamtmenge der Stichproben ist gleich dem Stichprobenumfang. Die Prüfdaten werden für alle Stichproben eingegeben, die für diese Auftragsposition angelegt wurden. Der Status einer Prüfauftragsposition kann nur dann wieder in Aktiv umgeändert werden, wenn der Prüfstatus noch nicht Fertig lautet. Positionen für Prüfdaten anlegen Wenn Sie "Positionen für Prüfdaten anlegen" im Menü "Zusatzoptionen" auswählen, werden Prüfdaten basierend auf der Prüfmenge generiert (siehe Programm Prüfauftrag - Stichproben (qmptc1110m000)). Beispiel
Stichprobenmenge | 100 Stück
Prüfmenge | 20 Stück
Erläuterung: Sie müssen 5 Prüfungen für 20 Stück durchführen, um eine Stichprobenmenge von 100 Stück zu erreichen (100/20=5). Dementsprechend werden insgesamt 5 Prüfpositionen erstellt. |