| # Prüfmittel (qmptc0108m000) Mit diesem Programm fragen Sie die Prüfmittel ab, die zum Prüfen von Artikeln auf bestimmte Merkmale eingesetzt werden. Im Unterprogramm können Sie Prüfmittel anlegen und verwalten. Verwandte Themen Stammdaten, Qualität Prüfmittel Ein Werkzeug, das bei Qualitätsprüfungen zum Messen von bestimmten Eigenschaften eines Artikels verwendet wird. Beispiel
Prüfmittel | Säuremesser
Merkmal | pH-Wert
Prüfmittelnummer Die Nummer des Prüfmittels, die zur Verfolgung des Prüfmittels verwendet werden kann. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfmittelgruppe In diesem Feld wird der Code der Prüfmittelgruppe angegeben. Die Gruppe der Prüfmittel mit identischen Merkmalen. Prüfstand Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden. Kenntnisse Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw. Einheit kleinste prüfbare Menge In diesem Feld wird die Einheit der kleinsten noch prüfbaren Menge angegeben. Die physikalische Größe für die kleinste noch prüfbare Menge muss mit der Einheit für das Merkmal übereinstimmen, das mit dem angegebenen Prüfmittel gemessen beziehungsweise geprüft wird. Beispiel Eine Mikrometer-Schieblehre. Mit einer Mikrometer-Schieblehre lassen sich Werte mit einer Genauigkeit von 10 Mikrometern messen. Daher können "Mikrometer" im Feld Einheit kleinste prüfbare Menge und "10" im Feld Kleinste prüfbare Menge eingegeben werden. Kleinste prüfbare Menge In diesem Feld wird die Messgenauigkeit des Prüfmittels angegeben. Beispiel Eine Mikrometer-Schieblehre. Mit einer Mikrometer-Schieblehre lassen sich Werte mit einer Genauigkeit von 10 Mikrometern messen. Daher können "Mikrometer" im Feld Einheit kleinste prüfbare Menge und "10" im Feld Kleinste prüfbare Menge eingegeben werden. Intervallart Der Zeitraum zwischen zwei Kalibrierungsvorgängen. Der Wert zeigt an, wann die nächste Kalibrierung stattfinden wird, d.h. nach n Tagen bzw. nach n Einsätzen. Intervall [Tage/Einsätze] Dieses Feld gibt an, wann der Kalibrierungsvorgang stattfindet. Wenn Sie Zeitraum im Feld Intervallart eingegeben haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein. Wenn Sie Anzahl Einsätze im Feld Intervallart eingegeben haben, geben Sie die Anzahl der Einsätze ein. Für Kalibrierung gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Prüfmittel für den Kalibrierungsvorgang gesperrt. Ein gesperrtes Prüfmittel kann nicht für Prüfzwecke verwendet werden. Ein Prüfmittel wird automatisch gesperrt, wenn es im Programm Prüfmittel kalibrieren (qmptc3201m000) zum Kalibrieren ausgewählt wurde. Daten, die mit dem Kalibrieren des Prüfmittels in Verbindung stehen, können nicht verwaltet werden, wenn das Prüfmittel gesperrt ist. Im Programm Prüfmittel - Kalibrierungsdaten (qmptc3202m000) kann die Sperrung für ein Prüfmittel aufgehoben werden. Letzte Kalibrierung am In diesem Feld wird angegeben, wann das Prüfmittel zuletzt kalibriert wurde. Neukalibrierung am In diesem Feld wird der Zeitpunkt (Datum) für den nächsten Kalibrierungsvorgang des Prüfmittels angegeben. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie Zeitraum im Feld Intervallart eingegeben haben. Neukalibrierung am = Letzte Kalibrierung am+ Intervall [Tage/Einsätze] oder Neukalibrierung am = Tagesdatum + Intervall [Tage/Einsätze] Neukalibrierung nach [Einsätze] Dieses Feld gibt die mögliche Anzahl der Einsätze des Prüfmittels bis zum nächsten Kalibrieren an. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie Anzahl Einsätze im Feld Intervallart eingegeben haben. Neukalibrierung nach [Einsätze] = Intervall - Anzahl Einsätze bisher Anzahl Einsätze bisher In diesem Feld wird angegeben, wie häufig das Prüfmittel seit dem letzten Kalibrieren zum Prüfen eingesetzt wurde beziehungsweise seit wie vielen Tagen das Prüfmittel seit dem letzten Kalibrieren zum Prüfen benutzt wurde. Hinweis Der Wert in diesem Feld ist von den Programmen Prüfauftrag - Prüfdaten (qmptc1115m000) und Prüfmittel - Kalibrierungsdaten (qmptc3202m000) abhängig. Stichproben - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000). |