| # Gemeinsame Abteilungsauslastung pro Tag drucken (tisfc1406m000) Mit diesem Programm um einen Bericht über die geplante Kapazitätsauslastung für einen Bereich von Sekundärabteilungen zu drucken. Die Kapazität wird für jede Primärabteilung gezeigt, deren Kapazität für verschiedene Sekundärabteilungen aufgeteilt wird. Bevor Sie dieses Programm verwenden können, müssen Sie zunächst das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) ausführen. Sie müssen den Wert Automatisch oder Manuell im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag auswählen sowie den Wert Automatisch oder Manuell im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche des Programms Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000), damit Sie die Pläne täglich aktualisieren können. Verwandte Themen Gemeinsame Abteilungen Produktionsaufträge Überwachung Einsatz/Ausbringung Min. MA-Auslastung Definieren Sie einen minimalen prozentualen Anteil für die MA-Auslastung, die LN als Kriterium verwenden muss, um die Abteilungen auszuwählen, für die ein Bericht gedruckt werden soll. Der von Ihnen definierte Wert fungiert als Filter. Min. Maschinenauslastung Definieren Sie einen minimalen prozentualen Anteil für die MA-Auslastung, die LN als Kriterium verwenden muss, um die Abteilungen auszuwählen, für die ein Bericht gedruckt werden soll. Der von Ihnen definierte Wert fungiert als Filter. Vorige AGs müssen abgeschlossen sein Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur folgende Arbeitsgänge gedruckt: Erste Arbeitsgänge Arbeitsgänge, für die alle vorherigen Arbeitsgänge fertiggemeldet worden sind Im Bericht werden geplante Arbeitsgänge aufgeführt, für die die Arbeit in den Sekundärabteilungen begonnen werden kann. Sortieren nach Mit dieser Option wählen Sie aus, wonach der zu druckende Bericht sortiert werden soll. Zulässige Werte nach Tag nach Firma und Tag |