| # Montageaufträge neu planen (tiasl4220m000) Mit diesem Programm verschieben oder vertauschen Sie Aufträge manuell, um unvorhergesehene Umstände zu berücksichtigen. Die Richtung, in die Sie einen Auftrag verschieben, ist zeitorientiert. Es gibt zwei Arten von Änderungen: Aufträge tauschen Aufträge verschieben Wählen Sie aus, welche Art von Änderung Sie vornehmen möchten. Beispiel Die ursprüngliche Reihenfolge ist 1-2-3-4-5. Wenn Sie: die Aufträge 1 und 4 tauschen, werden diese Aufträge gegeneinander ausgetauscht, ansonsten werden keine weiteren Änderungen vorgenommen. Die Reihenfolge ändert sich von 1-2-3-4-5 in 4- 2-3- 1-5. einen Auftrag verschieben, wird der Auftrag aus einer Position herausgenommen und in eine andere Position eingefügt. Alle Aufträge zwischen der ursprünglichen und der neuen Position werden um eine Position zur ursprünglichen Position geschoben. Folglich verschieben sich die Aufträge zwischen diesen Positionen in die entgegengesetzte Richtung des verschobenen Auftrags. Wenn Sie also Auftrag 4 um drei Positionen nach hinten verschieben, lautet die neue Reihenfolge 4-1-2-3-5. Die Aufträge 1, 2 und 3 wurden um eine Position nach vorne verschoben. Wenn Sie aber Auftrag 1 um drei Positionen nach vorne verschieben, lautet die neue Reihenfolge 2-3-4- 1-5. Die Aufträge 2, 3 und 4 wurden um eine Position nach hinten verschoben. Hinweis Sie können nur Montageaufträge tauschen oder verschieben, die den Status Geplant aufweisen. Falls der getauschte/verschobene Auftrag einen neuen geplanten Abgangstermin hat, der vor dem Referenzdatum des Auftrags liegt, werden Sie gefragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Dies hat folgenden Grund: Anhand des Referenzdatums wird festgelegt, wann der Inhalt eines Auftrags gültig ist. Zum Inhalt eines Auftrags gehören unter anderem das erforderliche Material und die erforderlichen Arbeitsgänge. Daher kann es zu Problemen kommen, wenn das Abgangsdatum vor dem Referenzdatum liegt, da die Produktion auf einem Auftragsinhalt basiert, der noch nicht gültig ist. Beispielsweise kann ein bestimmtes Merkmal des Produkts zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefertigt werden, da die erforderlichen Maschinen noch nicht betriebsbereit sind. Daher verlangt LN von Ihnen eine Bestätigung, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten, wenn eine solche Situation eintritt. Wenn Sie fortfahren, werden Meldungen protokolliert. Sie können diese Meldungen im Programm Meldungen (tiasc0501m000) anzeigen. Der Disponent kann gegebenenfalls Maßnahmen an diesen Aufträgen durchführen. Die neuen geplanten Abgangstermine der Montageaufträge werden an die Produktvariante kommuniziert, wenn das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Maßnahme Art der Neuplanung Wählen Sie aus, welche Art von Änderung Sie vornehmen möchten. Zulässige Werte Aufträge tauschen Aufträge verschieben Neu planen auf Montagelinie Mit dieser Option legen Sie die Montagelinie fest, auf der die Montageaufträge neu geplant werden müssen. Segment Mit dieser Option legen Sie das Liniensegment fest, auf der die Montageaufträge neu geplant werden müssen. Aufträge tauschen Erster Auftrag Der erste der beiden Aufträge, die getauscht werden sollen.
Tauschvorgang
Reihenfolge: | 1-2-3-4-5
Erster Auftrag | 1
Zweiter Auftrag | 4
Ergebnis | 4-2-3-1-5
Zweiter Auftrag Der zweite der beiden Aufträge, die getauscht werden sollen.
Tauschvorgang
Reihenfolge: | 1-2-3-4-5
Erster Auftrag | 1
Zweiter Auftrag | 4
Ergebnis | 4-2-3-1-5
Aufträge verschieben Zu verschiebender Auftrag Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie neu planen möchten. Verschiebungsrichtung Sie können den Auftrag (zeitlich) nach vorne oder nach hinten verschieben. Zulässige Werte Früher Später Zu verschiebende Positionen Geben Sie die Anzahl der Positionen ein, um die Sie den ausgewählten Auftrag in der Reihenfolge für Montagelinien verschieben möchten. Optionen Verknüpfte Segmente berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Neuplanungsauftrag auf die benachbarten Segmente des Eingabesegments erweitert. Die Neuplanung wird weitergegeben an verbundene: Zuliefernde Linien Wird ein Auftrag nicht auf der zuliefernden Linie ausgeführt, wird die Weitergabe angehalten. Übergeordnete Segmente Wenn eine Linie mehrere übergeordnete Linien versorgt und ein Tausch durchgeführt wird, wobei die Aufträge unterschiedliche übergeordnete Linien haben, werden zwei Neuplanungsaktionen der Art Verschieben durchgeführt, und zwar eine Aktion für jede Linie, die durch den Auftrag versorgt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann die Neuplanung der Aufträge nur im Eingabesegment vorgenommen werden. Falls während der Neuplanung Probleme auftreten, werden dem Anwender folgende Optionen angeboten: Stornieren Überspringen Bei Auswahl dieser Option wird die Weitergabe in der aktuellen Verästelung angehalten und in den übrigen Verästelungen fortgesetzt. Hinweis Die Neuplanungsaktion wird angehalten, wenn ein Puffer für unbestimmte Entnahmereihenfolge mit 'Anzahl Stellen für unbestimmte Entnahme' größer 1 (eins) auftritt. Die Neuplanung wird in problematischen Situationen oder in unklaren Situationen angehalten, wenn der Anwender die Option "Abbrechen" wählt. Simulation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Neuplanungsaktion simuliert. Ein Bericht mit der gesamten Neuplanungsaktion wird gedruckt. Probleme werden gemeldet und die weitere Weitergabe oder Neuplanung wird an dieser Stelle übersprungen und in den verbleibenden Verästelungen der verknüpften FIFO-Segmente fortgesetzt. Im Simulationsmodus können keine Anwenderinteraktionen durchgeführt werden. Hinweis Falls Probleme bei der Neuplanung auftreten während das Kontrollkästchen Simulation nicht markiert ist, wird dem Anwender die Option angeboten, den Vorgang abzubrechen oder zu überspringen. Beim Überspringen wird die Weitergabe in der problematischen Verästelung angehalten und in den übrigen Verästelungen fortgesetzt. Bericht drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle durchgeführten Neuplanungsaktionen, einschließlich der Gründe, gedruckt. Nicht durchgeführte Aktionen und Fehlermeldungen werden im Bericht aufgeführt. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist im Modus Simulation immer markiert. Neu planen Klicken Sie auf diese Option, um Aufträge zu verschieben oder zu tauschen. Meldungen Klicken Sie auf diese Option, um die Fehlermeldungen abzufragen, wie beispielsweise Linienstationsaufträge, für die die Bedarfe nicht retrograd abgebucht wurden, oder AiU-Umbuchungen, die nicht generiert werden konnten. |