| # Genereller Artikel - Struktur (tipcf3100m100) Mit diesem Programm überwachen und verwalten Sie die Konfigurationsdaten für einen konfigurierbaren Artikel. Die Konfigurationsdaten, also die generelle Stückliste, der genereller Arbeitsplan, die Produktmerkmale und die Beschränkungen, werden eingerichtet, um beispielsweise auf Anforderung des Kunden Produktvarianten generieren zu können. Ein Artikel ist konfigurierbar, wenn für ihn das Kontrollkästchen Konfigurierbar markiert ist. Das Kontrollkästchen Konfigurierbar finden und markieren Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000). Sie können einen konfigurierbaren EK-Artikel in einer Stückliste für einen Fertigungs- oder generellen Montageartikel verwenden. Zu einem Fertigungsartikel oder einem generellen Montageartikel können die folgenden Komponenten gehören: gefertigte oder generelle Montageartikel Konstruktionsbaugruppen konfigurierbare EK-Artikel Weitere Informationen über die Beschaffung konfigurierbarer EK-Artikel finden Sie unter Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stammdaten Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stückliste Produktvarianten - Zugekaufte konfigurierbare Artikel Hinweis Bei konfigurierbaren EK-Artikeln können Sie in der Stücklistenposition eine Menge größer eins angeben. Generelle Artikelpositionen Die Positionen auf den Registern beziehen sich auf folgende Programme: Stückliste Die Positionen im Register "Stückliste" beziehen sich auf das Programm Generelle Stücklisten (tipcf3110m000). Doppelklicken Sie auf die Stücklistenposition, um weitere Informationen zu erhalten. Arbeitsplan Die Positionen im Register "Arbeitsplan" beziehen sich auf das Programm Genereller Arbeitsplan (tipcf3120m000). Doppelklicken Sie auf den Arbeitsgang, um weitere Informationen zu erhalten. Produktmerkmale Die Positionen im Register "Produktmerkmale" beziehen sich auf das Programm Produktmerkmale nach generellem Artikel (tipcf1101m000). Beschränkungen Die Positionen im Register "Beschränkungen" beziehen sich auf das Programm Genereller Artikel - Beschränkungen (tipcf2110m000). Wenn Sie in einem Register einen Datensatz markieren, z. B. eine Stücklistenposition oder ein Produktmerkmal, können Sie über die Befehle im Menü Zusatzoptionen Aktionen für den Datensatz ausführen. Verwandte Themen Konfigurator (Einleitung) PCF-Ablauf Integration von Fertigung und Dokumentverwaltung Genereller Artikel Der Code des konfigurierbaren Artikels. Vorgabe-Lieferquelle Die Standardlieferquelle für einen Artikel. Um einen Artikel zu liefern, können Bestellungen, Produktionsaufträge, Montageaufträge oder Lageraufträge verwendet werden. Die Vorgabe-Lieferquelle bestimmt, welche Auftragsart zur Lieferung des Artikels verwendet wird. Normalerweise können Sie die Voreinstellung jedoch überschreiben und eine alternative Lieferquelle festlegen. Über dieses Feld können Sie festlegen, welche Art von Lieferauftrag LN anlegen muss, wenn Sie einen Verkaufsauftrag für diesen Artikel eingeben und der vorhandene Bestand an diesem Artikel nicht ausreicht. Produktion Der Artikel wird durch Anlegen eines Produktionsauftrags ergänzt. Montage Der Artikel wird durch Anlegen eines Montageauftrags ergänzt. Einkauf Der Artikel wird durch Anlegen einer Bestellung ergänzt. Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, kann dieses Feld den Wert Produktion oder Montage aufweisen. Wenn es sich bei dem Artikel um eine Konstruktionsbaugruppe handelt, steht dieses Feld auf Montage und kann nicht geändert werden. Wenn es sich um einen Einkaufsartikel handelt, lautet der Wert dieses Feldes Einkauf und kann nicht geändert werden. Stücklistenmenge Die Anzahl von Fertigungsartikeln, für die eine Stückliste gilt. Auf diese Weise können sehr kleine Artikelmengen als Stücklistenkomponenten definiert werden. Beispiel Sie benötigen sehr kleine Mengen bestimmter Farbtöne, um einen Liter der Farbe "Baumwollweiß" anzurühren. Daher wird eine Stücklistenmenge von 1000 Litern definiert. Die Mengen der Bestandteile für die Farbe können dann folgende sein:
Farbe "Baumwollweiß", 1000 Liter
Weiß | 999 Liter
Gelb | 0,6 Liter
Rot | 0,2 Liter
Blau | 0,2 Liter
Arbeitsplaneinheit Die Menge des Fertigungsartikels, auf der der Arbeitsplan basiert. Mit Hilfe der Arbeitsplaneinheit können sehr kurze Bearbeitungszeiten in den Arbeitsplan eines Artikels aufgenommen werden. Beispiel
Arbeitsplaneinheit | 100
Zykluszeit | 60 Minuten
In einem Zeitraum von 60 Minuten werden 100 Artikel gefertigt. Die Bearbeitungszeit eines Artikels ist also 0,6 Minuten. Artikel drucken - Produktion Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Artikel drucken - Produktion (tiipd0401m000) aufzurufen. Artikel - Produktion Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) aufzurufen. Genereller Artikel - Einstellungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Genereller Artikel - Einstellungen (tipcf3101m000) aufzurufen. Generelle Preislisten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Generelle Preislisten (tipcf4101m000) aufzurufen. Preislistenmatrix - Codes Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Preislistenmatrix-Codes (tipcf4510m000) aufzurufen. |