| # Gültige Zuschlagsbasis für Montagelinie (ticpr3160m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die gültige Montagelinien- Zuschlagsbasis für eine bestimmte Montagelinie an. Sie können die gültige Zuschlagsbasis für Montagelinien in diesem Programm einsehen, nachdem Sie im Programm Montagelinienzuschläge aktualisieren (ticpr2280m000) die Montagelinienzuschläge aktualisiert haben. Bei einer Zuschlagsbasis für Montagelinien handelt es sich um einen Satz von Kostenkomponenten, auf Basis derer der Montagelinienzuschlag berechnet wird. Sie müssen eine Zuschlagsbasis für Montagelinien verwenden, wenn als Zuschlagsberechnungsverfahren für den Montagelinienzuschlag Prozentsatz Gesamtkosten (selektiv) oder Prozentsatz Zusatzkosten (selektiv) festgelegt wurde. Das Zuschlagsberechnungsverfahren wird im Unterprogramm Montagelinienzuschläge (ticpr1180m000) definiert. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Nachkalkulation für Montageauftrag Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Genereller Artikel Der generelle Artikel oder der Fertigungsartikel, für den die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. Gültig ab Datum und Uhrzeit, an dem/zu der die Montagelinienzuschläge gültig werden. Folgenummer Die Folgenummer des Montagelinienzuschlags. Kostenkomponente Die Kostenkomponente, mit der der Montagelinienzuschlag verknüpft ist. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung |