| # Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) Mit diesem Programm generieren Sie einstufige K-Stücklisten für die Versionen, die durch Stücklistenmassenänderungen generiert oder geändert wurden. Die einstufigen K-Stücklisten basieren auf den K-Artikeln aus dem Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) und auf den Auftragspositionen aus dem Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000). Nutzungsbeschränkungen für dieses Programm K-Stücklisten können mit diesem Programm nur dann geändert werden, wenn folgende Kriterien zutreffen: Der Auftragsstatus lautet Genehmigt für Konstruktion. Für die aktuelle Stücklistenmassenänderung wurden K-Artikel mit dem Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3201m000) generiert oder mit dem Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) geändert. Versionen Aus den Stücklistenmassenänderungen resultierende Änderungen basieren auf den neuesten Versionen. Wenn diese Version: mit einem Auftrag verknüpft ist, muss der Auftragsstatus der Stücklistenmassenänderung Genehmigt für Konstruktion lauten. nicht mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpft ist, aber manuell im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) definiert wurde, müssen K-Stücklistenpositionen für diese Version im Programm K-Stückliste (tiedm1110m000) vorhanden sein. Im Gegensatz zu der Version im Feld Alte Version im Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) wird die Alte Version mit der Version überschrieben, auf der die Änderung basiert. Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten Einstufige K-Stücklisten werden in zwei Schritten geändert: Die alte Version des K-Artikels der K-Stückliste wird in die neue Version kopiert. (Siehe dazu die Felder Alte Version und Neue Version im Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000). Die Maßnahmen, die Sie im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) definiert haben, werden für die neue K-Stückliste ausgeführt. Nachdem Sie die K-Stücklisten geändert haben, führt LN folgende Maßnahmen aus: Der Auftragsstatus wird in Genehmigt für Produktion umgeändert. Die durch die Stücklistenmassenänderung generierten Versionen werden automatisch freigegeben (im Programm Konstruktionsartikel (tiedm1100m000) werden sie manuell freigegeben). Eine automatische Freigabe ist nicht möglich bei K-Artikeln, die keine Beziehung zu einem Artikel haben. Gegebenenfalls werden Werte in die Felder Anzahl Einheiten, Länge, Breite und Nettomenge im Programm K-Stückliste (tiedm1110m000) eingetragen. Verwandte Themen Berechnen von Nettomengen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Freigeben von Konstruktionsdaten Stücklistenmassenänderung Geben Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen ein, für die Sie Änderungen an K-Stücklisten verarbeiten wollen. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Stücklistenmassenänderung Geben Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen ein, für die Sie Änderungen an K-Stücklisten verarbeiten wollen. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Neue Versionen für Konstruktion genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Status neuer Versionen automatisch auf Genehmigt für Konstruktion gesetzt, nachdem ihre K-Stücklisten generiert wurden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie Versionen mit dem Programm Konstruktionsartikel (tiedm1100m000) genehmigen. |