| # Artikel - Lagerbestandsprüfungen (qmptc2120m000) Mit diesem Programm verwalten Sie Bestandsprüfungsaufträge, die im Programm Lagerbestandsprüfungen erstellen (qmptc2220m000) generiert wurden. Neue Prüfungen können Sie auch manuell hinzufügen. Verwandte Themen Lagerbestandsprüfungen Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Folgenummer Prüfaufträgen wird eine bestimmte Reihenfolgenummer zugeordnet. Auf Basis dieser Nummer werden Merkmale in verschiedenen Stichproben getestet. Vorgabewert ist die höchste vorhandene Nummer, erhöht um 1. Gültigkeitseinheit Der zu Identifizierungszwecken mit einem Endprodukt verknüpfte Code, der Varianten vom Standardendprodukt darstellen kann. Sie können die Gültigkeitseinheit mit Fertigungsartikeln oder Einkaufsartikeln verknüpfen. Hinweis Mit LN können Sie Stichprobenregeln und Prüfkombinationen für eine bestimmte Gültigkeitseinheit definieren. Verwandte Themen Gültigkeitseinheiten Prüfungen Auftragsmenge Die Menge, die in einem Produktionsauftrag hergestellt werden soll. In diesem Feld wird die Menge angegeben, die geprüft werden muss. Sie entspricht der Summe aller Auftragsmengen, für die eine Lagerbestandsprüfung vorgesehen ist. Mengeneinheit Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Status Der Prüfstatus gibt den aktuellen Status des Prüfauftrags an. Der Status wird in den einzelnen Programmen des Prüfablaufs geändert. Ablehnungsgrund In diesem Feld wird angegeben, warum die Menge abgelehnt wird. Akzeptierte Mengen Zu akzeptierende Menge (Vorschlag) In diesem Feld wird die Menge in der Bestandseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Qualität akzeptiert werden soll. Es handelt sich hier also um die Gesamtstichprobenmenge, die die Qualitätsanforderungen der Prüfung erfüllt hat. Abgelehnte Mengen Abzulehnende Menge (Vorschlag) In diesem Feld wird die Menge in der Auftragseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Qualität abgelehnt werden soll. Sie entspricht der Summe aller Stichprobenmengen, die nicht dem erforderlichen Qualitätsniveau entsprechen. Zerstörte Mengen Zerstörte Menge In diesem Feld wird die Gesamtmenge angegeben, die bei einer zerstörenden Materialprüfung zerstört wird. Sie wird in der Auftragseinheit angegeben. Die zerstörte Menge ist gleich dem Stichprobenumfang der Prüfaufträge, die mit zerstörenden Materialprüfungen geprüft werden. Die zerstörte Menge hat keine Auswirkungen auf die abgelehnte oder die akzeptierte Menge. LN berechnet nur die Menge, die gemäß der Prüfung zerstört wird. Daten Verarbeitet am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Prüfauftragspositionen verarbeitet werden. |